**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

**Код за ДК 021:2015 - 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери (Причіп)**

**Причіп «Сантей 2000» (двовісний з гальмами, бортовий з тентом) (або еквівалент) – 1 шт.**

**Таблиця 1**

|  |
| --- |
| **Технічні характеристики** |
| - габаритний розмір 4700х2050х2500 мм.;  - розмір вантажної платформи 3100х1500 мм.;  - повна маса 1990 кг.;  - вантажопідйомність 1400 кг.;  - гаряча оцинковка основи кузова та рами причіпа;  - рама причіпа з гнутих швелерів;  - підлога та борти (висота 330 мм.) з водостійкої ламінованої фанери товщиною 15 мм.;  - дві торсіонних осі виробництво «AL-KO» або «KNOTT» (вантажопідйомність 2х1350 кг.) з гальмами;  - опорне колесо на 150 кг.;  - механічні гальма накату «AL-KO» або «KNOTT» з замковим пристроєм на кулю (навантаження 2000 кг., висота зачепу 395-495 мм. від землі;  - каркас та тент висотою 1,90 м. від підлоги причіпу;  - зачепи на підлогу для кріплення ременями;  - трапи для заїзду квадро-мототехніки з кріпленням на борт;  - задні опори 2 шт.;  - розмір коліс причіпа та запасного колеса 185/80/R14C;  - запасне повнорозмірне колесо в комплекті;  - пластикові або металеві оцинковані крила коліс;  - світлотехніка LED, згідно вимог безпеки дорожнього руху;  - документи для оформлення причіпа в Сервісному Центрі МВС (транзитний номер, акт приймання-передачі, акт огляду та сертифікат). |

**Причіп бортовий (автовоз, двовісний з гальмами) «САНТЕЙ 3000» (або еквівалент) – 1 шт.**

**Таблиця 2**

|  |
| --- |
| **Технічні характеристики** |
| - розмір вантажної платформи 5000х2100мм.;  - габаритні розміри 6600х2250мм.;  - повна маса причепа – 3000кг.;  - вантажопідйомність – 2200 кг.;  - рама оцинкована (гарячий цинк) з полосами «Европерфорації» (ширина 500 мм.) для кріплення автомобілів або спецтехніки;  - посередині водостійка фанера 15 мм.;  - борти 300 мм. з водостійкої фанери 15 мм.;  - дві торсионні вісі (виробництво «AL-KO» або «KNOTT») (вантажопідйомність 2х1500 кг.) з механічними гальмами;  - опорне колесо (навантаження 400 кг.);  - два трапа для заїзду (металеві, оцинкованні);  - кріплення для трапів;  - два колісні упори з переду та дві опорні стійки позаду;  - гальмо накату і зачеп на кулю (навантаження 3000 кг.), ручне гальмо з фіксацією (виробництво «AL-KO» або «KNOTT»), висота зачепа на кулю 395-470 мм. від землі до центра кулі;  - вантажні диски R14 та шини 185/80R14С;  - запасне повнорозмірне колесо в комплекті з кріпленням на дишлі;  - пластикові противідкатні башмаки з кронштейнами;  - ручна механічна лебідка (виробництво «AL-KO» або «KNOTT»), вертикальне навантаження 900кг., витяжне зусилля до 3500 кг.;  - світлотехніка LED, згідно вимог безпеки дорожнього руху;  - пластикові або металеві оцинковані крила коліс;  - документи для оформлення у Сервісному Центрі МВС (транзитний номер, акт приймання-передачі, акт огляду та сертифікат). |

1. Якість Товару повинна відповідати технічним, якісним та кількісним вимогам до предмету закупівлі, вимогам ДСТУ, діючим стандартам, характерним для даного Товару, чинному законодавству, та підтверджуватися сертифікатами якості та/або відповідності виробника.

2. Товар повинен мати заводське маркування відповідно технічної документації виробника продукції.

3. Гарантійний термін повинен становити не менше 12 місяців. Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту постачання Товару.

4. Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку, технічно справним, 2022-2024 років випуску.

5. Доставка Товару, обмін Товару, та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

6. Постачальник зобов’язується надати повний пакет документів встановленого зразка для реєстрації причепа в Сервісних центрах МВС України.

*Примітка: Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У разі надання учасником еквіваленту – він має надати порівняльну таблицю відповідності, характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній Таблиці 1 та Таблиці 2. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію).*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*