|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **на капітальний ремонт** Поточний ремонт покрівлі Будинку культури Баштанської міської ради за адресою:  Миколаївська обл., м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні,40 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | | | | м2 | | 1640 | |  | | |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | | | | м2 | | 1640 | |  | | |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів,  коньків тощо з листової сталі | | | | м | | 722 | |  | | |
| 4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | | | | м2 | | 120 | |  | | |
| 5 | Улаштування крокв з дощок | | | | м3 | | 1,62 | |  | | |
| 6 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з листової сталі | | | | м2 | | 1640 | |  | | |
| 7 | Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття  з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні  дерев'яних конструкцій | | | | м2 | | 2336 | |  | | |
| 8 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного  покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1 | | | | м2 | | 23,36 | |  | | |
| 9 | Улаштування гідроiзоляцiї в один шар | | | | м2 | | 1640 | |  | | |
| 10 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | | | м2 | | 1640 | |  | | |
| 11 | Навішування водостічних лійок з готових елементів | | | | м | | 13,6 | |  | | |
| 12 | Улаштування з листової сталі поясків, коньків | | | | м | | 256 | |  | | |
| 13 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | | | | м | | 196 | |  | | |
| 14 | Влаштування снігоутримувача | | | | м | | 256 | |  | | |
| 15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | | | м2 | | 12 | |  | | |
| 16 | Улаштування з листової сталі єндових поверхонь | | | | м | | 42 | |  | | |
| 17 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | | | | м | | 471 | |  | | |
| 18 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів  (Карниз)по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином з драбин | | | | м2 | | 40 | |  | | |
| 19 | Навантаження сміття вручну | | | | т | | 45,98 | |  | | |
| 20 | Перевезення сміття до 5 км | | | | т | | 45,98 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |