***ПЕРЕЛІК ЗМІН***

***до предмета закупівлі «ДК 021:2015, 31680000-6, Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (зарядні станції)»***

 ***Вносяться зміни до технічних вимог, викладених в Додатку 2, а саме:***

|  |
| --- |
| **Додаток 2**  |
| **Зарядна станція EcoFlow DELTA (1260 Вт\*год)\* - 4 шт** |
|  | **БУЛО** | **СТАЛО** |
| Розетка  | Не менше 4 шт | Не менше 2 шт |
| USB Type-C | Не менше 2 шт | Не менше 1 шт |
| Пікова потужність, Вт | Не менше 3300 | Не менше 2700 |
| Технологія | Li-Ion  | Li-Ion або LiFePO4 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) | Ручка для переносу |
| Ліхтарик | Ні  | Ні або Так |
| Розміри, мм | не більше 420 x 220 x 280 | не більше 420 x 247 x 317 |
| Вага | не більше 15 кг | не більше 17 кг |
| **Зарядна станція EcoFlow DELTA mini (882 Вт\*год)\* - 15 шт** |
| USB Type-A | Не менше 1 шт | Не менше 2 шт |
| DC | Не менше 3 шт | Не менше 1 шт |
| Номінальна потужність, Вт | Не менше 1400  | Не менше 1000  |
| Пікова потужність, Вт | Не менше 2100 | Не менше 2000 |
| Потужність USB Type-A, Вт | Не менше 18 Вт (1 або більше роз'ємів); не менше 12 Вт (2 або більше роз'ємів)  | не менше 12 Вт (2 або більше роз'ємів)  |
| Потужність DC, Вт | Не менше 38 | Не менше 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | Не менше 126.0 | Не менше 120.0 |
| Технологія | Li-Ion  | Li-Ion або LiFePO4 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) | Ручка для переносу |
| Ліхтарик | Ні | Ні або так  |
| Віддалене керування | Wi-Fi | Wi-Fi та/або Bluetooth |
| Розміри, мм | Не більше 370 x 190 x 250 | Не більше 370 x 210 x 256 |
| Ємність | Не менше 882 Вт\*год | Не менше 864 Вт\*год |
| **Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 MAX (512 Вт\*год)\* - 17 шт** |
| Потужність DC, Вт | Не менше 38 | Не менше 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | Не менше 126.0 | Не менше 120.0 |
| Цикли зарядки | Не менше 3000 | Не менше 2500 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) | Ручка для переносу |
| Параметри заряду станції | Від розетки 220 В: не менше 660 Вт, не більше 1 години,Від автомобільної розетки (прикурювача): не менше 100 Вт, не більше 6 годин,Від сонячної панелі: не менше 220 Вт, не більше 6 годин | Від розетки 220 В: не менше 500 Вт, не більше 1 години,Від автомобільної розетки (прикурювача): не менше 100 Вт, не більше 6 годин,Від сонячної панелі: не менше 200 Вт, не більше 6 годин |
| Ліхтарик | Ні | Ні або так  |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi та/або Bluetooth |
| Вага | не більше 7 кг | не більше 7,5 кг |
| **Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 (256 Вт\*год)\* - 15 шт** |
| Цикли зарядки | Не менше 3000 | Не менше 2500 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) | Ручка для переносу |
| Параметри заряду станції | Від розетки 220 В: не менше 360 Вт, не більше 1 години,Від автомобільної розетки (прикурювача): не менше 100 Вт, не більше 6 годин,Від сонячної панелі: не менше 110 Вт, не більше 6 годин | Від розетки 220 В: не менше 300 Вт, не більше 1 години,Від автомобільної розетки (прикурювача): не менше 100 Вт, не більше 6 годин,Від сонячної панелі: не менше 110 Вт, не більше 6 годин |
| Ліхтарик | Ні | Ні або Так |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi та/або Bluetooth |
| Розміри, мм | Не більше 255 x 220 x 160 | Не більше 255 x 220 x 183 |
| Вага | не більше 4 кг | не більше 5 кг |
| **Зарядна станція EcoFlow DELTA MAX (2016 Вт\*год)\* - 25 шт** |
| Номінальна потужність, Вт | Не менше 2400 | Не менше 2200 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | Не менше 126 | Не менше 120 |
| Потужність DC, Вт | Не менше 38 | Не менше 12 |
| Технологія | Li-Ion  | Li-Ion або LiFePO4 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) | Ручка для переносу |
| Ліхтарик | Ні | Ні або так  |
| Розміри, мм | не більше 510 x 255 x 320 | не більше 510 x 280 x 387 |
| Вага | не більше 24 кг | не більше 29 кг |