Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, кількісним та якісним вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником:

а) технічна характеристика зазначеного товару;

б) сертифікат або протокол випробувань (оригінал або копія), який підтверджує витримування кришки з головною секцією тиск у фронті ударної хвилі 2,8 МПа;

в) документ/-и (оригінал або копія), який/-і підтверджує/-ють проведення неруйнівних методів контролю зварних з’єднань (в тому числі ультразвуковий контроль) та їх відповідність по якості;

г) документ/-и (оригінал або копія), який/-і підтверджує/-ють якість металу, з якого виготовляються деталі комплекту прорізних труб;

д) документ/-и (оригінал або копія), який/-і підтверджують якість гумовотехнічних виробів комплекту прорізних труб.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону:

Комплект прорізних труб призначений для підтримання необхідного вентиляційного режиму в ізольованому просторі під час зведення вибухостійких перемичок, для герметизації перерізів та проведення розвідки ізольованої дільниці, є складовою частиною вибухостійких перемичок та повинен витримувати тиск у фронті ударної хвилі у виробках 2,8 МПа,.

Комплект прорізних труб повинен відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування деталі | Вага, кг | Матеріал | Кількість у комплекті, шт. |
| 1 | Секція приводу (головна) | Не менш 82 | Збірна конструкція | 1 |
| 2 | Кришка головної секції | Не менш 80 | Збірна конструкція ДСТУ 8540-2015 | 1 |
| 3 | Проміжна секція | Не менш 47 | Збірна конструкція | 5 |
| 4 | Валик | 0,075-0,080 | Сталь 3 | 30 |
| 5 | Вісь | 1,5-2,6 | Сталь 45 | 1 |
| 6 | Упор | 0,15-0,25 | Сталь 3 | 3 |
| 7 | Клин | 0,04-0,06 | Сталь 3 | 30 |
| 8 | Кільце (ущільнення гумове) | 0,125-0,13 | Гума | 1 |
| 9 | Ланцюг для кріплення ℓ-4м (металевий) | 44,0-45,0 | 24х86х28-С ТУ У 12.44.10.015-94 | 4 |

Згідно п. 11.1.18 СОУ 10.1.00174102-022:2012 «Шахтні вибухостійкі споруди, що ізолюють. Загальні технічні вимоги.»:

Внутрішній діаметр труби – не менш 800 мм;

Площа перетину труби в світлі - 0,51 м2;

Довжина секції - 500 мм.

Товщина стінки секції прорізної труби не менш 3 мм.

Наявність опорних фланців висотою 50 мм і товщиною 5 мм через кожні 0,25 м зовнішній поверхні секцій прорізної труби.

Предмет закупівлі повинен відповідати якісним, технічним і функціональним характеристикам та параметрам відповідно до технічних паспортів, каталогів запасних частин та інших нормативно-технічних актів на кожну партію (чи одиницю) товару, що буде поставлятись відповідно до заявки Замовника.

При здійсненні Учасником будь-яких заходів, пов’язаних з предметом закупівлі, повинні застосовуватися заходи щодо захисту навколишнього середовища, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством для даного типу предмету закупівлі.