**Додаток 1**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНі вимоги до товару**

**Бензин автомобільний А-95 ( код ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Найменування товару** | **Одини-****ця виміру** | **Кіль-****кість** | **Відповідність ДСТУ** | **Країна-виробник** | **Вид постачання** |
| 1 | Бензини автомобільний А-95, в талонах | літр | 2000 | ДСТУ 7687:2015,  Бензини автомобільні Євро. Технічні умови |  | Талони |

1. Якість бензину має відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 зі змінами, вимогамДСТУ 7687:2015.
2. Учасник гарантує, що нафтопродукти є таким, що не мають негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі.

Учасник повинен мати розгалужену мережу автозаправних станцій (власних, орендованих, партнерських) на території України, і хоча б одну на території Переяславської міської територіальної громади Київської області або відстань до АЗС не повинна перевищувати 15 км від адреси Замовника:

08400, Україна, Київська обл., Бориспільський район, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького,27/25.

1. Відпуск нафтопродуктів Замовнику здійснюється цілодобово по талонам, що є підставою для відвантаження нафтопродуктів зі всіх АЗС (власних, орендованих або АЗС-партнерів), які знаходяться на території України. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб Замовника.

4. Талони повинні мати термін дії не менше одного року з моменту їх отримання та гарантованим продовженням їх терміну дії не менше як на один рік, повинні діяти на всіх АЗС України.

5. При виявленні Покупцем дефектів талонів, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики нафтопродуктів – Постачальник повинен змінити  талони, в асортименті та кількості вказаній в письмовій заявці Покупця протягом п'яти робочих днів.

6. У випадку залучення партнерських АЗС (партнерів) до обслуговування талонів (бланків-дозволів, та ін.) Учасника, останній повинен надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують договірні відносини учасника безпосередньо з партнером чи партнерами.

**Для підтвердження відповідності технічним та якісним характеристикам, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає наступні документи:**

1. Скан-копію сертифікату відповідності, який є чинним на дату розкриття, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи Учасника.
2. Скан-копія протоколів випробувань на відповідність товару Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 зі змінами.
3. Скан копію паспорта якості на визначене предметом закупівлі найменування пального .

4. Інформацію та перелік АЗС (власних, орендованих або АЗС-партнерів), на яких буде здійснюватися заправка за талонами та ін., з обов’язковою наявністю хоча б однієї АЗС, розташованої в межах території Переяславської міської територіальної громади або відстань від якої не перевищує 15 км від адреси Замовника:

08400, Україна, Київська обл., Бориспільський район, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького,27/25

У разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».