**Додаток №2**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Капітальний ремонт елементів благоустрою на трамвайній зупинці "Палац Школярів" по вул. Хмельницьке шосе, в напрямку до центру м. Вінниці (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель)**

Орієнтовні обєми робіт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Підготовчі роботи |   |   |   |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів |  м3 | 1,5 |   |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 34 |   |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 4,892 |   |
| 4 | Перевезення сміття до 10 км | т | 4,892 |   |
|   | Розділ №2. Влаштування покриття з ФЕМ |   |   |   |
| 5 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 46 |   |
| 6 | Портландцемент загальнобудівельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 0,0644 |   |
| 7 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 46 |   |
| 8 | Пiсок  | м3 | 0,828 |   |
| 9 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 2,346 |   |
| 10 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 9,6 |   |
| 11 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 12,192 |   |
| 12 | Улаштування підстильного шару з відсіву | м3 | 2,9 |   |
| 13 | Відсів | м3 | 3,248 |   |
| 14 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з ПЦС М200 | м3 | 2,9 |   |
| 15 | Готування цементно-піщаної суміші вручну | м3 | 2,9 |   |
| 16 | Цемент М-500 | т | 0,725 |   |
| 17 | Відсів | м3 | 3,09 |   |
| 18 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ тактильні] | м2 | 6 |   |
| 19 | Пiсок  | м3 | 0,3318 |   |
| 20 | Плитка тротуарна 300\*300\*60 тактильна жовта | м2 | 6,06 |   |
| 21 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ на посадковому майданчику] | м2 | 50 |   |
| 22 | Пiсок  | м3 | 2,765 |   |
| 23 | Плита 30х30х6 сірого кольору | м2 | 50,5 |   |
| 24 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ на пішохідній частині] | м2 | 40 |   |
| 25 | Пiсок  | м3 | 2,212 |   |
| 26 | Плита 20х10х4 сірого кольору | м2 | 40,4 |   |
| 27 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення[ФЭМ] | м різу | 20 |   |
|   | Розділ №3. Монтаж павільйону |   |   |   |
| 28 | Улаштування бетонних фундаментів загальногопризначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 1,1 |   |
| 29 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,122 |   |
| 30 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,03 |   |
| 31 | Монтаж конструкцiй зупинки | т | 0,264 |   |
| 32 | Електроди | т | 0,000924 |   |
| 33 | Зупинка громадського транспорту  | шт | 1 |   |
| 34 | Перевезення зупинки громадського транспорту | шт | 1 |   |
| 35 | Встановлення смітників | шт | 1 |   |
| 36 | Смітник  | шт | 1 |   |

Усі посилання в технічному завданні оголошення про проведення спрощеної закупівлі на конкретну торгівельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як/або еквівалент.

У випадку надання учасником еквіваленту, він має надати порівняльну характеристику запропонованого ним товару з товаром, який вимагає замовник.