***Додаток №1***

**Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики та інші вимоги до предмета закупівлі**

**І. Технічна специфікація: Кран ДУ, прокладка біконітова, прокладка паранітова, ЧС різьблення, труба, муфта, уголок, кран**

**за кодом ДК 021:2015 - 42130000-9 – Арматура трубопровідна:крани, вентилі, клапани та подібні пристрої**

**таблиця №1: Перелік та обсяг Товару**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Кран Ду 50/40 КЗШС Ру16 | Максимальна температура 180°C  | шт. | 8 |
| 2 | Кран Ду 65/50 КЗШС Ру16 | шт. | 5 |
| 3 | Прокладка біконітова DN 50 2 мм (106\*57)  |  | шт. | 16 |
| 4 | Прокладка біконітова DN 65 2 м (126\*75) | шт. | 10 |
| 5 | Прокладка паранітова DN 50 2 мм (108\*59) | шт. | 16 |
| 6 | Прокладка паранітова DN 55 2 м (126\*78) | шт. | 10 |
| 7 | ЧС різьблення коротка стальна 25 | шт. | 2 |
| 8 | Труба скловолокно 25х3,5 | шт. | 16 |
| 9 | Муфта 25\*3/4в | шт. | 4 |
| 10 | Муфта 25\*3/4н | шт. | 4 |
| 11 | Уголок 25\* (90) | шт. | 12 |
| 12 | Кран Американка прямий ¾\* | шт. | 3 |

Сертифікат відповідності та вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого ПКМУ від 16.01.2019р. №27 виданий за результатами проведення оцінки відповідності за однією із наведених процедур:

- внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок обладнання, що працює під тиском, які проводять під наглядом через певні інтервали часу;

- експертиза типу – типу виробництва і відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу;

- експертиза типу – типу виробництва і відповідність типу на основі перевірки обладнання, що працює під тиском);

- відповідність на основі цілковитого забезпечення якості (паспорт).

**Документ про якість Довідка у довільній формі (з переліком обладнання)** про наявність лабораторного обладнання для проведення випробувань.

**ІІ. Інші вимоги до предмету закупівлі:**

Товар, який постачається повинен бути останніх чи серійних моделей та вміщувати в себе усі останні удосконалення в конструкції та матеріалах, бути сертифікованим та відповідати вимогам державних стандартів України. Товар повинен бути перевірений та випробуваний Постачальником до його постачання Замовнику у відповідності з існуючими стандартами.

На Товар повинно бути нанесено маркування щодо найменування Товару, найменування виробника та/або його товарний знак, номеру партії та/або дати виготовлення. Упаковка (тара) забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар новий, який раніше не використовувався, виробництва 2022-2023 років.

Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Постачальник гарантує вжиття заходів із захисту довкілля та гарантує що поставка Товару здійснюватиметься відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища. Якість Товару повинна відповідати нормативно-технічній документації, що визначає вимоги до її якості.

Постачальник несе відповідальність за якість Товару, що поставляється, та повинен провести заміну неякісного Товару і його транспортування на місто поставки Замовника за власний рахунок, якщо виявлено невідповідність поставленого товару вимогам якості. Гарантійний строк на Товар становить 12 місяців з дня поставки. У разі настання гарантійного випадку Товар замінюються безкоштовно, при цьому гарантійний строк повинен бути продовженим на строк, протягом якого проводилась заміна неякісного Товару. Незалежно від закінчення строку дії Договору гарантійні зобов’язання зберігаються протягом вказаного строку