**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Найменування предмета закупівлі**: **Вантажний Фургон CITROЁN Jumper (або еквівалент)**, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –34130000-7: Мототранспортні вантажні засоби (далі - Товар).

**Обсяг поставки товару: 1 штука (автомобіль).**

**Місце передачі Товару:** за адресою знаходження переможця торгів.

**Строк поставки товару: до 31 травня 2023 року.**

**Гарантія на автомобіль:** 3 роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, що наступить раніше.

Ми, (повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ або номер облікової картки фізичної особи – платника податків (*для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців*) вивчивши всі вимоги Замовника, підтверджуємо, що якість та технічні характеристики запропонованого нами товару повністю відповідають стандартам і нормам для даного виду закупівлі та повністю відповідають технічним, якісним та кількісним вимогам Замовника.

Товар повиннен бути новим, відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника, таким що не був у вжитку, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, транспортування та зберігання.

Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції учасника закупівлі. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат Постачальника, які необхідно понести Постачальнику у зв’язку із передачею товару Замовнику.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

**Еквівалент товару (послуги) або його складової частини** – вживається у значенні, як рівнозначний товар (послуга) або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника, маючи незначну розбіжність із встановленим показником тендерної документації.

**Таблиця 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики** | | |
| **Найменування параметру** | **Вимагається Замовником** | **Відповідність вимогам запропонованого учасником Товару**  **(колонка заповнюється учасником)** |
| Тип кузова | вантажний фургон |  |
| Об’єм паливного баку, л. | Не менше 90 |  |
| Кермове управління | Адаптивний підсилювач керма |  |
| Колір | Білий |  |
| Тип двигуна | Турбований Дизельний Двигун |  |
| Пальне | Дизельне |  |
| Тип приводу | Передній |  |
| Робочий об’єм двигуна, куб. см. | 2197 |  |
| Споряджена маса, кг | 2050 |  |
| Повна маса, кг | 3500 |  |
| Вантажопідйомність, кг | 1450 |  |
| Кількість циліндрів | 4 |  |
| Кількість клапанів | 16 |  |
| Розташування циліндрів | Рядне |  |
| Екологічний клас | Євро 5 або вище |  |
| Тип трансмісії | 6-ступінчата механічна |  |
| Максимальна потужність, к/с | не менше 160 |  |
| Крутний момент | 370 Нм |  |
| Викид СО2, г/км | Не більше 168 |  |
| Витрати пального (змішаний цикл) л. на 100 км) | Не більше 6,8 |  |
| Тип передньої підвіски | Незалежна, посилена типу McPherson на трикутних важелях, пружина з гідравлічними телескопічними амортизаторами |  |
| Тип задньої підвіски | Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори |  |
| Передні гальма | Дискові вентильовані |  |
| Задні гальма | Дискові |  |
| **Розміри базового шасі** | | |
| Ширина без дзеркал, мм | 2050 |  |
| Довжина, мм | 5998 |  |
| Висота, мм | 2522 |  |
| Колісна база, мм | 4035 |  |
| AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні | укомплектовано |  |
| ABS - антиблокувальна система гальм | Так |  |
| ASR – антибуксувальна система | укомплектовано |  |
| ESP - електронна система стабілізації | укомплектовано |  |
| Система адаптації навантаження (Load Adaptative Control) | укомплектовано |  |
| Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі | укомплектовано |  |
| Круїз-контроль | укомплектовано |  |
| Центральний замок + пульт PLIP | укомплектовано |  |
| Фронтальна подушка безпеки водія | укомплектовано |  |
| Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки | укомплектовано |  |
| Автоматичне блокування дверей під час руху | укомплектовано |  |
| Бокові повторювачі поворотів, вмонтовані у дзеркала заднього огляду | укомплектовано |  |
| Бортовий комп'ютер | укомплектовано |  |
| Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті | укомплектовано |  |
| Передній кондиціонер | укомплектовано |  |
| Лючок паливного бака, інтегрований в стійку водійських дверей | укомплектовано |  |
| Електричні скло підйомники передніх дверей секвентальні | укомплектовано |  |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом | укомплектовано |  |
| Багажна полиця над сидінням водія | укомплектовано |  |
| Задні датчики паркування | укомплектовано |  |
| Праві суцільнометалеві зсувні двері | укомплектовано |  |
| Петлі для кріплення вантажу у вантажному відділенні | укомплектовано |  |
| Оздоблення салону чорною тканиною | укомплектовано |  |
| Кількість місць | 3 |  |
| Перегородка металева суцільна | укомплектовано |  |
| Програмований передпусковий догрівач двигуна Webasto | укомплектовано |  |
| Управління аудіосистемою на кермі | укомплектовано |  |
| Увімкнення освітлення вантажного відсіку при відчиненні дверей | укомплектовано |  |
| Бокові захисні молдинги | укомплектовано |  |
| Задні суцільнометалеві двері, що відчиняються на 270° | укомплектовано |  |
| Протитуманні фари | укомплектовано |  |
| Посилена задня підвіска (дволистові ресори) | укомплектовано |  |
| Запасне колесо стандартного розміру | укомплектовано |  |
| Галогенні фари головного світла | Так |  |
| Стандартні колеса | 215/75 R16C |  |
| Повнорозмірні колісні ковпаки | Так |  |

***У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:***

* + - 1. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічному завданні Додаток 2 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання.
      2. Письмове підтвердження наявності на території України сервісної служби, по обслуговуванню автомобіля (вказати місцезнаходження (адреса, телефон). Сервісна служба повинна, бути уповноважена виробником автомобілів, що пропонуються, на здійснення сервісного обслуговування.
      3. Діючий дилерський договір або чинний сертифікат на підтвердження, що учасник має статус офіційного дилера виробника запропонованого Товару.
      4. Гарантійний лист в довільній формі, яким учасник гарантує, що Товар є новим (не використовувався), 2022 року виготовлення. Вважається, що Товар не використовувався, якщо він не був в експлуатації (окрім необхідних переміщень до передачі замовнику), та не був зареєстрований в сервісних центрах МВС України.
      5. Заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого обладнання вимогам Замовника (згідно Таблиці 1).

6. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

***Не надання Учасником вищенаведеної таблиці чи невиконання інших вимог цієї документації є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.***

**ВАЖЛИВО!** При постачанні товару не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_*** |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***дата складання*** |  | ***(посада уповноваженої особи учасника)*** | ***(підпис)*** | ***(прізвище, ініціали)*** |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*