|  |  |
| --- | --- |
| Рік випуску | 2024 рік |
| Кількість місць | 5  |
| Вид палива | бензиновий |
| Об’єм, см3 | Не більше 1 999 |
| Максимальна потужність, к.с. при об/хв | Не менше 156/6200 |
| Привід | передній |
| Підвіска передня | MacPherson |
| Підвіска задня | Незалежна багатоважільна типу "Multi Link" |
| Коробка передач | Автоматична 6-ступенева |
| Максимальна швидкість, км/год | Не менше 181 |
| **Витрати пального, л/100км** :Комбінований цикл | Не більше 8,3 |
| Повна вага, кг | Не менше 2060 |
| **Габаритні розміри, мм** |
| Довжина |  Не більше 4500 |
| Ширина | Не менше 1865 |
| Висота | Не менше 1650 |
| Колісна база, мм | Не менше 2680 |

***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю ДК 021:2015 – 34110000-1 — Легкові автомобілі**

**(Спеціалізований автомобіль на базі а/м Hyundai Tucson**

 **(або еквівалент)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира | наявне |
| Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира | наявне |
| Шторки безпеки для пасажирів передніх та задніх сидінь | наявне |
| Центральна подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром | наявне |
| Система електронної стабілізації (Electronic Stability Control), ESC | наявне |
| Антиблокувальна система гальмування (Anti-lock Brake System), ABS | наявне |
| Асистент допомоги при старті в гору (Hillstart Assist Control), HAC | наявне |
| Система підтримки при спуску (Downhill Brake Control), DBC | наявне |
| Асистент стабілізації причепа (Trailer Stability Assist), TSA | наявне |
| Асистент запобігання повторному зіткненню (Multi Collision Braking), MCB | наявне |
| Асистент запобігання зіткненню спереду, розширений (Forward Collision-аvoidance Assist: Advanced), FCA-А | наявне |
| Асистент попередження про виїзд з полоси руху (Lane Keeping Assist), LKA | наявне |
| Асистент утримання автомобіля в полосі руху (Lane Following Assist), LFA | наявне |
| Система попередження про перевищення швидкості (Intelligent Speed Limit Warning), ISLW | наявне |
| Система стеження за втомою водія (Driver Attention Warning), DAW | наявне |
| Датчик тиску в шинах (Tire Pressure Monitoring System), TPMS | наявне |
| Система моніторингу «сліпих» зон (Blind-Spot Collision Warning), BCW | наявне |
| Система попередження про перехресне зіткненню при русі заднім ходом (Rear Cross-traffic Collision Warning), RCCW | наявне |
| 3-зонний клімат-контроль | наявне |
| Система антизапотівання | наявне |
| Круїз-контроль | наявне |
| Система попередження для безпечного виходу з автомобіля (Safe Exit Warning), SEW | наявне |
| Центральний замок з пультом дистанційного керування | наявне |
| Кнопка запуску двигуна | наявне |
| Функція безключового доступу SMART KEY | наявне |
| Обігрів дзеркал заднього виду | наявне |
| Електропривід складання дзеркал | наявне |
| Травмобезпечні склопідйомники передніх дверей із функцією Auto Up / Down | наявне |
| Травмобезпечні склопідйомники задніх дверей із функцією Auto Up / Down | наявне |
| Камера заднього виду | наявне |
| Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | наявне |
| Електропривід дверей багажного відділення з інтелектуальною системою відкриття (Smart Trunk Hands-free) | наявне |
| Регулювання поперекової підтримки для водія (4 напрямки) | наявне |
| Регулювання сидіння водія по висоті | наявне |
| Шумоізоляція капоту | наявне |
| Шумоізолюючє ламінування лобового скла | наявне |
| Базове тонування скла | наявне |
| Задній парктронік | наявне |
| Передній парктронік | наявне |
| Датчик рівня рідини омивача | наявне |
| Датчик дощу | наявне |
| Підігрів керма | наявне |
| Підігрів передніх сидінь | наявне |
| Мультимедійна система з кольоровим сенсорним 8" LCD монітором (RDS-радіо, MP3, USB) | наявне |
| Підтримка додатків Apple CarPlayTM і Android AutoTM (для 8" LCD безпровідне підключення по Bluetooth) | наявне |
| Підтримка Bluetooth |

|  |
| --- |
|  наявне |

 |
| Управління аудіосистемою та Bluetooth на кермі | наявне |
| Зарядні USB-роз'єми на бокових сторонах передньої консолі | наявне |
| Бездротовий зарядний пристрій для смартфонів | наявне |
| Світлодіодні денні ходові вогні LED DRL | наявне |
| Світлодиодні фари головного світла (Multy MFR) | наявне |
| Світлодіодні задні ліхтарі | наявне |
| Датчик освітленності (Auto Light Control), ALC | наявне |
| Повторювач сигналу повороту на зовнішніх дзеркалах | наявне |
| Цифрова панель приладів SUPER VISION 10,25" Full TFT LCD | наявне |
| Текстильна оббивка сидінь покращена | наявне |
| Шкіряне оздоблення керма та перемикача КПП | наявне |
| Металізовані накладки DELUXE на пороги дверей з назвою моделі | наявне |
| Сонцезахисні козирки з підсвіткою | наявне |
| Шторка багажного відділення | наявне |
| Розетки 12В на консолі та у багажному відділенні | наявне |
| Литі диски R18 | наявне |
| Тимчасове запасне колесо | наявне |
| Решітка радіатору з оздобленням DARK CHROME | наявне |
| Молдінг переднього бамперу хромований | наявне |
| Металізоване оздоблення молдингів лінії скла SATIN CHROME | наявне |
| Декоративні накладки під переднім та заднім бамперами сріблясті фарбовані SATIN CHROME | наявне |
| Бризковики | наявне |
| Рейлінги на даху | наявне |
| **ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ** |
| Захист двигуна металевий | наявне |
| Килимки у салон | наявне |
| Килим багажного відділення | наявне |
| Тонування задніх вікон | наявне |
| Сітка в бампер захисна | наявне |
| Сумка автомобіліста | наявне |
| Зимова гума | наявне |
| Комплект дисків | наявне |
| Комплект датчиків тиску | наявне |
| **ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ** |
| Переносний холодильник для перевезення біологічного та патологічного матеріалу Технічні характеристики холодильника:Тип-термоелектричний;Ємність: 15-25лМережа: 12В, 220ВМаксимальне охолодження: 15-25 нижче температури зовнішнього середовищаОбладнання повинно бути установлене у багажному відділені та закріплене до елементів кузова за допомогою швидко рознімних пристроїв, які повинні надійно фіксувати обладнання під час руху автомобіля | наявне |
| Контрастувальні смуги шириною від 100мм до 250ммна бокових поверхнях кузова з надписом «Ветеринарна медицина» згідно ДСТУ | наявне |
| Гарантія | наявне |
| Сервісний інтервал | 15 000 км пробігу або 1 рік (залежно, що раніше настане) |
| Гарантійний термін | 100 000 км пробігу або 5 років (залежно, що раніше настане) |

\* Вимоги до спеціалізованих транспортних засобів Держпродспоживслужби визначені в Наказом Держпродспоживслужби № 410 від 15 червня 2017 року «Про спеціалізовані транспортні засоби Держпродспоживслужби».

Гарантійний термін на автомобіль повинен складати 100 000 км пробігу або 5 років (залежно, що раніше настане), періодичність технічного обслуговування (ТО) кожні 15000 км пробігу або 1 рік, в залежності від того, що настане раніше. В складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію про адреси, телефони та місця розташування сервісних центрів з обов’язковою наявністю в Хмельницькій області, а також копію заключеного договору з СТО, у разі відсутності власного СТО.

1. Транспортний засіб на момент поставки повинен бути укомплектований пакетом документів необхідним для його реєстрації в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, як транспортний засіб спеціалізованого призначення відповідно до чинного законодавства України.
2. Товар повинен бути новим та таким, що не перебуває у заставі або під арештом, про що учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.
3. Автомобіль повинен бути не раніше ніж 2024 року випуску.
4. Строк поставки автомобіля: після підписання договору, не пізніше 31.05.2024 року.
5. В комплектації автомобіля повинні бути домкрат та колісний ключ, вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки.
6. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.
7. Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.
8. **Учасники, які є офіційними представниками, дилерами, дистриб’юторами виробника товару, повинні надати:** *оригінал або нотаріально завірену копію гарантійного листа від виробника товару або копію (завірену учасником) дилерського договору або інший документ, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації (договору купівлі-продажу, тощо);*
9. **Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Учасник при поставці повинен надати:** копію сертифікату (паспорту) якості та (або) відповідності на Товар, та (або) інший аналогічний документ що підтверджує якість Товару.

*\* або еквівалент (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У випадку надання учасником еквіваленту він має надати* ***порівняльну таблицю*** *запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником при цьому, технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими*

9.Товар що постачається повинен пройти передпродажну підготовку на сертифікованій СТО Учасника.

10.Для підтвердження проведення передпродажної підготовки Учасник надає у складі пропозиції Гарантійний лист.

     11. До автомобіля, що буде постачатися, повинна додаватися супутня документація виробника, посібник по експлуатації, сервісна книжка, тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою, ніж українська, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

В складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- Довідку складену в довільній формі про країну походження (крім країни агресора) та назву виробника запропонованого товару.

Не відповідність тендерної пропозиції учасника технічним вимогам додатку №3 спричинить відхилення тендерної пропозиції.

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі визначення переможцем нашої тендерної пропозиції та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

                           Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)

                                                         М.П.

*Усі посилання в тендерній документації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як або еквівалент.*