На вимогу учасника закупівлі внесені зміни у додаток 4 в частині  коефіцієнт опору теплопередачі - змінено із 0,75 на 0,9 відповідно до ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», який вступив в дію із 01.09.2022 року.