**Додаток 2**

 **до Тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. Предмет закупівлі:код національного класифікатора України **ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт покрівлі комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу ясла-садок № 32 «Барвінок» Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області м. Ізмаїл, вул. Кулікова, 31-6)**, ДБН А.2.2-3:2014.

2. Місце надання послуг: вулиця Кулікова, 31-б, місто Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область.

3. Строк надання послуг: до «03» листопада 2023 року.

4. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби - планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі), підтверджує що матеріали, які будуть застосовуватися для надання послуг будуть сертифіковані та мати паспорти якості та відповідність іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в Тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами Тендерної документації.

5. На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції локальний кошторис, який відповідає технічному завданню в частині надання послуг та матеріалів.

6. Послуги виконуються технічними засобами та обладнанням учасника якісно, у встановлені терміни та строки, відповідно до нормативних документів та чинного законодавства України.

7. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****ч.ч.** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 182 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки вентканалов | м2 | 36 |  |
| 3 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 189,57 |  |
| 4 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 907,7 |  |
| 5 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит" | м | 285 |  |
| 6 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 285 |  |
| 7 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 80 |  |
| 8 | Улаштування жолобів підвісних | м | 74 |  |

***Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Тендерної документації***