**Перелік змін**

**до тендерної документації**

**Кінцевий строк подання тендерної пропозиції**

**Додаток №4 до тендерної документації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **До внесення Замовником змін в ТД** | **Після внесення Замовником змін в ТД** |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 13**.09.2023 року.** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 18**.09.2023 року. 8.00 год** |
|  |  |  |

**до внесення змін**

**ДОДАТОК 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

1. Кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики, тип, виробник | Од. вимір. | Кількість |
| 1 | Костюм чоловічий (х/б) | Костюм чоловічий, для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Костюм складається з куртки і брюк. Куртка пряма, з потайною застібкою на ґудзиках. По низу куртки пришитий притачной пояс на резинці. Полички і спинка з відрізними кокетками червонного кольору .Між кокеткою та спинкою світловідбиваюча полоса 25 мм.На спинці нанесений логотип підприємства. Від кокетки по спинці зроблені защипи для свободи облягання. Рукава одношовні втачні, з притачной манжетою на ґудзиках. Комір відкладний. Кишені накладні - два нагрудних з клапанами на липучках, і два бокових косих внизу куртки. Штани прямі на втачная поясі, з застібкою на ґудзиках. На передній частині брюк настрочив два бічних накладних косих кишені. Передні половини штанин брюк укріплені наколінниками.  Тканина: саржа, склад 35% - х-б, 65% - п-е, щільність: 260 г / м2, виробник Україна. Колір: т.сірий. | шт. | 116 |
| 2 | Костюм ел. зварювальника | Костюм чоловічий призначений для захисту працюючих від дії підвищених температур: теплового випромінювання, іскор і бризок розплавленого металу, від контакту з нагрітими поверхнями, від конвективної теплоти. Костюм складається з куртки і брюк. Куртка прямого силуету, з потайною застібкою на ґудзиках. Полички і спинка з відрізними кокетками. Під проймами на поличках і спинці виконані отвори для повітрообміну. Рукава втачного двошовні, з притачним манжетом на гудзику. Рукава посилені тканинними накладками. Внутрішній манжет на гумці. Комір відкладний, верх з підкладкової тканини. Для оберігання шкіри від натирання куртка продубльована підкладкою з бавовняної тканини. Штани прямого силуету на втачная широкому (8-10 см) поясі. В області крокових швів виконані отвори для повітрообміну. Штани посилені тканинними накладками.  Основна тканина: брезент ОП 480 г-м2,.  Підкладкова тканину: бязь - 100% х-б, щільність 142 г-м2, Колір підкладкової тканини: чорний або темно - синій.  Накладки: брезент ОП 550 г-м2, | шт. | 5 |
| 3 | Костюм акумуляторника. | Тканина верху: сукно з КЩС просоченням,  90% шерсть + 10% поліефір, пл. 750 г / м²  Костюм складається з куртки, штанів і берета.  Застосовується для захисту від кислот концентрацією до 80% і лугів.  куртка:  • центральна потайна застібка на петлі і гудзики  • відкладний комір з накладкою для оберігання шкіри від натирання  • кишені в рельєфних швах  • нагрудний накладна кишеня  штани:  • прямі із застібкою - гульф на гудзики  • накладна кишеня | шт. | 1 |
| 4 | Комбінезон робочий з курткою | Костюм чоловічий для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Складається з куртки і напівкомбінезона з пластмасовою фурнітурою.  Куртка на регульованому поясі. Центральна потайна застібка, що запобігає контакт фурнітури з робочими поверхнями і потрапляння гудзиків в механізми, на гудзиках. З нагрудними і бічними накладними кишенями.кокетка нагрудна та спинка червоного кольору з світловідбивачем 25 мм. На спинці логотип підприємства Рукава на манжетах із застібкою на гудзик. Посилені налокітники.  Напівкомбінезон з багатофункціональним нагрудною кишенею. «Гульфик» і бічна застібка на металевих ґудзиках. За талії спинки - гумка. Кишені накладні: передні, задній і посилений бічний для інструменту. Посилені наколінники.  Тканина: саржа арт. 5014, 100% х / б,  поверхнева щільність 260 г / м2, Україна.  Колір: темно сірий. | шт. | 63 |
| 5 | Дощовик | Тканина Грета (прогумована) або тканина Плащова з мембранним покриттям | шт. | 81 |
| 6 | Штани ватні | Жилет сигнальний KOS-5 (Польща) Світловідбиваючий жилет з двома горизонтальними світловідбивними смугами. – матеріал: 100% поліестер; – застібається на липучки; – ідеально підходить для дорожників; – відповідає вимогам норми EN20471 | шт. | 12 |
| 7 | Куртка утеплена | Куртка призначена для захисту працюючих від знижених температур в різних галузях промисловості. Куртка подовжена прямого силуету, з потайною застібкою на блискавці, яка закривається притачной планкою на кнопках. Полички і спинка з відрізними кокетками. Кокетка червонного кольору з нанесенням логотипу підприємства та світло відбиваючою стрічкою 2,5 мм .В талії куртки виконана куліска, в яку вставлений шнур для регулювання розміру талії. Рукава одношовні втачні, з притачной манжетою гумці. Комір відкладний. Кишені врізні - «листочки», і накладні кишені, з клапанами на кнопках. Куртка утеплена синтепоном: полички і спинка - № 300, рукава - № 200, капюшон - № 200.  Основна тканина: осло, склад 20% - х/б, 80% - п /е, щільність 170 г /м2, Україна. Колір: темно-сірий.  Підкладкова тканину: підкладкова гладкофарбована, состав100% п / е. Колір: темно-сірий. | шт. | 90 |
| 8 | Підшоломник | Підшоломнік зимовий призначення для захисту голови працюючих в касці. Підшоломнік складається з трьох частин - 2 бічні части и центральна частина. Бічні части підшоломніка утеплені ватином. За центральній части розмір фіксується кіперною тасьма. У Нижній части підшоломніка для захисту шії находится відлітна кокетка. Підшоломнік виготовляють на бавовняної підкладці. Основна тканина: діагональ, склад 100% х / б, виробник Україна. Колір: хакі або темно-синій. Підкладкова тканини: бязь, склад 100% - х / б, виробник Україна. Колір підкладкової тканини: темно-синій або чорний. Утеплювач: ватин, склад 100% - х / б, виробник Україна. | шт. | 24 |
| 9 | Халат | Халат прямого силуету, з центральною застібкою на гудзики, відкладним коміром і вшитими рукавами. Рукави з манжетами на гудзиках. На халаті розміщені 2 нижніх накладних кишені без клапанів. | шт. | 10 |

Для підтвердження відповідності якісних вимог до товару Учасник обов’язково надає документи що підтверджують якість товару.

Переможець у 5-ти денний термін зобов’язаний передати Замовнику взірці робочого одягу (по одній шт. кожного виду) для визначення відповідності технічним вимогам. Витрати на поставку взірців несе Переможець.

Розміри будуть надіслані Замовником Постачальнику після підписання договору.

В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "**або еквівалент**". Еквівалентом буде вважатися продукція, яка за технічними та якісними характеристиками буде мати не гірші показники, або перевищувати зазначені характеристики .

**після внесення змін**

**ДОДАТОК 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

1. Кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики, тип, виробник | Од. вимір. | Кількість |
| 1 | Костюм чоловічий (х/б) | Костюм чоловічий, для захисту від загальних виробничих  забруднень і механічних впливів. Костюм складається з куртки і  брюк. Куртка пряма, з потайною застібкою на ґудзиках. По низу  куртки пришитий притачной пояс на резинці. Полички і спинка з  відрізними кокетками червонного кольору .Між кокеткою та  спинкою світловідбиваюча полоса 25 мм.На спинці нанесений  логотип підприємства. Від кокетки по спинці зроблені защипи  для свободи облягання. Рукава одношовні втачні, з притачной  манжетою на ґудзиках. Комір відкладний. Кишені накладні - два  нагрудних з клапанами на липучках, і два бокових косих внизу  куртки. Штани прямі на втачная поясі, з застібкою на ґудзиках.  На передній частині брюк настрочив дві бічних накладних косих  кишені. Передні половини штанин брюк укріплені  наколінниками.  Тканина: саржа, склад 35% - бавовна, 65% - п-е, щільність: 260 г  / м2, виробник Україна. Колір: т.сірий.  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  Товар з зазначенням захисних властивостей;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  тканину;  - чинний сертифікат на систему управління якістю вимогам  ДСТУ EN ISO 9001:2015 (або більш пізня редакція), а також  підтверджуючі документи щодо акредитації установи, яка  видала сертифікат, що містить інформацію щодо сфери  акредитації (що є невід’ємним додатком) та повинна охоплювати  сферу виробництва одягу;  - паспорт якості на товар. | шт. | 116 |
| 2 | Костюм ел. зварювальника | Костюм чоловічий призначений для захисту працюючих від дії  підвищених температур: теплового випромінювання, іскор і  бризок розплавленого металу, від контакту з нагрітими  поверхнями, від конвективної теплоти. Костюм складається з  куртки і брюк. Куртка прямого силуету, з потайною застібкою на  ґудзиках. Полички і спинка з відрізними кокетками. Під  проймами на поличках і спинці виконані отвори для  повітрообміну. Рукава втачного двошовні, з притачним  манжетом на гудзику. Рукава посилені тканинними накладками.  Внутрішній манжет на гумці. Комір відкладний, верх з  підкладкової тканини. Для оберігання шкіри від натирання  куртка продубльована підкладкою з бавовняної тканини. Штани  прямого силуету на втачная широкому (8-10 см) поясі. В області  крокових швів виконані отвори для повітрообміну. Штани  посилені тканинними накладками.  Основна тканина: брезент ОП 480 г-м2,.  Підкладкова тканину: бязь - 100% бавовна, щільність 142 г-м2,  Колір підкладкової тканини: чорний або темно - синій.  Накладки: брезент ОП 550 г-м2.  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  шт. 5  регламенту засобів індивідуального захисту;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  Товар з зазначенням захисних властивостей;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  тканину;  - чинний сертифікат на систему управління якістю вимогам  ДСТУ EN ISO 9001:2015 (або більш пізня редакція), а також  підтверджуючі документи щодо акредитації установи, яка  видала сертифікат, що містить інформацію щодо сфери  акредитації (що є невід’ємним додатком) та повинна охоплювати  сферу виробництва одягу;  - паспорт якості на товар. | шт. | 5 |
| 3 | Костюм акумуляторника. | Тканина верху: сукно з КЩС просоченням,  90% шерсть + 10% поліефір, пл. 750 г / м²  Костюм складається з куртки, штанів і берета.  Застосовується для захисту від кислот концентрацією до 80% і  лугів.  куртка:  • центральна потайна застібка на петлі і гудзики  • відкладний комір з накладкою для оберігання шкіри від  натирання  • кишені в рельєфних швах  • нагрудний накладна кишеня  штани:  • прямі із застібкою - гульф на гудзики  • накладна кишеня  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - паспорт якості на товар. | шт. | 1 |
| 4 | Комбінезон робочий з курткою | Костюм чоловічий для захисту від загальних виробничих  забруднень і механічних впливів. Складається з куртки і  напівкомбінезона з пластмасовою фурнітурою.  Куртка на регульованому поясі. Центральна потайна застібка,  що запобігає контакт фурнітури з робочими поверхнями і  потрапляння гудзиків в механізми, на гудзиках. З нагрудними і  бічними накладними кишенями.кокетка нагрудна та спинка  червоного кольору з світловідбивачем 25 мм. На спинці логотип  підприємства Рукава на манжетах із застібкою на гудзик.  Посилені налокітники.  Напівкомбінезон з багатофункціональним нагрудною кишенею.  «Гульфик» і бічна застібка на металевих ґудзиках. За талії  спинки - гумка. Кишені накладні: передні, задній і посилений  бічний для інструменту. Посилені наколінники.  Тканина: саржа арт. 5014, 100% бавовна,  поверхнева щільність 260 г / м2, Україна.  Колір: темно сірий.  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  Товар з зазначенням захисних властивостей;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  тканину;  - чинний сертифікат на систему управління якістю вимогам  ДСТУ EN ISO 9001:2015 (або більш пізня редакція), а також  підтверджуючі документи щодо акредитації установи, яка  видала сертифікат, що містить інформацію щодо сфери  акредитації (що є невід’ємним додатком) та повинна охоплювати  сферу виробництва одягу;  - паспорт якості на товар. | шт. | 63 |
| 5 | Дощовик | Тканина Грета (прогумована) або тканина Плащова з  мембранним покриттям.  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - паспорт якості на товар. | шт. | 81 |
| 6 | Штани ватні | Штани призначені для захисту працюючих від знижених температур в різних галузях промисловості. Штани прямого силуету, на втачная широкому поясі, з застібкою на ґудзиках. На передніх половинках брюк дві накладних кишені, що входять в бокові шви. Передні половини штанин брюк укріплені наколінниками. Штани утеплені синтепоном №150 (1 шар).  Основна тканина: Дефенса, склад 20% - бавовна, 80% - п / е, щільність 190 г / м2, виробник Китай. Колір: темно-синій.  Підкладкова тканину: підкладкова гладкофарбована, склад 100% х / б. Колір: темно-синій або темно-сірий  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  Товар з зазначенням захисних властивостей;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  тканину;  - чинний сертифікат на систему управління якістю вимогам  ДСТУ EN ISO 9001:2015 (або більш пізня редакція), а також  підтверджуючі документи щодо акредитації установи, яка  видала сертифікат, що містить інформацію щодо сфери  акредитації (що є невід’ємним додатком) та повинна охоплювати  сферу виробництва одягу;  - паспорт якості на товар. | шт. | 12 |
| 7 | Куртка утеплена | Куртка призначена для захисту працюючих від знижених  температур в різних галузях промисловості. Куртка подовжена  прямого силуету, з потайною застібкою на блискавці, яка  закривається притачной планкою на кнопках. Полички і спинка з  відрізними кокетками. Кокетка червонного кольору з  нанесенням логотипу підприємства та світло відбиваючою  стрічкою 2,5 мм .В талії куртки виконана куліска, в яку  вставлений шнур для регулювання розміру талії. Рукава  одношовні втачні, з притачной манжетою гумці. Комір  відкладний. Кишені врізні - «листочки», і накладні кишені, з  клапанами на кнопках. Куртка утеплена синтепоном: полички і  спинка - № 300, рукава - № 200, капюшон - № 200.  Основна тканина: осло, склад 20% - бавовна, 80% - п /е,  щільність 170 г /м2, Україна. Колір: темно-сірий.  Підкладкова тканину: підкладкова гладкофарбована, склад:  100% п / е. Колір: темно-сірий.  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  Товар з зазначенням захисних властивостей;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  тканину;  - чинний сертифікат на систему управління якістю вимогам  ДСТУ EN ISO 9001:2015 (або більш пізня редакція), а також  підтверджуючі документи щодо акредитації установи, яка  видала сертифікат, що містить інформацію щодо сфери  акредитації (що є невід’ємним додатком) та повинна охоплювати  сферу виробництва одягу;  - паспорт якості на товар. | шт. | 90 |
| 8 | Підшоломник | Підшоломнік зимовий призначення для захисту голови  працюючих в касці. Підшоломнік складається з трьох частин - 2  бічні частини, центральна частина. Бічні части підшоломніка  утеплені ватином. На центральній части розмір фіксується  кіперною тасьмою. У Нижній частині підшоломніка для захисту шиї знаходится відлітна кокетка. Підшоломнік виготовляють на  бавовняної підкладці. Основна тканина: діагональ, склад 100%  бавовна, виробник Україна. Колір: хакі або темно-синій.  Підкладкова тканини: бязь, склад 100% - бавовна, виробник  Україна. Колір підкладкової тканини: темно-синій або чорний.  Утеплювач: ватин, склад 100% - бавовна, виробник Україна.  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  Товар з зазначенням захисних властивостей;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  тканину;  - чинний сертифікат на систему управління якістю вимогам  ДСТУ EN ISO 9001:2015 (або більш пізня редакція), а також  підтверджуючі документи щодо акредитації установи, яка  видала сертифікат, що містить інформацію щодо сфери  акредитації (що є невід’ємним додатком) та повинна охоплювати  сферу виробництва одягу;  - паспорт якості на товар. | шт. | 24 |
| 9 | Халат | Халат прямого силуету, з центральною застібкою на гудзики,  відкладним коміром і вшитими рукавами. Рукави з манжетами  на гудзиках. На халаті розміщені 2 нижніх накладних кишені без  клапанів.  Документи до якості:  - декларація про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного  регламенту засобів індивідуального захисту;  - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  Товар з зазначенням захисних властивостей;  - чинний сертифікат на систему управління якістю вимогам  ДСТУ EN ISO 9001:2015 (або більш пізня редакція), а також  підтверджуючі документи щодо акредитації установи, яка  видала сертифікат, що містить інформацію щодо сфери  акредитації (що є невід’ємним додатком) та повинна охоплювати  сферу виробництва одягу;  - паспорт якості на товар. | шт. | 10 |

Для підтвердження відповідності якісних вимог до товару Учасник обов’язково надає документи що підтверджують якість товару.

Переможець у 5-ти денний термін зобов’язаний передати Замовнику взірці робочого одягу (по одній шт. кожного виду) для визначення відповідності технічним вимогам. Витрати на поставку взірців несе Переможець.

Розміри будуть надіслані Замовником Постачальнику після підписання договору.

В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "**або еквівалент**". Еквівалентом буде вважатися продукція, яка за технічними та якісними характеристиками буде мати не гірші показники, або перевищувати зазначені характеристики .