**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  На **45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи**  Поточний ремонт вестибюлю 2-го та 3-го поверхів корпусу №1 ЧНУ ім. Петра Могили за адресою: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | | м2 | 314,3 |  | |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних | | м | 140 |  | |
| 3 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | м2 | 50 |  | |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 349,3 |  | |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 349,3 |  | |
| 6 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю | | м2 | 349,3 |  | |
| 7 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стін, пiдготовлених пiд  фарбування | | м2 | 349,3 |  | |
| 8 | Ґрунтування бетонних поверхонь( підлога) | | м2 | 258,79 |  | |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | 60 |  | |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | 60 |  | |
| 11 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 258,79 |  | |
| 12 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | | м | 140 |  | |
| 13 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 211,79 |  | |
| 14 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 211,79 |  | |
| 15 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | м2 | 57 |  | |
| 16 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | м2 | 57 |  | |
| 17 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и  листами | | м2 | 22 |  | |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | м2 | 79 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | м2 | | 79 | |  | |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | | | м2 | | 79 | |  | |
| 21 | Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на  кронштейнах | | | м2 | | 1,3 | |  | |
| 22 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів,  склад 1:3 | | | м3 | | 3 | |  | |
| 23 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | | | м2 | | 106,75 | |  | |
| 24 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних | | | м | | 42 | |  | |
| 25 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | | м2 | | 4 | |  | |
| 26 | Ремонт облицювання колон окремими місцями, площа  ремонту в одному місці до 0,5 м2 | | | місце | | 36 | |  | |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | м2 | | 106,75 | |  | |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | м2 | | 106,75 | |  | |
| 29 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю | | | м2 | | 106,75 | |  | |
| 30 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стін, пiдготовлених пiд  фарбування | | | м2 | | 106,75 | |  | |
| 31 | Ґрунтування бетонних поверхонь( підлога) | | | м2 | | 285,45 | |  | |
| 32 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | | м2 | | 60 | |  | |
| 33 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | | м2 | | 60 | |  | |
| 34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | | м2 | | 285,45 | |  | |
| 35 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | | | м | | 42 | |  | |
| 36 | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 260 | |  | |
| 37 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 260 | |  | |
| 38 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | м2 | | 57 | |  | |
| 39 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | м2 | | 57 | |  | |
| 40 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и  листами | | | м2 | | 22 | |  | |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | м2 | | 79 | |  | |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | м2 | | 79 | |  | |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | | | м2 | | 79 | |  | |
| 44 | Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на  кронштейнах | | | м2 | | 1,3 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |

**Примітка:**

Учасник процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій:

- гарантійний лист щодо якості запропонованих матеріалів та засобів, які будуть використовуватися при здійснення ремонту предмету закупівлі;

Учасник в договірну ціну включає вартість робіт згідно із технічними вимогами з урахуванням усіх своїх витрат на матеріали, податків і зборів (що сплачуються або мають бути сплачені на підставі діючих нормативних документів) та з урахуванням ПДВ або без ПДВ (у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України).

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

### Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

***Заходи щодо захисту довкілля:***

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи (послуги), запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Будівельні матеріали, вироби і  Комплекти | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Листи гіпсокартонні | м2 | 165,7 |
| 2 | Цемент М400 | т | 0,9 |
| 3 | Плитки керамічні глазуровані (матеріал  замовника) | м2 | 115 |
| 4 | Плитки керамічні глазуровані | м2 | 467,9708 |
| 5 | Підвіконня мармуровидні, поліровані | м2 | 2,6 |
| 6 | Профіль UD 27/3м | шт | 280 |
| 7 | Профіль СD 60/4м | шт | 100 |
| 8 | Шпатлевка Сатенгипс | кг | 600 |
| 9 | Папір шліфувальний | м2 | 5,8504 |
| 10 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 97,1934 |
| 11 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 106,875 |
| 12 | Фарба водоемульсійна з кольором | кг | 396,3315 |
| 13 | Кварц-грунт | кг | 230,7012 |
| 14 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр  180х3 мм | шт | 5,55125 |
| 15 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 4211,09 |
| 16 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33  СУПЕР | кг | 232,08178 |
| 17 | Саморіз 3,5х25 | шт | 7356 |
| 18 | Кронштейни кутовий | шт | 12 |
| 19 | Елементи металоконструкцій підвісної стелі  пружина-підвіс 54\*29,5мм | шт | 400 |
| 20 | Напр. 0,6м SystemC (75шт/уп) Белий | шт | 780 |
| 21 | Напр. 1,2м SystemC (50шт/уп) Белий | шт | 600 |
| 22 | Кутова планка 3м Белий | шт | 102 |
| 23 | Напр. 3,6м SystemC (50шт/уп) Белий | шт | 109 |
| 24 | Ізогіпс | т | 1,85972 |
| 25 | Сатенгіпс | т | 0,069 |
| 26 | Пісок природний, | м3 | 2,7 |
| 27 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 2,448 |
| 28 | Розчин готовий опоряджувальний  вапняковий 1:2,5 | м3 | 1,188 |
| 29 | Кліни для плитки | 100шт | 30,98 |
| 30 | Плита AMF Trento 600\*600\*13 | шт | 1360 |
| 31 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 600 |
| 32 | Саморіз 3,5\*9,5 | шт | 4000 |