**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

на закупівлю **Очисні машини різні (гідродинамічний пристрій)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Очисні машини різні (гідродинамічний пристрій)** | **шт.** | **1** |

**ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Виконання: | відкрита рамна конструкція, рама з металу, порошкове фарбування |
| **Технічні характеристики** | |
| Прочистка та промивання каналізаційних мереж, діаметром трубопроводів | від 32 до 1200 мм за допомогою високого тиску води |
| Помпи | Кількість: 1 шт.  промислового рівня (виробництво «Annovi Reverberi» (або еквівалент)) з керамічними гільзами, має підвищений ресурс роботи  Витрати води: не менше 70 л/хв  Максимальний тиск: не менше 150 бар |
| Кількість: 1 шт.  промислового рівня (виробництво «Annovi Reverberi» (або еквівалент)) з керамічними гільзами, має підвищений ресурс роботи  Витрати води: не менше 70л/хв  Максимальний тиск: не менше 150 бар |
| Двигуни | Кількість: 2 шт.  Потужність двигуна: не менше 29 к.с.  Розміщення валу: горизонтальне  Тип двигуна: бензиновий  Тип стартера: електростартер  Захист двигуна від роботи без мастила: так |
| Датчик напрацювання двигуна (мотогодин) | Так |
| Бак палива | На 20л |
| Привід помпи | шківи пасової передачі ((виробництво SKF) (або еквівалент)) |
| Клапан | перепускний з регулюванням тиску |
| Регулятор тиску | так, 2 шт. |
| Манометр | 275 бар 2шт |
| Клапан захисту від перегріву насоса | так, 2 шт. |
| Захист по сухому ходу | так, 2 шт. |
| Кнопка аварійного відключення | так, 2 шт. |
| Комплектація | |
| Виконання пристрою гідродинамічного | на рамі, порошкове фарбування |
| Рукав каналопромивний D16 мм | не менше 100 м |
| Котушка для шланга високого тиску D16мм | з електроприводом, 1 шт. |
| Рукав каналопромивний D12 мм | не менше 100 м |
| Котушка для шланга високого тиску D12мм | з електроприводом, 1 шт. |
| Рукав каналопромивний високого тиску D8 мм | не менше 100 м |
| Котушка для шланга високого тиску D8 мм | переносна, ручний привід, 1шт. |
| Котушка для шланга D20 мм (підведення води) | ручний привід, 1 шт. |
| Кран В.Т. 3-х ходовой 1\2м | 3шт |
| Пістолет високого тиску у зборі (пістолет з адаптером віз скручування шлангу + спис + форсунка + захист форсунки + переходи) | 1 шт. |
| Штанга-труба для гідророзмиву  та миття колодязів | 1 шт. |
| Форсунка "РОТОРНА" (або еквівалент) + штовхач | 1 шт. |
| Тримач форсунок "КАМБАЛА" велика (або еквівалент) для 2-х плоских форсунок | 1 шт. |
| Тримач форсунок "КАМБАЛА" мала (або еквівалент) для 2-х роторних форсунок | 1 шт. |
| Всмоктувачі шламу 100, 070 AG (зовнішнє різьблення) 22 мм із всмоктуючим шлангом 5м та пристроєм для відкачування брудної води (ежектор-мулосос) | 1 шт. ((виробництво «R+M/Suttner») (або еквівалент)) |
| Спис зі змінним кутом ar.200085750 (або еквівалент), 1500мм. | 1 шт. ((виробництво «R+M/Suttner») (або еквівалент)) |
| Турбокілер роторний розпилювач Suttner ST-357-070 1/4" IG | 5шт |
| Рік випуску основного обладнання та причепу | 2023 |