**Додаток № 2**

**до Тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги фінансового лізингу на автогрейдер SINOMACH 713H**   **або еквівалент**

1 **Технічне завдання:**

Поставити товар, а саме: **Автогрейдер SINOMACH 713H** або еквівалент, укомплектований грейдерним відвалом, в кількості 1 одиниця. Машина повинна бути нова, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2023 року.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування технічних характеристик Товару** | **Технічні вимоги** |
| **1** | **2** |
| **Габаритні розміри** | |
| ДхШхВ, мм | 8290х2600х3465 |
| Колісна база, мм | 5780 |
| Ширина ходу, мм | 2120 |
| **Основні технічні характеристики** | |
| * Експлуатаційна маса, кг | 15 000 |
| Довжина леза, мм | 3658 |
| Висота леза, мм | 580 |
| Макс. висота підйому відвалу, мм | 410 |
| Макс. заглиблення відвалу, мм | 560 |
| Мін. радіус повороту, мм | 6600 |
| Кут повороту рами, +/- град. | 26 |
| Макс. Кут повороту переднього колеса, +/- град. | 49 |
| Кут коливання переднього моста, град. | 32 |
| Кліренс фронтальної осі, мм | 430 |
| Швидкість руху:   * Вперед, км/год. * Назад, км/год. | 6,9/10,7/17,3/26/37,8/53,4  6,9/17,3/37,8 |
| **Дизельний двигун** | |
| Модель | CUMMINS 6ВT5.9-С130 |
| Тип | З безпосереднім впорскуванням, з турбонадувом та водяним охолодженням |
| Номінальна потужність, к.с (КВт) | 97(130) |
| Хід діаметра циліндра, мм | 102/120 |
| Об’єм циліндра, л | 5,9 |
| Напруга стартерного мотора, В | 24 |
| Потужність стартерного двигуна, КВ | 6 |
| Номінальна швидкість, об/хв | 2200 |
| Вид запуску | Електричний |
| Обсяг бака, л | 370 |
| Вага, +/- кг | 400 |
| Комплектація | |
| Передній відвал | так |
| Задній розрихлювач | так |
| Передпусковий підігрів полива в зимовий період | так |
| Система обігріву та кондиціювання повітря | так |
| ZIP | так |
| Гарантійний строк | 2 роки/2000 м/год. |

**Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати як вираз «або еквівалент».**

Учасник повинен гарантувати, що Товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання учасником довідки (гарантійного листа) у довільній формі.

Запропонований Учасником Товар повинен відповідати Державним стандартам та /або технічним умовам заводів-виробників, що повинно підтверджуватись паспортами якості, виданими підприємством-виробником.

Істотні умови договору про закупівлі (фінансового лізингу):

|  |  |
| --- | --- |
| Сума авансового платежу змінювана  (не більше) | 50 % |
| Строк дії лізингового договору  (не більше) | 24 місяців |
| Умови виплат | Щомісячно рівними частинами |
| Комісія за надання фінансування (в т.ч. ПДВ) від Обсягу фінансування Об`єкта фінансового лізингу (не більше) | 2 % |
| Відсоткова ставка ( не більше)\* | 35% річних |
| Комісія за управління сплачується щомісячно від Обсягу фінансування (не більше) | 2 % |
| До складу лізингових платежів включено: | * Страхування (КАСКО для транспортних засобів). * Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників на території України. * Постановка та зняття з реєстрації об’єкта фінансового лізингу. |

*\* Зміна розміру процентної ставки здійснюється відповідно до умов договору.*

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***