**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Назва предмета закупівлі: **Багатофункціональний пристрій А3**

**(ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –30120000-6 — Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Вимоги до обладнання |
|  | **Багатофункціональний пристрій А3 Canon imageRUNNER 2425i (4293C004)** | 4 шт. |
| 1 | **Тип апарата** | Монохромний лазерний багатофункціональний пристрій формату A3 |
|  | Пам’ять | 2,0 ГБ ОЗУ |
| Процесор | Процесор Dual Core із тактовою частотою 1 ГГц |
| Зберігання | 64 ГБ eMMC |
| 2 | **Функції принтера** |  |
|  | Прямий друк | Підтримувані типи файлів  RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  USB-накопичувач: PDF, TIFF/JPEG, XPS  Мережева папка: PDF, TIFF/JPEG, XPS |
| Роздільна здатність друку (точок/дюйм) | 600 x 600 |
| Швидкість монохромного друку | До 25 стор/хв (A4), до 12 стор/хв (A3), до 11 стор/хв (A4R) |
| 3 | **Функції копіра** |  |
|  | Швидкість копіювання (Ч/Б) | До 25 стор/хв (A4), до 12 стор/хв (A3), до 11 стор/хв (A4R) |
| Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм) | 600 x 600 |
| Максимальна кількість копій | 9999 шт |
| Масштабування | 25 - 400 % |
| 4 | **Функції сканера** |  |
|  | Тип сканера | двосторонній автоматичний подавач документів [2 сторони на 2 сторони] **обов’язково** |
| Роздільна здатність сканування (точок/дюйм) | до 600 x 600 |
|  | Призначення сканування | електронна пошта / інтернет-факс (SMTP), SMB 3.0, FTP WebDAV  Додатково: Super G3 FAX, IP Fax |
|  | Адресна книга | LDAP (2000) / локальна (1600) / швидкий набір (200) |
| 5 | **Функції факсу** |  |
|  | Швидкість модему | 33.6 Кбіт / с |
| Пам’ять факсу | До 30 000 стор. |
| Груповий набір/адресати | Макс. 199 номерів |
| 6 | **Подача паперу** |  |
|  | Щільність паперу | Багатоцільовий лоток: від 60 до 157 г/м²  Касета для паперу: від 64 до 90 г/м²  Двосторонній друк: від 60 до 90 г/м² |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | Стандартний формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, конверти [№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  Нестандартний/довільний формат: від мін. 95,0 x 139,7 мм до 297,0 x 431,8 мм |
| 3. | **РК-дисплей** |  |
|  | Тип дисплея | Кольорова сенсорна РК-панель TFT WVGA діагоналлю 17,8 см (7 дюймів) |
| 4. | **Додаткові характеристики** |  |
|  | Інтерфейси | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0 |
| Сумісний оригінальний картридж | C-EXV60 |
| Ширина | 692 мм |
| Висота | 616 мм |
| Глибина | 627 мм |
| Вага | 39.2 кг |
| Колір | білий |
| 5. | **Гарантійний термін** | не менше 12 місяців |
| 6. | **Рік виготовлення** | не раніше 2021 року |
| 7. | **Умови поставки** | згідно з поданими заявками Замовника |
| 8. | **Місце поставки** | 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 82, центральний склад Покупця |

|  |
| --- |
| **Примітка:** Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**  Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент».**  **Обґрунтування:** неможливо скласти вичерпний опис характеристик, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, технічними регламентами та іншими технічними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. |
| Товар повинен бути виготовлений не раніше 2021 року.  Доставка товару повинна здійснюватись автотранспортом Учасника-переможця (надати лист-підтвердження). |