***Додаток №3***

***до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі**

**Код ДК 021-2015: 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери (напівпричіп-платформа (4-х осна вантажопідйомністю до 45 т)**

**Таблиця 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Технічні вимоги до товару** | **Необхідна комплектація** |
| **напівпричеп****(4-х осний)****вантажопідйомністю****до 45 т.** | Новий не уживаний напівпричіп-платформа (2022-2023 року випуску)з оформленою належним чиномсервісною книжкою.**Технічні параметри:**тип транспортного засобу –напівпричеп низькорамний;повна маса – не більше62 000 кг;вантажопідйомність – не менше45 000 кг;наявність елементів фіксації вантажу;робоча платформа – високоміцнаконструкційна сталь (S355) зметалевим настилом товщиною неменше 8 мм;середина платформи – металевийнастил товщиною не менше 5 мм;Висота сідла – 1 300 мм.Зчіпний шкворень – 3,5 або 2 дюймаНаявність система анти блокування(АВS) – обов’язково;**Габаритні розміри платформи:**Довжина – 12 000-12 500 мм;ширина – 3 000-3 300 мм;висота – не більше 1 000 мм.**Інше:**гарантійний термін експлуатації –не менше 36 місяців або 150 тис.пробігу. | Обладнаний спеціальнимисвітловими пристроями, щоповинен відповідати вимогамДСТУ UN/ECE R48-02.Задні захисні пристрої (бамперта відбійник) повиннівідповідати ДСТУ UN/ECER58-01.**Додаткове обладнання:**- вогнегасник ВП-5;- такелажні петлі длязакріплення вантажу;- такелажні ремінці – 4 шт;- противідкатні опори – 2 шт;- запасне колесо – 2 шт;- дорожній конус – 8 шт. |

**Таблиця 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Технічні вимоги Замовника** | **Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником** |
| **1** | **2** | **3** |
| напівпричеп(4-х осний)вантажопідйомністюдо 45 т. | Новий не уживаний напівпричіп-платформа (2022-2023 року випуску)з оформленою належним чиномсервісною книжкою.**Технічні параметри:**тип транспортного засобу –напівпричеп низькорамний;повна маса – не більше62 000 кг;вантажопідйомність – не менше45 000 кг;наявність елементів фіксації вантажу;робоча платформа – високоміцнаконструкційна сталь (S355) зметалевим настилом товщиною неменше 8 мм;середина платформи – металевийнастил товщиною не менше 5 мм;Висота сідла – 1 300 мм.Зчіпний шкворень – 3,5 або 2 дюймаНаявність система анти блокування(АВS) – обов’язково;**Габаритні розміри платформи:**Довжина – 12 000-12 500 мм;ширина – 3 000-3 300 мм;висота – не більше 1 000 мм.**Інше:**гарантійний термін експлуатації –не менше 36 місяців або 150 тис.пробігу. |  |

Відповідність Товару, що планується до поставки, технічним вимогам Замовника, що викладені у тендерній документації та цьому Додатку, повинна бути підтверджена наданням у складі тендерної пропозиції наступних документів:

* + Заповненої таблиці 2 цього додатку. Обов’язкова умова: у колонці 3 зазначити технічні та/або інші характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника, що визначені у колонці 2 таблиці 2 цього Додатку. У разі якщо встановлені Замовником технічні характеристики містять проміжок (інтервал) значень або формулювання на зразок «не більше» або «не менше», то Учасник зобов’язаний зазначити конкретні значення (не інтервали) (та без вказівки «не більше» або «не менше») технічних характеристик запропонованого Товару, відповідно до технічних документів виробника.
	+ Гарантійний лист про надання всіх необхідних документів для реєстрації запропонованого товару в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ відповідного до чинного законодавства.
	+ Товар, що є предметом закупівлі, відповідно до п. 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону повинен мати ступінь локалізації не менше ніж 15 відсотків, та бути включеним до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10>. З цією метою, Учасники у складі тендерних пропозицій повинні надати - довідку довільної форми *про включення запропонованого учасником товару до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=10, із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель* АБО *гарантійний лист про те, що станом на дату укладення договору про закупівлю учасником (або переможцем або постачальником або виробником) буде внесена відповідна інформація до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням:* [*https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=10*](https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10)*.*

Постачання товару здійснюється Учасником, відповідно до заявок (замовлень) Замовника. Місце поставки: м. Київ, детальна інформація щодо місць поставки буде повідомлена Замовником лише Переможцю на етапі укладення/виконання договору про закупівлю.

Поставка: на умовах передбачених в проекті Договору.

Товар має бути безпечним, а його технічні, якісні характеристики мають відповідати встановленим вимогам.

Товар має бути таким, що не перебував у експлуатації за своїм функціональним призначенням (новим).

*Примітки:*

*- у разі, якщо у даних технічних вимогах, чи в інших частинах тендерної документації йде посилання на конкретну марку чи фірму, виробника, патент, конструкцію або тип товару, що закуповується, то вважається, що технічні вимоги містять вираз: «або еквівалент».*