ДОДАТОК № 1
до тендерної документації
У разі, якщо в Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі амбулаторії  ЗПСМ № 8 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» за адресою вул. Нова, 1а 
м. Павлоград, Дніпропетровської обл 
(ДК 021:2015 – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Матеріали Замовника: 
двері металопластикові; плітка для підлоги; плітка для стін - 30м 2; лінолеум - 114м2, шпаклівка - 3150кг; грунтівка - 200л

Обов'язковою умовою в участі в цій закупівлі є здійснення учасником попереднього обстеження (огляду) об’єкта, на якому проводитиметься капітальний ремонт, для визначення детального обсягу надання робіт та особливостей об’єкту. Обстеження (огляд) об’єкта (у тому числі заміри) здійснюється в період уточнення інформації про закупівлю уповноваженим на це представником учасника. При обстеження об’єкта складається акт в довільній формі, який підтверджує факт обстеження об’єкта учасником, із обов’язковим зазначенням назви об’єкту,  номер оголошення про проведення закупівлі присвоєного електронною системою закупівель, ПІБ уповноважених представників замовника та учасника, а також інформації щодо результатів обстеження. Сканкопія акту обстеження об’єкту за підписом сторін надається у складі пропозиції. 
Витрати на відвідування об’єкту учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою.

На демонтажни роботи	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розбирання цегляних перегородок	 м3	1,77	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	 шт	21	 	
3	Знiмання дверних полотен	 м2	46,57	 	
4	Демонтаж металевих гратів до 0,25 м2	грати	1	 	
5	Демонтаж металевих гратів до 3 ,5 м2	грати	1	 	
6	Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
7	Знiмання засклених вiконних рам	 м2	0,16	 	
8	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток	м2	91,29	 	
9	Знiмання шпалер простих та полiпшених	м2	451,27	 	
10	Демонтаж листів гіпсокартону	м2	28,6	 	
11	Демонтаж каркасу пiд облицювання стiн сухою
штукатуркою	м2	28,6	 	
12	Очищення вручну внутрішних поверхоньстін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	103	 	
13	Демонтаж панелей на стінах з фанери	м2	49,8	 	
14	Демонтаж відбійників для стін з МДФ та обшивки
відкосів,шириною 200 мм	м2	11,33	 	
15	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток	м2	45,62	 	
16	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну	м2	269,15	 	
17	Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток	м2	27,86	 	
18	Розбирання цементних покриттiв пiдлог	м2	179,98	 	
19	Розбирання цементних плiнтусiв	м	163,46	 	
20	Демонтаж пластикових плінтусів	м	108,74	 	
21	Розбирання дерев'яних плiнтусiв	м	56,65	 	
22	Демонтаж каркасу пiд облицювання стель сухою
штукатуркою	м2	13,3	 	
23	Знiмання сухої штукатурки	м2	13,3	 	
24	Демонтаж підвісної сталі армстронг по металевому
каркасі	м2	46,9	 	
25	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	22,141	 	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	22,141	 	
 	
На загальнобудівельні роботи	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну	 м3	0,252	 	
 		 	 	 	
2	Розширення існуючих дверних прорізів шляхом обрізу
алмазним диском по 50 мм стіни з кожної сторони
прорізу	м різу	49,6	 	
3	Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли	 м3	0,966	 	
4	Улаштування перемички металевої індивідуального
виготовлення ПР - 2	 т	0,0369	 	
5	Грунтування перемичок металевих грунтівкою ГФ - 021	м2	1,5	 	
6	Фарбування перемичок металевих фарбою ПФ - 1189 за
2 рази	м2	1,5	 	
7	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стiнах	м2	18,48	 	
8

9	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах
Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стiнах	м2

м2	22,47

3,75	 	
10	Установлення металевих дверних коробок iз
навiшуванням дверних полотен	м2	2,1	 	
11	Установка дверних блоків із застосуванням анкерів і
монтажної піни, марка блоку ДГ-21-9	 блок	1	 	
12	Установка доводчиков	шт	3	 	
13	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель	м2	0,25	 	
14	Установлення пластикових пiдвiконних дошок	м	1	 	
15	Встановлення захисних гратів до 0,25 м2	грати	1	 	
16	Встановлення захисних гратів до 3,5 м2	грати	1	 	
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	21,6	 	
18	Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"	м2	21,66	 	
19	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 	м2	21,66	 	
20	Фарбування водо-дисперсійною фарбою за 2 рази для
внутрішніх робіт	м2	21,66	 	

На внутрішнє оздоблення приміщень
	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	165,18	 	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	165,18	 	
3	Влаштування каркаса натяжної стелі	м	194,99	 	
4	Улаштування натяжної стелі	м2	180,55	 	
 	=====     ( приміщення 202,222 )	 	 	 	
 	--------------------------------------------------------	 	 	 	
5	Улаштування вінілових відбійників для стін SANPOL 	м2	11,67	 	
6	Улаштування оздоблення стін коридору з гіпсокартону на клею	м2	195,21	 	
 		 	 	 	
7	Улаштування оздоблення стін сходової клітини
з гіпсокартону на клею	м2	99,7	 	
8	Оклеювання стін склохолстом	м2	294,91	 	
9

10

11

	Шпаклювання стін мінеральної шпаклівкою Ceresit

Додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1,15-182-2
Фарбування водо-дисперсійною фарбою за 2 рази для
внутрішніх робіт
	м2

м2

м2	294,91

294,91

294,91	 	
12	Улаштування поручнів з нержавіючої сталі
	м	10	 	
 	( приміщення 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 )	 	 	 	
 	-----------------------------------------------------------	 	 	 	
13	Грунтовка поверхні
[фальшстiни] по металевому каркасу	м2	220,07	 	
14	Ремонт штукатурки сумішшю Ceressit СТ 24	м2	220,078	 	
15	Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм	м2	36,3	 	
16	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт	м2	36,3	 	
17	Шпаклювання стін мінеральної шпаклівкою Ceresit
	м2	697,24	 	
18	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 	м2	697,24	 	
19

20
21	Шпаклювання стін фінішною шпаклівкоюCeresit  СТ95 для внутрішніх робіт за 2 рази
Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм
Фарбування водо-дисперсійною фарбою за 2 рази для
внутрішніх робіт	м2

м2
м2	697,24

697,24
697,24	 	
 	=====      санвузол (приміщення 211)	 	 	 	
22	Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином	м2	24,9	 	
23	Зашивка гипсокартоном труб с устройством
металлического каркаса	м2	2,6	 	
24	Улаштування лючка-прочістки	грати	2	 	
25	Улаштування гідроізоляційної стрічки CL 152 Ceresit по
периметру приміщень	м шва	16,7	 	
26	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт	м2	24,9	 	
 	                                	 	 	 	
 	( приміщення 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 )	 	 	 	
 	---------------------------------------------------------------	 	 	 	
27	Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	254,5	 	
28	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних	м	230,53	 	
 		 	 	 	
 	=====     ( приміщення 211 )	 	 	 	
 	---------------------------------------------------------------	 	 	 	
29	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї	м2	4,92	 	
30	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї	м2	4,92	 	
31	Улаштування гідроізоляційної стрічки CL 152 Ceresit по
периметру приміщень	м шва	8,88	 	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,92	 	
33	Улаштування плінтусів з керамiчних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші	 м2	0,888	 	
 	=====     ( приміщення 222 )	 	 	 	
 	--------------------------------------------------------	 	 	 	
34	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею понад 20 м2	м2	114,96	 	
35	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати(к=4)	м2	114,96	 	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	114,96	 	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	114,96	 	
38	Улаштування плінтусів з керамiчних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші	 м2	5,835	 	
39	Улаштування зовнішнього пластикового кутику по
периметру плінтусу з плитки (накривати торці плінтусу
зверху)	м	58,35	 	
 	=====     ( приміщення 202 - сходова клітина )	 	 	 	
 	---------------------------------------------------------------	 	 	 	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,9	 	
41	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	 м2	15,75	 	
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2	м2	5,25	 	
43	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати(к-2)	м2	5,25	 	
44	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	5,25	 	
45	Улаштування армованої металевої сітки ВР2 50*50 під
плитку на підлозі та площадках та на горизонтальну /
вертикальну поверхню сходів, в шарі клею	м2	21,4	 	
 		 	 	 	
46	Улаштування плінтусів з керамiчних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші	 м2	2,53	 	
47	Улаштування зовнішнього пластикового кутику по
периметру плінтусу з плитки (накривати торці плінтусу
зверху)	м	24,56	 	

До уваги учасників: Учасники можуть ознайомитись об’ємами робіт та станом приміщень на об’єкті  з 9-00 до 15-00 у робочі дні. Для цього необхідно зв’язатись інженером Центру за телефоном +38050263724 і погодити час прибуття.  Під час повітряної тривоги відвідування заборонені, всі знаходяться в укриттях.
            Замовником не буде подовжуватись визначений термін виконання робіт. Учасник має надати гарантійний лист щодо дотримання визначених термінів та виконання передбачених робіт до  15.05.2023 р. без посилань на обставини непереборної сили.