***Додаток № 3***

до тендерної документації на закупівлю –

**Електрокардіограф «Юкард-100» з пристроєм прийому/передачі даних/або еквівалент**

**(«Код ДК 021:2015: 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»; код НК 024:2019 -33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) ;**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Електрокардіограф «Юкард-100» з пристроєм прийому передачі даних/або еквівалент**

**(«Код ДК 021:2015: 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»; код НК 024:2019 -33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) ;**

Кількісні вимоги щодо предмету закупівлі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Кількість** |
| 1. | **Електрокардіограф «Юкард-100» з пристроєм прийому/ передачі даних** | 1шт. |

**Електрокардіограф ЮКАРД 100**

**з пристроєм прийому/передачі даних / або еквівалент**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Технічні характеристики** | **Відповідність**  **(так/ні з посиланнями на технічний опис)** |
|  | Реєстрація електрокардіограм, передача ЕКГ на відстані, розширений аналіз та діагностика порушень серцевої діяльності |  |
|  | Синхронна реєстрація 12-ти стандартних відведень |  |
|  | Синхронна реєстрація відведень за Небом і Слопаком |  |
|  | Надійна реєстрація ЕКГ в салоні автомобіля ШМД |  |
|  | Вбудована система аналізу та інтерпретації ЕКГ та формування попереднього висновку |  |
|  | Режим безперервного моніторингу частоти серцевих скорочень |  |
|  | Зберігання в незалежній пам’яті фрагментів ЕКГ по всіх 12-ти відведенням |  |
|  | Введення картки пацієнта: ПІБ, зріст, вага, рік народження, стать, частота пульсу, артеріальний тиск крові. |  |
|  | Введення відомостей про пацієнта та лікаря в файл ЕКГ для телеметричної передачі |  |
|  | Вбудований кольоровий дисплей для візуалізації ЕКГ |  |
|  | Вбудований термопринтер з шириною паперу 80 мм. |  |
|  | Вбудований телеметричний модуль для бездротової передачі ЕКГ по каналах мобільного зв’язку, що не потребує використання зовнішніх периферичних пристроїв (WiFi модеми, GSM модеми, смартфони, аккустичні перетворювачі тощо) |  |
|  | Здійснення голосових дзвінків безпосередньо за допомогою аудіо гарнітурипід’єднаної до електрокардіографа та без використання сторонніх пристроїв (мобільні телефони, смартфони) |  |
|  | Отримання висновку від консультанта-кардіолога на електрокардіограф з подальшою можливістю його перегляду та друку |  |
|  | Захист від імпульсів дефібрилятора |  |
|  | Швидкістьрозгортки 5, 10, 25, 50 мм / с |  |
|  | Цифрові фільтри 50 Гц і 35 Гц |  |
|  | Автоматична компенсація дрейфу ізолінії |  |
|  | Придушеннясинфазнихперешкод> 100 дБ |  |
|  | Діапазонвимірювань ЧСС 20 - 280 1 / хв |  |
|  | Живленнявідмережізмінного струму 220В, вбудованогоакумулятораабобортовоїмережіавтомобіля |  |
|  | Автономна робота не менше 2 годин |  |
|  | Можливість введення інформації з використанням стандартної клавіатури |  |
|  | Компактний, переносний, вага 2 кг |  |
|  | Комплект постачання:   * Електрокардіограф з телеметричним модулем * ЕКГ кабель 10-ти електродний. * ЕКГ електрод-прищіпка * ЕКГ електрод-присоска * Термопапір * Сумка для транспортування * Аудігарнітура * USB клавіатура |  |

Загальні вимоги:

1.Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів (надати у складі тендерної пропозиції).

2. Інструкція або паспорт до приладу українською мовою у складі тендерної пропозиції.

3. Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі(надати у складі тендерної пропозиції)

4.Обладнання має бути виготовлене не раніше 2022 року (надати скан-копію гарантійного листа Учасника у складі тендерної пропозиції).

***Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(підпис, М.П.*  *(у разі використання), дата)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ініціали та прізвище)* |