**Додаток № 2**

до тендерної документації

**Технічні вимоги щодо предмету закупівлі**

**«Легковий спеціалізований автомобіль**

**на базі автомобіля Renault Duster або еквівалент»**

за кодом CPV за ДК 021:2015: **34110000-1: Легкові автомобілі.**

**Місце поставки товару:** 24200, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 153

**Строк поставки товару** – до 01.07.2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Найменування функції, характеристики або параметра** | **Технічні характеристики, які вимагаються**  |
| Стан транспортного засобу | Новий |
| Тип кузова | Універсал |
| Рік випуску | Не раніше 2024р. |
| Колір | Білий |
| Пробіг, км | Не більше 40 |
| Тип приводу  | Передній |
| Тип коробки передач  | Механічна, кількість передач-не менше 5-ти |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість пасажирів | Не менше 5 місць (включаючи водія) |
| Екологічні норми автомобільних викидів | Не нижче Євро 5 |
| Двигун, об’єм, см3 | Не більше 1600 |
| Потужність к.с.  | Не менше 115/5500 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрата пального, комбінований цикл (л/100км) | Не більше 7,0 |
| Об'єм багажного відділення з повно розмірним запасним колесом, (л) | Не менше 478 |
| Довжина кузова, мм | Не менше 4340 |
| Ширина, мм | Не менше 2050 |
| Висота, мм | Не менше 1680  |
| Ємність паливного баку, (л) | Не менше 50 |
| Кліренс, мм | Не менше 210 |
| Розмір дисків | Не менше R16 |
| Запасне колесо | Повнорозмірне |
| ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі) або аналог | В наявності  |
| ABS (антиблокувальна система гальм) або аналог | В наявності  |
| EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль) або аналог | В наявності  |
| TPMS (індикатор тиску в шинах) або аналог | В наявності  |
| Фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення) | В наявності |
| Центральний замок | В наявності  |
| Антигравійний захист | В наявності |
| Бортовий комп’ютер | В наявності |
| Обмежувач швидкості | В наявності |
| Датчик світла | В наявності |
| Протитуманні фари | В наявності |
| Автоматичні LED денні ходові вогні  | В наявності  |
| Повторювачі сигналів поворотів | В наявності  |
| Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення | В наявності  |
| Ліхтар заднього ходу | В наявності  |
| Задній паркувальний радар | В наявності  |
| Передні електричні склопідйомники | В наявності  |
| Бризговики | В наявності |
| Гумові килими салону та багажнику | В наявності |
| Металевий захист картера двигуна | В наявності |
| Захисні решітки радіатора охолодження | В наявності |
| Смуга з надписом «Ветеринарна допомога» | В наявності |
| Термосумка для перевезення термонестійких медичних препаратів та вакцин з холодоелементами | В наявності |
| Фаркоп | В наявності |
| Пакет документів необхідний для реєстрації спеціалізованого транспортного засобу в органах (підрозділах) внутрішніх справ відповідно до законодавства України. | В наявності |
| Гарантія  | Не менше 3 років або 100 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше |

 Характеристики Товару:

1. Автомобіль має бути технічно справним.

2. Автомобіль не повинен знаходитись під заставою або під арештом.

3. Якість Товару відповідає вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

4. Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

 З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент за умов повної відповідності технічним характеристикам, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими. У випадку надання учасником еквіваленту він повинен надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником.

 В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

 Тендерна пропозиція, що не відповідає зазначеним вище вимогам, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.