|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Додаток 4****до тендерної документації** **Технічне завдання** |
| **«Послуги з благоустрою населених пунктів - відновлення та влаштування місць для садіння дерев в межах червоних ліній вулиць на вул. Проскурівського Підпілля, вул. Чорновола, вул. Героїв Маріуполя, вул. Подільській, вул. Проскурівській у м. Хмельницькому», код ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна позиція: 45112730-1 Благоустрій доріг і шосе)**  |
|   |   |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пнябільше 34 см |  пнів | 60 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | м3 | 7,53 |   |
| 3 | Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] | м2 | 18,53 |   |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 24,7668 |   |
| 5 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків | м | 342 |   |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 70,29 |   |
| 7 | Перевезення сміття до 15 км | т | 70,29 |   |
| 8 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 знавантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  м3 | 198,8 |   |
| 9 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 347,9 |   |
| 10 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 568 |   |
| 11 | Поребрик БР100.20.8 | шт | 568 |   |
| 12 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 знавантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  м3 | 198,8 |   |
| 13 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 347,9 |   |
| 14 | Засипання траншей та котлованів екскаватором припереміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 |  м3 | 198,8 |   |
| 15 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 |  м2 | 284 |   |
| 16 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщинишару 12 см | м2 | 59,64 |   |
| 17 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячихасфальтобетонних сумішей вручну з ущільненнямсамохідними котками | м2 | 53,76 |   |
| 18 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 5,1072 |   |
| 19 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 5,88 |   |
| 20 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм(матеріал від розбирання) | м2 | 6,16 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою.*