**ДОДАТОК 2**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |
| --- |
| ***Послуги з поточного ремонту по об’єкту: «Відновні роботи та експлуатаційне утримання дороги біля будівлі лікарні літ.А-3 по вул.Д.Галицького,2 в с.Сокільники Львівського району Львівської області»*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 05-01-01 на Відновні роботи таексплуатаційне утримання дороги біля будівлі лікарніліт.А-3 по вул.Д.Галицького,2 в с.Сокільники Львівськогорайону Львівської області |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання цементнобетонних покриттів |  м3 | 4,7 |   |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 8,9 |   |
| 3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами навiдстань 1 км |  т | 8,9 |   |
| 4 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття іззастосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм,за глибини фрезерування 5 см |  м2 | 551 |   |
| 5 | Перевезення будівельного сміття самоскидами навiдстань 1 км |  т | 35,264 |   |
| 6 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаваннямнового матеріалу |  м2 | 551 |   |
| 7 | Розливання в'яжучих матеріалів |  т | 0,4408 |   |
| 8 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних сумішей |  м2 | 551 |   |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-43-1 приведення до товщ. 6 см |  м2 | 551 |   |
| 10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 знавантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  м3 | 12,9 |   |
| 11 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом |  м3 | 0,33 |   |
| 12 | Перевезення будівельного сміття самоскидами навiдстань 1 км |  т | 21,168 |   |
| 13 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  м3 | 1,6 |   |
| 14 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованихтруб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм |  м | 38 |   |
| 15 | Улаштування колодязів дощоприймальних круглихдіаметром1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах |  м3 | 1,08 |   |
| 16 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальнабітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутовогомурування, цеглі, бетону |  м2 | 13,4 |   |
| 17 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючоїмережі в мокрих грунтах |  шт | 2 |   |
| 18 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям (піском) |  м3 | 4,56 |   |
| 19 | Засипання траншей та котлованів бульдозерамипотужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, групаґрунту 1 |  м3 | 6,13 |   |
| 20 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, групаґрунту 1-2 |  м3 | 6,13 |   |

**Вимоги:**

1. Учасник у складі пропозиції подає лист в довільній формі щодо згоди з вимогою Замовника:

 - Учасник зобов’язується надати послуги з відновлення дорожнього покриття з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони дозвілля і безпеки дорожнього руху.

- Учасник зобов’язується після надання послуг забезпечити прибирання та вивіз сміття з території виконання робіт протягом 1 (одного) дня.

- Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт.

- Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інжерених мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території виконання робіт.