**Додаток 2**

**ТЕХНИЧНІ ВИМОГИ**

замовника до учасників торгів на закупівлю

 ***Поточний ремонт криниць***

**ЗАГАЛЬНІ УМОВИ**

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

**СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | к/к Царина за адресою :вул.Південна,16 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 3 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,07 |  |
| 4 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 5 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Царина за адресою :вул.вул.Богомольця,21 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 7 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,07 |  |
| 9 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 10 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Царина за адресою :вул.О.Немченка,40(пров.3 Глінки) |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 12 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 13 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,07 |  |
| 14 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 15 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 4 |  |
|  | ЗАМІНА ВЕРХНЬОГО КІЛЬЦЯ  |  |  |  |
| 16 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 17 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 18 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Ясний за адресою :вул.М.Приймаченко,85 (Покришкіна) |  |  |  |
| 19 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 4,5 |  |
| 20 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок ібрусків під покрівлю з профнастил | м2 | 4,5 |  |
| 21 | Улаштування покриття з профнастилу | м2 | 4,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 22 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 23 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 24 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
| 25 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(корби) | т | 0,045 |  |
| 26 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 5,6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Ясний за адресою :вул.К.Широцького,40 |  |  |  |
| 27 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 5 |  |
| 28 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок ібрусків під покрівлю з профнастил | м2 | 5 |  |
| 29 | Улаштування покриття з профнастилу | м2 | 5 |  |
| 30 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 31 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,07 |  |
| 32 | Установлення дрібних конструкцій [бетонного канта накільце] масою до 0,5 т | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Малі Хутори Центр заадресою:вул.Трублаїні,25 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 33 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 34 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 35 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю, корби) | т | 0,07 |  |
| 36 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Ремонт штукатурки ЗБ кільця | м2 | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Малі Хутори Центр за адресоюпровулок1-йТрублаїні,8 |  |  |  |
| 38 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих металевих поверхонь покрівлі | м2 | 10 |  |
| 39 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2[оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] | м2 | 8 |  |
| 40 | Виготовлення кришки | т | 0,0062 |  |
| 41 | Монтаж кришки | т | 0,0062 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Малі Хутори Центр за адресою, провул. 2-й Трублаїні,43 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 42 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 43 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 44 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 45 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 46 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 47 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 48 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Малі Хутори Центр за адресою:пров.1-йО.Грабця,38 |  |  |  |
| 49 | Ремонт штукатурки ЗБ кільця | м2 | 2,5 |  |
| 50 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 | м2 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | к/к Малі Хутори Центр за адресою:пров.2-йО.Грабця,32 |  |  |  |
| 51 | Заміна лат [решетування] з прозорами із брусківтовщиною 50 мм | м2 | 1,98 |  |
| 52 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 1,98 |  |
| 53 | Улаштування покриття з профнастилу | м2 | 1,98 |  |
| 54 | Очищення металевих конструкцій від корозіїметалевими щітками | м2 | 5 |  |
| 55 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5 |  |
| 56 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 | м2 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Хутір Шевченка заадресою:вул.Полубуткіна,20 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 57 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 58 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 59 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю з корбою) | т | 0,07 |  |
| 60 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 61 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 6,55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Хутір Шевченка за адресою:бульварМ.Вовчка,3 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 62 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 63 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 64 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю ,корби) | т | 0,07 |  |
| 65 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 6,55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Поділля за адресою:вул.Комітетська,19 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 67 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 68 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 69 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю ,корби) | т | 0,07 |  |
| 70 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 71 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 6,55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/м-ну П'ятничани за адресою:вул.І.Богуна,116 |  |  |  |
| 72 | Демонтаж насосів | насос | 1 |  |
| 73 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю з корбою) | т | 0,07 |  |
| 74 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 75 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(корби) | т | 0,045 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Добробут за адресою:вул.Б.Котенків,100 |  |  |  |
| 77 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 78 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 79 | Виготовлення кришки | т | 0,0062 |  |
| 80 | Монтаж кришки | т | 0,0062 |  |
|  | к/к Добробут за адресою:провул.Б.Котенків,7 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
| 82 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 83 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 84 | Облицювання каркасів профлістом | м2 | 2,64 |  |
| 85 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Мікрорайон Київський за адресою:пров. Г. Нарбута,4 (пров. Грибоєдова) |  |  |  |
| 86 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 5 |  |
| 87 | Заміна лат [решетування] з прозорами із брусківтовщиною 50 мм | м2 | 5 |  |
| 88 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,ферми та ін.] | т | 0,1 |  |
| 89 | Улаштування покриття з профнастилу | м2 | 5 |  |
| 90 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
| 91 | Монтаж кришки | т | 0,0062 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Київський за адресою: пров. О.Вишні,8 (пров. Талаліхіна) |  |  |  |
| 92 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 4,62 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Мікрорайон Київськийза адресою:2-й провул.Київський,5 (пров.2 Талаліхіна) |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 93 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
| 94 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 95 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 97 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловиноглядових каналізаційних колодязів без заміни люка,поверхня з твердим покриттям | колодязь | 1 |  |
| 98 | Установлення дрібних конструкцій [бетонного канта накільце] масою до 0,5 т | шт | 1 |  |
| 99 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Київський за адресою:вул.Н.Левицького,21 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 100 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
| 101 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 102 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 103 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
|  | ЗАМІНА ВЕРХНЬОГО КІЛЬЦЯ  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 104 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 105 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 106 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
| 107 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
| 108 | Монтаж кришки | т | 0,0062 |  |
| 109 | Ремонт водопроводу діаметром труб понад 32 до 63 мм | м | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Лівобережний за адресою:вул.В.Сильвестрова,20 (Серафімовича) |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 110 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 112 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 113 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 114 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
|  | ЗАМІНА ВЕРХНЬОГО КІЛЬЦЯ  |  |  |  |
| 115 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 116 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 117 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Лівобережний за адресою:вул.Киянка,6 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 118 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
| 119 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 120 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 121 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 122 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
|  | ЗАМІНА ВЕРХНЬОГО КІЛЬЦЯ  |  |  |  |
| 123 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 124 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 125 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
|  | к/к Лівобережний за адресою:вул.Демчука,48 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 126 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 128 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 129 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 130 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
|  | ЗАМІНА ВЕРХНЬОГО КІЛЬЦЯ  |  |  |  |
| 131 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 132 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 133 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Соняшник за адресою:вул.Могильчака,29 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 134 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
| 135 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 136 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 137 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 138 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 4 |  |
|  | ЗАМІНА ВЕРХНЬОГО КІЛЬЦЯ  |  |  |  |
| 139 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 140 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 141 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Мікрорайон Соняшник за адресою,:проїзд В. Даценка,28 (Н.Данченка) |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 142 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 3,64 |  |
| 143 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,04 |  |
| 144 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю,корби) | т | 0,08 |  |
| 145 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 146 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 4 |  |
|  | ЗАМІНА ВЕРХНЬОГО КІЛЬЦЯ  |  |  |  |
| 147 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглихводопровідних із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 148 | Улаштування колодязів круглих водопровідних іззбірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,29 |  |
| 149 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Пирогово за адресою:вул.Пирогова,198 |  |  |  |
| 150 | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін | м2 | 14 |  |
| 151 | Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивнихдерев'яних стін | м2 | 14 |  |
| 152 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю, корби) | т | 0,08 |  |
| 153 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття10 см | м2 | 1,44 |  |
| 154 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 1,1 |  |
| 155 | Заміна лат [решетування] з прозорами із брусківтовщиною 50 мм | м2 | 1,1 |  |
| 156 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці | м2 | 1,1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 157158 | к/к Пирогово за адресою:вул.Гончара,78Трос до відраВідро 12л | м шт. | 151  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | к/к Пирогово за адресою:пров.1-й Корольова,3 |  |  |  |
|  | Заміна накриття на криницю |  |  |  |
| 159 | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичнихконструкцій стін металевих із дерев'яними брусками | м2 | 2,64 |  |
| 160 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т (накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 161 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(накриття на криницю) | т | 0,03 |  |
| 162 | Облицювання каркасів профлистом | м2 | 2,64 |  |
| 163 | Установлення дрібних конструкцій [бетонного канта накільце] масою до 0,5 т | шт. | 1 |  |