**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(*Капітальний ремонт вхідного ганку головного входу щодо забезпечення

доступності для маломобільних груп населення Заводського ліцею за адресою Сумська обл., Охтирський р-

н, смт. Кириківка, вул..Правдинська, 32*)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (частина  ганка зі сходами) | м3 | 3,09 |
| 2 | Демонтаж вставки сенбвіч-панель | м2 | 1,16 |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | м | 7 |
| 4 | Розбирання бортових каменів | м | 1,5 |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунту 1 (рослинний шар) | м3 | 0,8535 |
| 6 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | м | 10,02 |
| 7 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних  плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть  заповнювача 20-40мм/ | м3 | 2,9 |
|  | ОС-1 |  |  |
| 8 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з  огорожею | т | 0,05502 |
| 9 | Грунтування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз | м2 | 3,22 |
| 10 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 3,22 |
| 11 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,  огороджень | т | 0,05502 |
|  | Огорожа ОС-2 |  |  |
| 12 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з  огорожею | т | 0,117583 |
| 13 | Грунтування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз | м2 | 7,12 |
| 14 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 7,12 |
| 15 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,  огороджень | т | 0,117583 |
|  | ОС-3 |  |  |
| 16 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з  огорожею | т | 0,03737 |
| 17 | Грунтування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз | м2 | 2,18 |
| 18 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром  менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 2,18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,  огороджень | т | 0,03737 |  |
| 20 | Скління дверного блоку склопакетами площею до 1 м2 | м2 | 1,16 |  |
| 21 | Наклеювання захисної плівки на дверні блоки | м2 | 4,82 |  |
| 22 | Наклеювання контрасного маркування на дверні блоки | м2 | 0,6628 |  |
| 23 | Монтаж дошки відбійника | м | 2,81 |  |
| 24 | Наклеювання захисної плівки | м2 | 2 |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |
| 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 0,96 |  |
| 26 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 40х40 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 8,29 |  |
|  | Тип 2 |  |  |  |
| 27 | Улаштування підстильного шару із щебенево-піщаної  суміші | м3 | 0,344 |  |
| 28 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,172 |  |
| 29 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 3,44 |  |
| 30 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення  [ФЭМ] | м різу | 1 |  |
| 31 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 4,5 |  |
| 32 | Улаштування покриття із плиток поліуретанових на клеї | м2 | 4,32 |  |
| 33 | Наклеювання контрасного маркування | м2 | 1,13 |  |
| 34 | Установлення табличок із шрифтом брайля | шт | 3 |  |
| 35 | Наклеювання літер і цифр на самоклійці | м2 | 0,28 |  |
|  | Плита-основа |  |  |  |
| 36 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних  плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть  заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,91 |  |
| 37 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,0305 |  |
|  | Підйомник |  |  |  |
| 38 | Прокладання коробів пластикових | м | 18 |  |
| 39 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2  у коробах | м | 18 |  |
| 40 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів на  відкритій площадці, маса устаткування 0,25 т | шт | 1 |  |
| 41 | Навантаження сміття вручну | т | 7,532 |  |
| 42 | Перевезення сміття до 5 км | т | 7,532 |  |