**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Школа І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва |
| (назва організації. що затверджує) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (посада. підпис. ініціали. прізвище)] |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Дефектний акт**

На закупівлю робіт: **Капітальний ремонт (заміна вікон) в школі І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 14 ( Олександра Сабурова)**

(код ДК 021:2015 - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в будинках. будівлях і спорудах. що експлуатуються. звільнених від меблів. устаткування та інших предметів К=1.2

Об`єми робіт:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |  | **02-01 Заміна вікон в приміщенніях школи № 276** | | | | | | |  | **Кошторис №02-01-01 на Заміна вікон в приміщенніях школи № 276** | | | | | | |  | Коефіцієнт впливу умов виконання робіт К=1.2 КНУ РЕКНр від 15.06.2021 № 156. Додаток Б. п.1 (Виконання ремонтно-будівельних робіт в будинках. будівлях і спорудах. що експлуатуються. звільнених від меблів. устаткування та інших предметів) |  |  |  | | |  | ***Демонтажні роботи*** |  |  |  | | |  | Вікна |  |  |  | | | 1 | Розбирання відливів з листової сталі | 100 м | 0,75 |  | | | 2 | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,75 |  | | | 3 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 1,2325 |  | | | 4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,27 |  | | |  | Укоси зі сторони фасадів |  |  |  | | | 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель (укоси та навколо вікон). площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100 м2 | 0,3678 |  | | | 6 | Демонтаж (К = 0.80). Демонтаж цементної вирівнювальної стяжки під відливами (30мм) | 100 м2 | 0,09 |  | | |  | Будівельне сміття: 9м2 х 0.03м х 1.9 т/м3 = 0.513 т |  |  |  | | |  | Укоси з внутрішньої сторони |  |  |  | | | 7 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель. площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси та частини стін. що примикають до укосів) | 100 м2 | 0,4536 |  | | | 8 | Демонтаж (К = 0.80). Демонтаж цементної вирівнювальної стяжки під підвіконням (50мм) | 100 м2 | 0,135 |  | | |  | Будівельне сміття: 13.5м2 х 0.05м х 1.9 т/м3 = 1.283 т |  |  |  | | |  | Інші роботи |  |  |  | | | 9 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 10,52 |  | | | 10 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,52 |  | | |  | ***ВЛАШТУВАННЯ ВІКОН*** |  |  |  | | | 11 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику. площа прорізу понад 3 м2 | 100 м2 | 1,108 |  | | | 12 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику. площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100 м2 | 0,0787 |  | | | 13 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику. площа прорізу понад 1 до 2 м2 | 100 м2 | 0,0658 |  | | | 14 | Блоки віконні з двокамерними склопакетами та 6-камерними ПВХ рамами із заповненням інертним газом та поклейкою енергозберігаючою плівкою | м2 | 125,25 |  | | | 15 | Дюбель розпірний 10х120 мм | шт | 372 |  | | | 16 | Піна монтажна SОUDАL (0.75л) | шт | 38,14 |  | | | 17 | Герметик SОUDАL силіконовий нейтральний 280 мл | шт | 45,61 |  | | | 18 | Установлення пластикових підвіконних дощок | 100м | 0,75 |  | | | 19 | Піна монтажна SОUDАL (0.75л) | шт | 13,88 |  | | | 20 | Підвіконник Рlаstоlіt білий матовий ширина 400мм | м | 76,5 |  | | | 21 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,75 |  | | | 22 | Шурупи самонарізні 4х25мм | шт | 265 |  | | | 23 | Відлив віконний шириною 250 мм Rаl 9003 поліестер Білий | м | 77,78 |  | | | 24 | Гермобутил Мастика гермабутил Іzоfаst (Ізофаст) | кг | 22,03 |  | | | 25 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | 10 п. м. ширини | 10,8 |  | | | 26 | Жалюзі віконні вертикальні Wеnstеr Sсrееn 127 мм тканинні | м2 | 125,5 |  | | |  | ***Влаштування зовнішніх та внутрішніх укосів*** |  |  |  | | |  | Влаштування зовнішніх віконних укосів шириною 200мм. 26.16м2 |  |  |  | | | 27 | Вирювнівальний шар цементно-піщаним розчином по каменю укосів вручну | 100 м2 | 0,2616 |  | | | 28 | Грунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | л | 5,232 |  | | | 29 | Цементно-піщана штукатурка Сеrеsіt | кг | 444,72 |  | | | 30 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси. ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,2616 |  | | | 31 | Грунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | л | 5,232 |  | | | 32 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 137,4 |  | | | 33 | Утеплювач Технофас. щільність 145 кг/м2 - 30 мм | м2 | 26,16 |  | | | 34 | Дюбель для теплоізоляції з металевим стержнем 10х100 мм. | 100шт | 1,58 |  | | | 35 | Армуюча сітка фасадна Сеrеsіt СT325 160 г /м2. для систем утеплення | м2 | 33,49 |  | | | 36 | Суміш для приклеювання та армування Сеrеsіt СT 190 | кг | 319,15 |  | | | 37 | Ґрунтувальна фарба адгезійна Сеrеsіt СT 16 | л | 4,45 |  | | | 38 | Декоративна штукатурка камінцева Сеrеsіt СT 174. готова для використання | кг | 71,94 |  | | | 39 | Фарба фасадна акрилова латексна Сеrеsіt СT 44 | л | 9,16 |  | | |  | Опорядження стін по периметру вікон. 19.62м2 |  |  |  | | | 40 | Вирювнівальний шар цементно-піщаним розчином по каменю стін вручну | 100 м2 | 0,1962 |  | | | 41 | Грунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | л | 3,924 |  | | | 42 | Цементно-піщана штукатурка Сеrеsіt | кг | 333,54 |  | | | 43 | Декоративне штукатурення фасадів | 100 м2 | 0,1962 |  | | | 44 | Ґрунтувальна фарба адгезійна Сеrеsіt СT 16 | л | 3,77 |  | | | 45 | Декоративна штукатурка камінцева Сеrеsіt СT 174. готова для використання | кг | 102,024 |  | | | 46 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,1962 |  | | | 47 | Фарба фасадна акрилова латексна Сеrеsіt СT 44 з додаванням кольорового пігменту | л | 6,87 |  | | |  | Влаштування внутрішніх віконних укосів. шириною 300мм. 25.74м2 |  |  |  | | | 48 | Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з кріпленням на клеї | 100 м2 | 0,2574 |  | | | 49 | Гіпсокартон вологостійкий. товщина 12.5 мм | м2 | 27,03 |  | | | 50 | Клейова суміш для гіпсокартону Knаuf РЕRLFІХ | кг | 128,7 |  | | | 51 | Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою | м | 137,4 |  | | | 52 | Безпіщане накриття поверхонь стін з ГКЛ розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,2574 |  | | | 53 | Грунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | л | 3,71 |  | | | 54 | Шпаклівка Ферозіт Старт 310 | кг | 26 |  | | | 55 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]. на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати 2 шара | 100 м2 | 0,2574 |  | | | 56 | Шпаклівка Ферозіт 320 фінішна | кг | 26 |  | | | 57 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,2574 |  | | | 58 | Фарба інтер'єрна силіконова Сараrоl СараSіlаn | л | 9,01 |  | | | 59 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки. товщиною 50 мм. під підвіконня | 100 м2 | 0,135 |  | | | 60 | Стяжка цементна для підлоги Сеrеsіt. армована мікроволокном (2кг/1мм) | кг | 1350 |  | | | 61 | Армування стяжки сіткою | 100 м2 | 0,135 |  | | | 62 | Сітка зварна оцинкована ф 0.7 мм. вічко 25х25 мм | м2 | 14,85 |  | | |  | Опорядження стін по периметру вікон в приміщеннях. 19.62м2 |  |  |  | | | 63 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 0,1962 |  | | | 64 | Грунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | л | 3,924 |  | | | 65 | Цементно-піщана штукатурка Сеrеsіt | кг | 333,54 |  | | | 66 | Безпіщане накриття поверхонь стін з ГКЛ розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,1962 |  | | | 67 | Грунтовка глибокопроникна Сеrеsіt СT 17 | л | 3,924 |  | | | 68 | Шпаклівка Ферозіт Старт 310 | кг | 20 |  | | | 69 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]. на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати 2 шара | 100 м2 | 0,1962 |  | | | 70 | Шпаклівка Ферозіт 320 фінішна | кг | 20 |  | | | 71 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,1962 |  | | | 72 | Фарба інтер'єрна силіконова Сараrоl СараSіlаn | л | 6,87 |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | | |  | Склав: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |  | [посада. підпис. ініціали. прізвище] | | | |  | | |  |  |  |  |  | | |  | Перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |  | [посада. підпис. ініціали. прізвище] | | | |  | | |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |

**Примітка** \* Якщо є посилання на конретну марку матеріалу, розуміти «… або еквівалент»

**1. Назва об’єкту:** «**Капітальний ремонт (заміна вікон) в школі І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 14 ( Олександра Сабурова) (код** **ДК 021:2015 - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)»**

**2. Мета завдання:** виконання інших завершальних робіт робіт, які виникли під час виконання капітального ремонту в школі І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 14 ( Олександра Сабурова).

**3/Строки виконання:**

**-** до 12.12.2023 року.

**4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:**

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або іншому програмному комплексі по випуску кошторисів, рекомендованих до використання учасниками будівництва Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);

* Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі )

- Дефектний Акт;

- Локальні кошториси;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

7. Копію Ліцензії на провадження відповідної діяльності з додатками, з зазначенням відповідної категорії складності, згідно з вимогами чинного законодавства України.

8. **Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.**

**Загальна вартість пропозиції (Ціна пропозиції учасника конкурсних торгів) є Договірною ціною на об'єкт будівництва.** **Договірна ціна (визначається без урахування витрат на технічний нагляд).**