Додаток 2

 до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 50110000-9: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»(** **послуги з технічного обслуговування та ремонту службового автотранспорту ГУНП)**

1. Поточний ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яка розміщується у межах міста **Дніпро**, з моменту підписання договору до ***30.05.2024***.
2. Загальна кількість – 146 послуг.

**Орієнтовний перелік марок виробників автотранспортних засобів Замовника, щодо яких надаються послуги за предметом закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАРКА, МОДЕЛЬ ТА ОБ'ЄМ ДВИГУНА** | **ТИП НОМЕРУ КУЗОВУ** | **К-ТЬ, ШТ.** |
| **GEELY MK** | **LB37624S9DL029334** | 1 |
| **Kia Sportage** | **U5YPG814AML047749** | 1 |
| **Renault Duster**  | **VF1HSRADG55927630** | 1 |
| **LEXUS LX-570** | **JTJHY7AX5A4042607** | 1 |
| **Renault Duster**  | **VF1HSRADG56198277** | 1 |
| **ЗАЗ VIDA** | **Y6DSF69Y0G0014937** | 1 |
| **ЗАЗ VIDA** | **Y6DSF69Y0G0015089** | 1 |
| **ЗАЗ Lanos** | **Y6DTF69Y0B0250033** | 1 |
| **ЗАЗ SENS** | **Y6DTF698KE0333812** | 1 |
| **Toyota Land Cruiser Prado** | **JTEBR9FJ20K329012** | 1 |

**\* Обов’язкова вимога до Виконавця, власними силами, засобами та за власні кошти евакуація транспортних засобів Замовника, які перебувають у технічно несправному стані та знаходяться у зоні бойових дій.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Орієнтовний перелік послуг СТО з технічного обслуговування та ремонту АТЗ** | **Кількість послуг із запасними частинами** | **Орієнтовне найменування, виробник, каталожний номер запасної частини**  |
| **1** | **GEELY MK д.н.з. 1844** |
| **Тип кузова LB37624S9DL029334 1 одиниця, кількість послуг 19** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна оливи ДВЗ | 1 | Олива Eni 10w40 |
| 4 | Заміна фільтра оливи ДВЗ | 1 | Фільтр 1106013221 |
| 5 | Заміна повітряного фільтра  | 1 | 1064000180 Фільтр  |
| 6 | Заміна напіввісі лівої | 1 | Напіввісь GEELY, 1014001885 |
| 7 | Заміна переднього важелю підвіски | 2 | Важель 119817SG Fitshi |
| 8 | Заміна заднього амортизатору | 2 | Амортизатор Konner KSA8212 |
| 9 | Заміна сайлентблоку задньої балки | 2 | Сайлентблок 1014001675 Geely |
| 10 | Заміна стійки стабілізатора переднього | 2 | Стійка стабілізатора 1014001670 Geely |
| 11 | Заміна втулок стабілізатора переднього | 1 | Втулки 1014001669EEP |
| 12 | Заміна переднніх амортизаторів підвіски комплектом | 1 | Комплект MOGEN 1064001256/7-S |
| 13 | Заміна датчику тиска мастила | 1 | Датчик тиску E020600005 |
| 14 | Заміна комплекту зчеплення  | 1 | Комплект зчепелення KRAFTTECH 1086001145 |
| 15 | Заміна рульової рейки | 1 | Рульова рейка 1014001633 Geely |
|  | **Всього** | **19** |   |
| **2** | **Kia Sportage 0003**  |
| **Тип кузова U5YPG814AML047749 1 одиниця, кількість послуг 4** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Заміна передніх гальмівних колодок | 1 | Гальмівні колодки BOSCH, 0 986 494 559 |
| 3 | Заміна задніх гальмівних колодок | 1 | Гальмівні колодки BOSCH, 0 986 494 887 |
| 4 | Заміна задніх гальмівних ручного гальма | 1 | Гальмівні колодки BOSCH, 0 986 487 965 |
|   | **Всього** | **4** |   |
| **3** | **Renault Duster 1804** |
| **Тип кузова VF1HSRADG55927630 1 одиниця, кількість послуг 6** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Заміна переднього підшипника маточини | 2 | Передній підшипник маточини MEYLE, 16146500100 |
| 3 | Заміна втулок стабілізатора переднього | 1 | Втулки стабілізатора перед Sidem 805845 |
| 4 | Заміна опори заднього амортизатору з підшипником | 2 | Опора KAYABA, SM1528 |
|   | **Всього** | **6** |   |
| **4** | **LEXUS LX-570 ВЕ8223ВТ** |
| **Тип кузова JTJHY7AX5A4042607 1 одиниця, кількість послуг 3** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Заміна передніх гальмівних колодок | 1 | Гальмівні колодки NIBK, PN1541 |
| 3 | Заміна задніх гальмівних колодок | 1 | Гальмівні колодки BREMBO, P83098 |
|   | **Всього** | **3** |   |
| **5** | **Renault Duster 1801** |
| **Тип кузова VF1HSRADG56198277 1 одиниця, кількість послуг 11** |
| 1 | Діагностика паливної системи | 1 |   |
| 2 | Заміна оливи двигуна  | 1 | Олива ENI TypeR 5w30 |
| 3 | Заміна фільтру оливи двигуна | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 4 | Заміна повітряного фільтру | 1 | Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 5 | Заміна салоного фільтру | 1 | Фільтр салону Rider RD.61J6WP2110 |
| 6 | Заміна переднього підшипника маточини | 3 | Передній підшипник маточини MEYLE, 16146500100 |
| 7 | Заміна комплекту зчеплення з маховиком | 1 | К-кт зчеплення LUK, 600019700 |
| 8 | Заміна опори заднього амортизатору з підшипником | 2 | Опора KAYABA, SM1528 |
|   | **Всього** | **11** |   |
| **6** | **ЗАЗ VIDA д.н.з. 1380** |
| **Тип кузова Y6DSF69Y0G0014937 1 одиниця, кількість послуг 22** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна мастила ДВЗ + фільтр  | 1 | Олива Eni 10w40 Фільтр Mann w712 |
| 4 | Заміна повітряного фільтра  | 1 | Фільтр повітряний  |
| 5 | Заміна охолоджуючої рідини | 1 | Рідина Comma g12 |
| 6 | Заміна комплекту зчеплення  | 1 | Комплект зчеплення Valeo 826631 |
| 7 |  Розбирання та дефектовка двигуна | 1 | Болт ГБЦ ELRING (820.262) |
| 8 | \*Заміна поршню з кільцями перший ремонт | 4 | Поршень GM 96350120 |
| 9 | \*Заміна шатунів  | 4 | Шатун GM 94580740 |
| 10 | \*Заміна вкладишів шатуних (комплект)  | 1 | Вкладиші к-кт TAIHO, R3302A025 |
| 11 | \*Заміна вкладишів корених (комплект)  | 1 | Вкладиші к-кт TAIHO, M3302ASTD |
| 12 | \*Заміна комплекта ГРМ з водяною помпою  | 1 | К-кт ГРМ Contitech CT874WP5 |
| 13 | \*Заміна кришки клапанів  | 1 | Кришка клапанів 96181319 |
| 14 | Зняття / встановлення ГБЦ | 1 | к-кт прокладок DNP93740202 |
| 15 | Ремонт ГБЦ з заміною сальників клапанів  | 1 | Розподільчій вал GM 96838023 |
| 16 | \*Заміна клап випуск | 4 | Клапан GM 96830500 |
| 17 | \*Заміна клап впуск к-кт | 1 | Комплект клапанів GM 96182933  |
| 18 | Заміна направл клапану (8шт) | 8 | Направляюча GM 96103034 |
| 19 | Шліфовка та перевірка на герметичність ГБЦ  | 1 |   |
| 20 | Заміна паливної форсунки | 4 | Форсунка GM, 96334808 |
|   | **Всього** | **22** |   |
| **7** | **ЗАЗ VIDA д.н.з. 0129** |
| **Тип кузова Y6DSF69Y0G0015089 1 одиниця, кількість послуг 38** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна мастила ДВЗ + фільтр  | 1 | Олива Eni 10w40 Фільтр Mann w712 |
| 4 | Заміна повітряного фільтра  | 1 | Фільтр повітряний  |
| 5 | Заміна охолоджуючої рідини | 1 | Рідина Comma g12 |
| 6 | Заміна комплекту зчеплення  | 1 | Комплект зчеплення Valeo 826631 |
| 7 |  Розбирання та дефектовка двигуна | 1 | Болт ГБЦ ELRING (820.262) |
| 8 | \*Заміна поршню з кільцями перший ремонт | 4 | Поршень GM 96350120 |
| 9 | \*Заміна шатунів  | 4 | Шатун GM 94580740 |
| 10 | \*Заміна вкладишів шатуних (комплект)  | 1 | Вкладиші к-кт TAIHO, R3302A025 |
| 11 | \*Заміна вкладишів корених (комплект)  | 1 | Вкладиші к-кт TAIHO, M3302ASTD |
| 12 | \*Заміна комплекта ГРМ з водяною помпою  | 1 | К-кт ГРМ Contitech CT874WP5 |
| 13 | \*Заміна кришки клапанів  | 1 | Кришка клапанів 96181319 |
| 14 | Зняття / встановлення ГБЦ | 1 | к-кт прокладок DNP93740202 |
| 15 | Ремонт ГБЦ з заміною сальників клапанів  | 1 | Розподільчій вал GM 96838023 |
| 16 | \*Заміна клап випуск | 4 | Клапан GM 96830500 |
| 17 | \*Заміна клап впуск к-кт | 1 | Комплект клапанів GM 96182933  |
| 18 | Заміна направл клапану (8шт) | 8 | Направляюча GM 96103034 |
| 19 | Шліфовка та перевірка на герметичність ГБЦ  | 1 |   |
| 20 | Заміна паливної форсунки | 4 | Форсунка GM, 96334808 |
| 21 | Заміна підшипника маточини перед | 2 | Підшипник маточини SNR R153.14 |
| 22 | Заміна рульової рейки з ГУР | 1 | Рульова рейка Chevrolet 96518943 |
| 23 | Заміна переднього важелю | 2 | Важель CQKD12R \ CQKD12L |
| 24 | Заміеа опори переднього амортизатору | 2 | Опора GM 95015324 |
| 25 | Заміна переднього амортизатору | 2 | Амортизатор передній KYB 333418 |
| 26 | Заміна передніх гальмівних колодок | 1 | Гальмівні колодки Ferodo FDB4971 |
| 27 | Заміна переднього рульового накінечника | 2 | Рульвий накінечник SEK8401L 555 |
| 28 | Заміна стійки стабілізатора переднього | 2 | Стійка Moog DELS2299 |
| 29 | Заміна передніх гальмівних дисків | 2 | Гальмівний диск Meyle 29155210006 |
|   | **Всього** | **38** |   |
| **8** | **ЗАЗ Lanos 1563** |
| **тип кузова Y6DTF69Y0B0250033 1 одиниця, кількість послуг 23** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Демонтаж та монтаж навісного обладнання | 1 |   |
| 3 | Зняття / встановлення ГБЦ | 1 |   |
| 4 |  Розбирання та дефектовка ГБЦ | 1 |   |
| 5 | \*Заміна комплекта ГРМ | 1 | Комплект ГРМ GATES, K015310XS |
| 6 | \*Заміна кришки клапанів  | 1 | Кришка клапанів 96181319 |
| 7 | Заміна прокладок ГБЦ | 1 | к-кт прокладок VR 02-28135-02  |
| 8 | Ремонт ГБЦ з заміною сальників клапанів  | 1 | Розподільчій вал GM 96838023 |
| 9 | \*Заміна клап випуск | 4 | Клапан GM 96830500 |
| 10 | \*Заміна клап впуск | 1 | Клапан GM 96182933  |
| 11 | \*Заміна направл клапану (8шт) | 8 | Направляюча GM 96103034 |
| 12 | Шліфовка та перевірка на герметичність ГБЦ  | 1 |   |
| 13 | Заміна оливи ДВЗ | 1 | Олива Eni 5w40 |
| 14 | Заміна свічок запалювання | 4 | Свічка запалювання |
| 15 | Заміна фільтру оливи ДВЗ | 1 | Фільтр оливи |
| 16 | Заміна охолоджуючої рідини | 1 | Охолоджуюча рідини Comma g12 |
| 17 | Заміна паливної форсунки | 4 | Форсунка General Motors 17103677 |
| 18 | Заміна підшипника передньої маточини | 2 | Підшипник FAG 713 6441 60 |
| 19 | Заміна підшипника задньої маточини | 1 | Підшипник SNR R153.07 |
| 20 | Заміна резонатору | 1 | Резонатор TF698P-1202008-10 |
| 21 | Заміна втулок стабілізатору | 1 | Втулки GM 96444469 |
|   | **Всього** | **23** | **Х** |
| **9** | **ЗАЗ SENS д.н.з. ВВ 5614СО** |
| **Тип кузова Y6DTF698KE0333812 1 одиниця, кількість послуг 18** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Заміна реміню ГРМ та ролика  | 1 | Комплект Bosch 1 987 949 107 |
| 3 | Заміна охолоджуючої рідини | 1 | Рідина Comma g12 |
| 4 | Заміна помпи охолоджуючої рідини | 1 | Помпа ох. Рідини 245-1307010 |
| 5 | Заміна сервісного реміню | 1 | Ремінь полікліновий Gates 6209MC |
| 6 | Заміна свічок запалення  | 1 | Комплект свічок NGK А14ВР |
| 7 | Заміна підшипника передньої маточини | 2 | Підшипник FAG 713 6441 60 |
| 8 | Заміна підшипника задньої маточини | 1 | Підшипник SNR R153.07 |
| 9 | Заміна заднього глушника | 1 | Глушник Sens POLMO (05.09) |
| 10 | Заміна втулок стабілізатору | 1 | Втулка GM 96444469 |
| 11 | Заміна рульової рейки | 1 | Рульова рейка GM 96304378 |
| 12 | Заміна рульового накінечника | 2 | Рульовий накінечник CEKD-1L CEKD-1R |
| 13 | Заміна опори переднього амортизатора підвіски | 2 | Опора Lemforder 3035601  |
| 14 | Заміна амортизатора передньої підвіски | 2 | Амортизатор KYB Excel-G 365501  |
|   | **Всього** | **18** |   |
| **10** | **Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. КЕ0637АІ** |
| **Тип кузова JTEBR9FJ20K329012 1 одиниця, кількість послуг 2** |
| 1 | Діагностика електронних систем а-ля | 1 |   |
| 2 | Корегування програми блока управління ДВЗ | 1 |   |
|   | **Всього** | **2** |   |

Позиції позначені знаком «\*» входять до ціни попередньо зазначеної послуги.

1. Перелік послуг (робіт), запасних частин, витратних матеріалів та їх кількість вказується у Акті наданих послуг.
2. Представник Замовника при необхідності може бути присутнім біля автотранспортного засобу при проведенні діагностики та слідкувати за процесом надання послуг ( не заважаючи працівникам СТО та дотримуючись внутрішніх правил безпеки).
3. Представниками Замовника при необхідності може бути здійснено виїзд на СТО для перевірки якості наданих послуг (кількість машино-заїздів, обсяг наданих послуг, відповідність та кількість запасних частин та матеріалів тощо).
4. На етапі кваліфікації тендерних пропозицій, Учасником, який перебуває на кваліфікації, забезпечується доступ Замовника (виїзд) на СТО Учасника, який при необхідності може провести перевірку забезпечення (дотримання) технічних вимог (а саме, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, зазначених в документах тендерної пропозиції) до предмету закупівлі, про що буде складено Акт відповідності (у випадку прийняття рішення Замовником провести перевірку). Невідповідність інформації, зазначеної в тендерній пропозиції та на СТО Учасника є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. На підтвердження зазначеного Учасник надає гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками ГУНП в Луганській області, Замовником висуваються посилені вимоги до СТО. Серед таких вимог виділяються наступні:

 СТО повинна мати:

* обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;
* стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс автомобілів;
* обладнання для аварійного запуску двигуна та зарядки акумуляторних батарей 12/24 В. (пусковий-зарядний пристрій);
* обладнання для діагностування двигуна внутрішнього згорання обладнання для перевірки герметичності та заповнення холодоагентом системи кондиціонування;
* зручна транспортна розв’язка для під’їзду до СТО;
* закрита територія для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобілів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб;
* можливість позачергового прийому-видачі на ремонт автомобілів Замовника;
* здійснення шестиденного (6 днів на тиждень понеділок - субота) позачергового прийому автомобілів Замовника на СТО;
* кількість постів на СТО повинна бути не менше 3 (трьох) та забезпечувати можливість виконання поточного ремонту одночасно не менше, ніж 2 (двох) автомобіля Замовника;
* інформаційно-технічна підтримка та призначення відповідальної особи для координування та супроводження ремонту автомобілів Замовника;
* можливість здійснювати безоплатну доставку автомобіля Замовника, який не має можливості самостійно рухатися з технічних причин, на сервіс, де будуть виконуватися ремонтні роботи даного автомобіля;

На підтвердження відповідності СТО Учасника вимогам надати довідку в довільній формі

1. Строк виконання Учасником ремонтних робіт (послуг з ремонту) автомобіля не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника. При цьому, Учасник торгів повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення ремонту автомобілів Замовника. У разі їх відсутності на складі Учасника, строк виконання Учасником таких робіт (послуг) подовжується, але не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів з моменту підписання Дефектного акту.
2. Гарантійні терміни на виконані роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386.
3. Учасник після виконання робіт (надання послуг) повинен повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь.
4. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

Послуги надаються на станції технічного обслуговування (СТО) Учасника, що знаходиться у межах міста Дніпро.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*\**

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*