**Оголошення про закупівлю**

1. Найменування та код згідно з ЄДРПОУ державного замовника, його категорія. Найменування **Військова частина А 1349,** код згідно з ЄДРПОУ 08174283, категорія: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду згідно з Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). **ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Частковий поточний ремонт службових приміщень будівлі)**

3.Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Частковий поточний ремонт службових приміщень будівлі)**

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби | м2 | 671,5 |   |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби | м2 | 298,45 |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 300 |   |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 126 |   |
| 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 84 |   |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби (відкоси) | м2 | 41,85 |   |
| 7 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 148 |   |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 35 |   |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 303,95 |   |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати К=12 | м2 | 303,95 |   |
| 11 | Нанесення бетонконтакту на стелю | м2 | 298,45 |   |
| 12 | Нанесення бетонконтакту на стіни | м2 | 671,5 |   |
| 13 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 77 |   |
| 14 | Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит підфарбування або обклеювання шпалерами стелі зізбірних панелей | м2 | 298,45 |   |
| 15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 298,45 |   |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 298,45 |   |
| 17 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | м2 | 298,45 |   |
| 18 | Улаштування коробів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 13,3 |   |
| 19 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,3 |   |
| 20 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усерединібудівлі цементно-вапняним розчином при товщинінакиді до 10 мм | м2 | 448 |   |
| 21 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 588,5 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 588,5 |   |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 373 |   |
| 24 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю ібетону декоративною сумішшю з наповнювачем,величина зерен 2 мм (баранек) | м2 | 215,5 |   |
| 25 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином | м2 | 41,45 |   |
| 26 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 37 |   |
| 27 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 37 |   |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32 |   |
| 29 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю ібетону декоративною сумішшю з наповнювачем,величина зерен 2 мм (баранек) | м2 | 5 |   |
| 30 | Встановлення пінополістирольних бордюрів уприміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 (стельовийплінтус) |  п.м. | 340 |   |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 162 |   |
| 32 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плиткамина розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2до 7 шт | м2 | 9 |   |
| 33 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 230 |   |
| 34 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші |  м2 | 9,5 |   |
| 35 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 72 |   |
| 36 | Улаштування планок на шурупах | м | 3,6 |   |
| 37 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 58 |   |
| 38 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, атехнологія їхнього виконання аналогічна новомубудівництву або реконструкції будинків, будівель таспоруд, можуть нормуватися відповідно або за нормамизбірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням довитрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин тамеханізмів коефіцієнту 1,15) | м2 | 34,4 |   |
| 39 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами.; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, неохоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхньоговиконання аналогічна новому будівництву абореконструкції будинків, будівель та споруд, можутьнормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНна нове будівництво із застосуванням до витрат праціробітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, ідо часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) |  м2 | 34,4 |   |
| 40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 34,4 |   |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 34,4 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | м2 | 34,4 |   |
| 43 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 148 |   |
| 44 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 160 |   |
| 45 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 68 |   |
| 46 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 68 |   |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 68 |   |
| 48 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6 |   |
| 49 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17 |   |
| 50 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати К=6 | м2 | 17 |   |
| 51 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17 |   |
| 52 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати К=24 | м2 | 17 |   |
| 53 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 34 |   |
| 54 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 115 |   |
| 55 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плиткамина розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2до 7 шт | м2 | 11 |   |
| 56 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 8 |   |
| 57 | Розбирання монолітної бетонної стяжки |  м3 | 0,4 |   |
| 58 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщинишару 12 см | м2 | 8 |   |
| 59 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 8 |   |
| 60 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби зземлі та риштувань | м2 | 18 |   |
| 61 | Грунтування простих фасадів під фарбуванняперхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 18 |   |
| 62 | Штукатурно-декоративне покриття поверхонь фасадівдисперсійними декоративними штукатурками POLIMIN зриштувань. Декоративна акрилова фактурна штукатуркаPOLIMIN АВ-15 акрил -декор "Баранець 1,5 мм" |  м2 | 18 |   |
| 63 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,08 |   |
|   |

*Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент».***

4. Орієнтовні кількість та місце поставки товарів або обсяг та місце виконання робіт чи надання послуг (місце поставки товарів, надання послуг чи виконання робіт може зазначатись як населений пункт або район чи область). Кількість: **1 послуга згідно ТС.** Місце надання послуг: **Україна (Інформація містить чутливі дані, розголошення якої в умовах воєнного стану не допускається, оскільки несе загрозу безпеці замовника)**

5. Умови поставки товарів, надання послуг чи виконання робіт (зокрема строк, протягом якого необхідно отримати товари, виконати роботи чи отримати послуги). Строк протягом якого потрібно отримувати послуги **до 31.12.2023 р.**

6. Умови оплати. **Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі акту виконаних робіт, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 15 банківських днів з дати їх підписання.**

7. Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб державного замовника, уповноважених здійснювати зв’язок щодо оприлюдненого оголошення. **З усіх питань, пов’язаних з організацією проведення процедури закупівлі, підготовкою та подачею тендерної пропозиції, отримання інформації щодо предмета закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик звертатися до уповноваженої особи, Начальника інженерно-аеродромної служби логістики військової частини А1349 м-р Солодовський Андрій Олегович, а1349\_kch@post.mil.gov.ua та/або через електронну систему закупівель.**

8. Інша інформація, яку державний замовник вважає за необхідне включити. Детальна інформація щодо предмета закупівлі, його характеристик та вимог до учасників вказана в тендерній документації.