**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Частковий поточний ремонт службових приміщень будівлі)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 671,5 |  | |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | 298,45 |  | |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 300 |  | |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 126 |  | |
| 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 84 |  | |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби (відкоси) | м2 | 41,85 |  | |
| 7 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 148 |  | |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 35 |  | |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 303,95 |  | |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати К=12 | м2 | 303,95 |  | |
| 11 | Нанесення бетонконтакту на стелю | м2 | 298,45 |  | |
| 12 | Нанесення бетонконтакту на стіни | м2 | 671,5 |  | |
| 13 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель  [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 77 |  | |
| 14 | Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під  фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі  збірних панелей | м2 | 298,45 |  | |
| 15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 298,45 |  | |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 298,45 |  | |
| 17 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | м2 | 298,45 |  | |
| 18 | Улаштування коробів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 13,3 |  | |
| 19 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,3 |  | |
| 20 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині  накиді до 10 мм | м2 | 448 |  | |
| 21 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 588,5 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 588,5 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 373 |  |
| 24 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм (баранек) | м2 | 215,5 |  |
| 25 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 41,45 |  |
| 26 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 37 |  |
| 27 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 37 |  |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32 |  |
| 29 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм (баранек) | м2 | 5 |  |
| 30 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у  приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 (стельовий  плінтус) | п.м. | 340 |  |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 162 |  |
| 32 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  до 7 шт | м2 | 9 |  |
| 33 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 230 |  |
| 34 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 9,5 |  |
| 35 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття  понад 10 м2 | м2 | 72 |  |
| 36 | Улаштування планок на шурупах | м | 3,6 |  |
| 37 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 58 |  |
| 38 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів; (Окремі види ремонтно-  будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а  технологія їхнього виконання аналогічна новому  будівництву або реконструкції будинків, будівель та  споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами  збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до  витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-  будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та  механізмів коефіцієнту 1,15) | м2 | 34,4 |  |
| 39 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами.; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не  охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього  виконання аналогічна новому будівництву або  реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть  нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН  на нове будівництво із застосуванням до витрат праці  робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і  до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,  15) | м2 | 34,4 |  |
| 40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 34,4 |  |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 34,4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | м2 | 34,4 |  |
| 43 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 148 |  |
| 44 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 160 |  |
| 45 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 68 |  |
| 46 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 68 |  |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 68 |  |
| 48 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6 |  |
| 49 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17 |  |
| 50 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати К=6 | м2 | 17 |  |
| 51 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17 |  |
| 52 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати К=24 | м2 | 17 |  |
| 53 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 34 |  |
| 54 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 115 |  |
| 55 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  до 7 шт | м2 | 11 |  |
| 56 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 8 |  |
| 57 | Розбирання монолітної бетонної стяжки | м3 | 0,4 |  |
| 58 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини  шару 12 см | м2 | 8 |  |
| 59 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,  шириною до 2 м | м2 | 8 |  |
| 60 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з  землі та риштувань | м2 | 18 |  |
| 61 | Грунтування простих фасадів під фарбування  перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 18 |  |
| 62 | Штукатурно-декоративне покриття поверхонь фасадів  дисперсійними декоративними штукатурками POLIMIN з  риштувань. Декоративна акрилова фактурна штукатурка  POLIMIN АВ-15 акрил -декор "Баранець 1,5 мм" | м2 | 18 |  |
| 63 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,08 |  |
|  | | | | |

*Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент».***