# *Додаток 3 до тендерної документації*

# Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Послуги з експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області – надаються з використанням матеріалу Учасника.

Види та обсяги послуг надаються з урахуванням погодних умов.

Місце надання: вулиці і дороги комунальної власності в населених пунктах Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області.

Термін надання: по 31.12.2024 року.

Послуги надавати у відповідності до вимог Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 07.12.2020 № 297 «Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів». Експлуатаційний стан доріг після надання послуг повинен відповідати ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану».

Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати під час надання послуг, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види та обсяги робіт.

Не врахована Учасником вартість окремих робіт (послуг) не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України, які затверджені Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

У якості документального підтвердження відповідності робіт та ціни тендерної пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до чинних Кошторисних норм України, які затверджені Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а саме:

* розрахунок договірної ціни;
* локальний кошторис, який відповідає опису, обсягам робіт та основним вимогам до предмету закупівлі;
* підсумкова відомість ресурсів.

Після закінчення виконання Робіт Учасник передає Замовнику акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, відомості ресурсів, підсумкову відомість ресурсів та виконавчу документацію на фактично надані послуги з урахуванням вимог зазначених у договорі.

Роботи повинні виконуватись у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі будівництва повинна відповідати вимогам до відповідних діючих норм і стандартів.

\*У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, будуть враховуватись аналоги та/або еквіваленти у пропозиціях учасників.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах**  **Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області** | | | | | |
|  | | | | |  |
|  | | | | | |
| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кіль- кість | |
|
|
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | |  |  | |
| 1 | | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання  нового матеріалу | 100 м2 | 290 | |
| 2 | | Ліквідація вибоїн щебеневих покриттів, при глибині  вибоїни до 60 мм | 1 м2 | 200 | |
| 3 | | Ліквідація вибоїн щебеневих покриттів, при глибині  вибоїни до 100 мм | 1 м2 | 300 | |
| 4 | | Ліквідація вибоїн щебеневих покриттів, при глибині  вибоїни до 150 мм | 1 м2 | 400 | |
| 5 | | Підсипання основи для асфальтобетонного покриття  при ямковому ремонті | 100 м3 | 0,21 | |
| 6 | | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг  одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5  м2 | 100 м2 | 1,2 | |
| 7 | | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг  одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад  5 м2 до 25 м2 | 100 м2 | 1 | |
| 8 | | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб | 100 дер. | 5,55 | |
| 9 | | Вирізання кущів твердолистяних порід ручним кущорізом | 100 м2 | 10 | |
| 10 | | Обрізування та проріджування крон дерев з діаметром  стовбура від 100 мм до 150 мм вручну | 1 дерево | 110 | |
| 11 | | Планування узбіч автогрейдером середнього типу з  робочим ходом в зворотньому напрямку | 1 км од.с | 150 | |