***Додаток № 1***

**Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:**

**ДК 021:2015 код 30120000-6 –** Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для техніки спеціального призначення (картриджі та витратні матеріали до поліграфічного комплексу Xerox Versant 3100).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування\* товару або еквівалент** | **Артикул** | **Од.**  **виміру** | **К-сть** |
|  | Тонер-картридж Xerox Versant 3100 Black | 006R01634 | шт | 31 |
|  | Картридж Xerox Versant 3100 Press (yellow) | 006R01637 | шт | 31 |
|  | Картридж Xerox Versant 3100 Press (cyan) | 006R01635 | шт | 22 |
|  | Картридж Xerox Versant 3100 Press (magenta) | 006R01636 | шт | 22 |
|  | Копі картридж Xerox Versant 80 (348 000 стор) | 013R00676 | шт | 46 |
|  | Ємність для відпрацьованого тонера Xerox DC242/550/560/700 C60/C70 PL C9070 | 008R12990 | шт | 2 |
|  | Комплект роликів завантаження KIT (FEED ROLL) лотка ручної подачі | 604K23660 | шт | 19 |
|  | Ремінь переносу зображення ASSY-IBT F BELT | 064K94190 | шт | 3 |
|  | Фільтр пиловий (SUCTION FILTER) | 008R13175 | шт | 8 |
|  | Вузол ременя ф'юзера FUSER BELT MOD | 126K39440 | шт | 2 |
|  | Прижимний вал фюзерного модуля FSNG P/ROLL ASY | 607K15910 | шт | 2 |
|  | Вузол чищення ременя переносу | 042K94700 | шт | 6 |
|  | Прижимний ролик ременя | 948K11491 | шт | 2 |
|  | Шестерня приводу | 807E42850 | шт | 2 |
|  | Ракель (лезо) очищення ременя перенесення зображення | 033K98760 | шт | 2 |

**Примітки:**

***\*У разі посилання у Технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, слід мати на увазі вираз "або еквівалент".***

1. Вимоги до якості: весь Товар (усі його деталі, вузли та компоненти) повинен бути справним, новим та таким, що не був у використанні, без дефектів та пошкоджень, в повній мірі мати можливість реалізовувати своє функціональне призначення, сумісним з визначеними у технічній специфікації пристроями друку, та його використання не призведе до не визначених документацією виробника пристрою друку режимів роботи, помилок в його роботі тощо (нештатної роботи).

2. Якість, комплектність та маркування Товару, що поставляється, повинні відповідати діючим стандартам і нормам.

3. Упаковка Товару повинна забезпечувати його збереження при транспортуванні та зберіганні. Кожна одиниця Товару повинна мати індивідуальну упаковку.

4. В разі надання еквіваленту товару, Учасник повинен надати лист (документ) в довільній формі від виробника обладнання, для якого виконується закупівля витратних матеріалів, або його офіційного представництва на території України, щодо можливості використання запропонованого учасником еквіваленту Товару та без погіршення технічних характеристик і ресурсу відповідного устаткування Замовника.

5. Кожна пакувальна одиниця повинна мати надписи, які характеризують Товар:

- найменування підприємства-виробника і його товарного знаку;

- найменування Товару.

1. Гарантійний термін зберігання Товару повинен становити не менше двох років з дня виготовлення.
2. На підтвердження гарантійних вимог, Учасник надає скан-копію оригіналу листа від виробника товару або його офіційного представництва на території України, в якому повинно бути зазначено інформацію щодо гарантії та якості товару. Лист повинен містити інформацію про номер оголошення даної закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
3. У зв'язку зі складною та непрогнозованою ситуацією щодо строків поставки товарів з-за кордону України, одним з ключових критеріїв відбору переможця буде вважатися кількість наявного Товару в Україні та готовність Постачальника поставити товар Замовнику в найкоротші терміни після підписання Договору (навіть за наявності кращої цінової пропозиції Товару який фактично відсутній в Україні).