**Додаток 3**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ЗАКУПІВЛЮ:**

**ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання**

**(Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування, марка, модель** | **Номер** | **Рік**  **випуску** | **№ кузова** |
| **1** | **Спеціальний вантажний дорожньоремонтний автомобіль МКД-4142** | **ВС2582РТ** | **2023** | **NMOMKXTP6MMK91657** |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(орієнтовний перелік послуг для підготовки тендерної пропозиції Учасника)**

**1. Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування спеціального вантажного дорожньоремонтного автомобіля МКД-4142 на 750 маш.год, 1500 маш.год.**

У зв’язку з тим, що на момент проведення закупівлі не можливо визначити конкретний перелік послуг та їх обсяг, а також кількість використаних при цьому запасних частин та агрегатів **Замовник визначає орієнтовний перелік послуг:**

|  |
| --- |
|  |
| **Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування спеціального вантажного дорожньоремонтного автомобіля МКД-4142** |  |
| поточний ремонт та технічне обслуговування на 750 маш.год, 1500 маш.год. |  |
| **Найменування операцій** |  |
| Заміна фільтру салону основного |  |
| Заміна фільтру салону попередньої очистки повітря |  |
| Заміна фільтру рециркуляції повітря |  |
| Заміна фільтру реагенту |  |
| Заміна фільтру масляного |  |
| Заміна фільтру охолоджуючої рідини |  |
| Заміна фільтру повітряного основного |  |
| Заміна фільтру повітряного |  |
| Заміну фільтру осушувача |  |
| Заміну фільтру паливного сепаратора |  |
| Заміну фільтру паливного |  |
| Заміна оливи моторної |  |
| Заміна мастила |  |
| Заміна олива для автоматичних трансмісій |  |
| Заміна хомута стяжного |  |
| Заміна хомута стяжного |  |
| Заміна лампочки |  |
| Проведення технічного обслуговування |  |
| Виклик спеціаліста |  |
| Очищення агрегатів |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Орієнтований перелік необхідних запчастин, мастил та витратних матеріалів** | | | | |
| № | Найменування | Кількість | | |
| 1 | поточний ремонт та технічне обслуговування на 750 маш.год, 1500 маш.год, 9000маш.год. із заміною наступних запчастин та матеріалів: |  | |  |
| 1 | Фільтр салону основний | 1 | шт | |
| 2 | Фільтр салону попередньої очистки повітря | 1 | шт | |
| 3 | Фільтр рециркуляції повітря | 1 | шт | |
| 4 | Фільтр реагенту | 2 | шт | |
| 5 | Фільтр масляного | 2 | шт | |
| 6 | Фільтр охолоджуючої рідини | 1 | шт | |
| 7 | Фільтр повітряний основний | 1 | шт | |
| 8 | Фільтр повітряний | 1 | шт | |
| 9 | Фільтр осушувача | 1 | шт | |
| 10 | Фільтр паливного сепаратора | 1 | шт | |
| 11 | Фільтр паливний | 2 | шт | |
| 12 | Олива моторна | 40 | л | |
| 13 | Літол-24 | 1 | кг | |
| 14 | Олива для автоматичних трансмісій | 1 | л | |
| 15 | Хомут стяжний 3.6\*200 | 20 | шт | |
| 16 | Хомут стяжний | 2 | шт | |

Обсяг та перелік послуг з ремонту і технічного обслуговування, що будуть фактично закуплені за весь період виконання договору, буде визначено відповідно до наявної потреби, але не більше суми, зазначеної в пропозиції учасника.

Технічні вимоги до станції технічного обслуговування:

1.Обсяг надання послуг у кожному індивідуальному випадку визначається залежно від результатів діагностики вузлів, агрегатів і може включати додаткові види робіт необхідних для якісного надання послуг та буде відображатися в актах наданих послуг (виконаних робіт), сума яких не може перевищувати вартість укладеного договору.

2.Надання послуг учасник повинен здійснювати з використанням запасних частин, вузлів, агрегатів і витратних матеріалів, необхідних для проведення технічного обслуговування і ремонту спецтехніки. Учасник повинен використовувати нові запасні частини, вузли, агрегати і витратні матеріали, які допущені до використання заводом-виробником спецтехніки.

3.При технічному обслуговуванні та ремонті спецтехніки Замовника Виконавець повинен використовувати запасні частини, сертифіковані для продажу на території України.

4.Повинен дотримуватись порядку проведення технічного обслуговування, який визначається нормами заводу-виробника і відображений в сервісній книзі кожного виду техніки.

5. Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності послуги з ремонту і технічного обслуговування спеціального вантажного дорожньоремонтного автомобіля МКД-4142 послуги повинні проводитися за місцем знаходження автотранспортного засобу за адресою: вул. Устияновича,65Б, смт. Славське, Стрийський р-н, Львівська обл.

6. Замовнику має бути надана можливість здійснення контролю шляхом присутності свого представника при проведенні ремонту автомобілів та встановлення запасних частин у відповідності до вимог Замовника.

7. При наданні послуг відповідно до укладеного договору виконавцем використовуються оригінальні запасні частини та матеріали згідно рекомендацій заводу виробника.

8. Представник СТО повинен узгоджувати весь перелік Послуг та вартість запасних частин і витратних матеріалів тощо з представником Замовника до початку надання Послуг.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції має завантажити гарантійний лист про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим чинним законодавством України з питань захисту довкілля.

10. Гарантійні вимоги:

10.1. Учасник повинен надавати гарантію на послуги, що передбачена Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615.

10.2. Строк виправлення (усунення) дефектів (недоліків), що виникли при наданні послуг:

- при наявності необхідних запасних частин – не більше 10 календарних днів;

- при відсутності необхідних запасних частин - не більше 20 календарних днів.

10.3. Строк заміни дефектних запасних частин: не більше 10 календарних днів.

11. Учасник повинен надати належним чином оформлені повноваження від заводу виробника про можливість проведення технічного обслуговування або ремонту техніки.