**Додаток 2**

**до тендерної документації**

на закупівлю – Поточний ремонт вул.Шкільна в с.Ладинь Ковельського району Волинської області (ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг)

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі:

***Поточний ремонт вул.Шкільна в с.Ладинь* Ковельського району Волинської області *(ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг)***

Завдання з поточного ремонту дорожнього покриття полягає у підтриманні його транспортно-експлуатаційних якостей шляхом усунення пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піску | м3 | 40 |  |
| 2 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з  застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | м2 | 1242,5 |  |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піску | м3 | 35,5 |  |
| 4 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см  із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1  МПа [1000кг/см2] | м2 | 1242,5 |  |
| 5 | Планування узбіччя механізованим способом, група  ґрунту 1 | м2 | 692 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |

У разі наявності в цій документації посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

В разі необхідності термінового надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття Замовник може надавати Виконавцю доручення на виконання додаткових об'ємів послуг в межах лімітних асигнувань.