**Додаток № 3 до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Поточний ремонт частини системи централізованого опалення в приміщенні Будинку правосуддя за адресою: м. Житомир, Майдай Соборний, 1 - ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення**

**Строк надання послуг**: до 20.10.2023р.

**Місце надання послуг:** м. Житомир, Майдан Соборний, 1

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником відповідно до умов цієї тендерної документації.

Учасник зобов'язаний надати послуги із своїх матеріалів і своїми засобами.

 Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник **надає гарантійний лист** у складі своєї пропозиції.

**Послуга із поточного ремонту частини системи централізованого опалення в приміщенні Будинку правосуддя за адресою: м. Житомир, Майдай Соборний, 1**

**включають в себе** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування послуг і витрат** | Одиницявиміру | Кіль-кість | Примітка |
| Прокладання трубопроводів системи опалення діаметром до 50 мм  | м/п | 36 |  |
| Сверління отворів перекриття діаметром до 50 мм | шт. | 12 |  |
| Демонтаж радіаторів чавунних масою до 80 кг.  | блок | 16 |  |
| Врізка в діючу мережу діаметром до 50 мм | шт. | 4 |  |
| Монтаж радіаторів опалення біметалевих  | кВт | 33,6 |  |
| Утоплення стояків діаметром до 50 мм | м/п | 12 |  |
| Гідравлічне випробування труб діаметром до 100 мм | м/п | 36 |  |
| Установлення на радіатори кранів з термоголовками  | шт. | 16 |  |

**Примітка:** В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «*або еквівалент*». Таким чином вважається, що до кожного такого посилання додається вираз «*або еквівалент*». Еквівалент за умовами тендерної документації - щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне; те, що повністю відповідає чому-небудь, може його замінювати або виражати. З огляду на викладене, у випадку, коли учасник в складі тендерної пропозиції пропонує еквівалентний товар (матеріал) технічні та якісні характеристики такого товару повинні бути ідентичними, рівнозначними.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у **Додатку 3** до цієї **тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами:**

**- договірною ціною з пояснювальною запискою;**

**- локальними кошторисами;**

**- підсумковою відомістю ресурсів.**

**На підтвердження відповідності Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, додатково надаються наступні документи:**

Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати **гарантійний лист,** що під час виконання умов договору Учасник буде неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів та обладнання відповідатимуть вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

**Вартість послуги включає у себе всі витрати пов’язані з її наданням.**