**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

*Подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку.*

 *Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ІНШІ УМОВИ**

на закупівлю

за кодом ДК 021:2015 **- 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Послуги дорожньо-будівельних машин)**

Надання послуг здійснюється впродовж **2024 року.** Кожен Учасник повинен представити в своїй пропозиції таблицю відповідності технічним вимогам Замовника (загальних, технічних та організаційних положень) відповідно до лоту з коментарем щодо кожного пункту по формі:

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні вимоги Замовника** | **Відповідність пропозиції вимогам замовника**  |
| 1. ***Загальні положення***
 |  |
| **Обсяг закупівлі складає:**

|  |
| --- |
| **ЛОТ № 1** |
| № з/п | **Найменування послуги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Послуги дорожньої фрези (ширина фрезерування 2 м глибиною до 50 мм), з перебазуванням.** Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з оператором/операторами, заправленою паливно-мастильними матеріалами.  За технікою Учасника повинен бути закріплений механізатор.  До ціни роботи асфальтоукладача включається перевезення дорожньої техніки (асфальтоукладача) автомобілем-тягачем із платформою з виробничої бази Учасника на об’єкт Замовника (Деснянський район м. Києва) та назад на виробничу базу. | маш/год | 60 |
| 2 | **Послуги дорожньої фрези (ширина фрезерування 1 м глибиною до 50 мм), з перебазуванням**. Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з оператором/операторами, заправленою паливно-мастильними матеріалами.  За технікою Учасника повинен бути закріплений механізатор.  До ціни роботи дорожньої фрези включається перевезення дорожньої техніки автомобілем-тягачем із платформою з виробничої бази Учасника на об’єкт Замовника (Деснянський район м. Києва) та назад на виробничу базу. | маш/год | 40 |
| **ЛОТ № 2** |
| 1 | **Послуги асфальтоукладача (ширина укладання не менше 4,8 м), з перебазуванням, не менше 2 од.** Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з оператором, заправленою паливно-мастильними матеріалами.  За технікою Учасника повинен бути закріплений механізатор.  До ціни роботи дорожньої фрези включається перевезення дорожньої техніки автомобілем-тягачем із платформою з виробничої бази Учасника на об’єкт Замовника (Деснянський район м. Києва) та назад на виробничу базу. | маш/год | 180 |
| 2 | **Послуги дорожнього котка пневматичного (не менше 7 т), з перебазуванням, не менше 2 од.** Учасник надає послуги в справному технічному стані, з механізатором/машиністом, заправленою паливно-мастильними матеріалами.  | маш/год | 100 |
| 3 | **Послуги дорожнього котка гладковальцевого (від 7 т), з перебазуванням, не менше 2 од.** Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з механізатором/машиністом, заправленою паливно-мастильними матеріалами. | маш/год | 150 |
| 4 | **Послуги автогудронатора (розподіл бітумної емульсії) шириною розливу не менеше 2,5 м, резервуар не менше 5 т, з перебазуванням.** Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з водієм-оператором, заправленою паливно-мастильними матеріалами.  | маш/год | 50 |
| 5 | **Послуги екскаватора-навантажувача, з перебазуванням.** Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з механізатором/машиністом, заправленою паливно-мастильними матеріалами. | маш/год | 150 |
| 6 | **Послуги екскаватора-навантажувача з відбійним молотком, з перебазуванням.** Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з механізатором/машиністом, заправленою паливно-мастильними матеріалами. | маш/год | 150 |
| **ЛОТ № 3** |
| 1 | **Послуги асфальтоукладача (ширина укладання до 2,5 м) (тротуарний), з перебазуванням.**Учасник надає послуги технікою в справному технічному стані, з оператором, заправленою паливно-мастильними матеріалами.  За технікою Учасника повинен бути закріплений механізатор.  До ціни роботи дорожньої фрези включається перевезення дорожньої техніки автомобілем-тягачем із платформою з виробничої бази Учасника на об’єкт Замовника (Деснянський район м. Києва) та назад на виробничу базу. | маш/год | 40 |

 | Підтвердження |
| Учасник повинен мати можливість забезпечити надання послуг Замовнику по кількості, номенклатурі та за ціною, що визначається в специфікації до укладеного Договору за результатами проведеної закупівлі, впродовж 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Учасником заявки від Замовника. | Підтвердження |
| Місце надання послуг:на об’єктах Замовника в Деснянському районі м. Києва. | Підтвердження |
| Розрахунок цінової пропозиції надається з урахуванням заробітної плати працівників та паливно-мастильних матеріалів, що будуть використані при наданні послуг. | Підтвердження |
| ***2. Технічні положення*** |  |
| Транспортні засоби, які надають послуги, повинні мати задовільний технічний стан і відповідати всім вимогам для використання їх в роботі. Обслуговування та ремонт техніки у разі потреби забезпечується Учасником. | Підтвердження  |
| Учасник повинен надати Замовнику документ, який підтверджує право власності / володіння / користування транспортними засобами, якими надаватимуться послуги. | Надати документи |
| ***3. Інша інформація*** |  |
| Учасник повинен мати власну диспетчерську службу. | ПідтвердженняНадати довідку в довільній формі (вказати засоби зв’язку) |
| Працівники Учасника повинні бути забезпечені форменним (спецодягом) підвищеної видимості з елементами із світловідбивального матеріалу. Машина оснащена світловими проблисковими маячками та світловими панелями, що слугує для попередження учасників дорожнього руху про проведення робіт на вулично-шляховій мережі.Учасник несе відповідальність за дотримання його персоналом всіх вимог та правил техніки безпеки, пожежної безпеки на об’єкті Замовника. | Підтвердження |
| Учасник має забезпечити Замовнику безперешкодний доступ на територію матеріально-технічної бази за необхідністю Замовника для ознайомлення з наявністю необхідної техніки, справного стану та відповідності технічним параметрам.*(Відмова Замовнику у виїзді для огляду матеріально-технічної бази на предмет її відповідності або виявлення невідповідностей та/або виявлення факту надання Учасником недостовірної інформації, пропозиція Учасника, буде розцінена як невідповідність вимогам тендерної документації, така пропозиція Учасника не розглядається та відхиляється Замовником.)* | Гарантійний лист |

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***