**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [№](http://www.eurolab.ua/medicine/atc/list/118/)  [з/п](http://www.eurolab.ua/medicine/atc/list/118/) | Найменування предмету закупівлі | Кількість | Технічні вимоги |
| 1 | БФП Canon MF455dw з Wi-Fi *(або еквівалент)* | 2 шт | Тип апарата: монохромний лазерний універсальний пристрій;  Доступні функції: друк, сканування, копіювання, передавання факсів;  **Характеристики друку**  Швидкість друку:  Односторонній друк: до 38 стор/хв (формат A4);  Двосторонній друк: до 31,9 зобр/хв (формат A4);  Роздільна здатність друку: до 1200 x 1200 точок/дюйм;  Максимальна роздільна здатність: 1200х1200 dpi;  Розширені функції друку: захищений друк, друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF), Друк із Cloud1 (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG), iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android; сертифіковано Mopria, програма Canon PRINT Business;  Двостороннє копіювання: 2-стор. на 2-стор. (автоматично);  Кількість картриджів: 1 шт;  **Технічні характеристики операцій сканування**  Стандартний тип: колір;  Розд. здатн. сканув.: оптична: до 600 x 600 точок/дюйм;  Двостороннє сканування: так;  **Інші характеристики**  Подав. паперу (станд.): касета на 250 аркушів, Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, АПД на 50 аркушів;  Подав. пап. (дод.): касета на 550 аркушів;  Виведення паперу: 150 аркушів;  **Інтерфейс і програмне забезпечення**  Тип інтерфейсу: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення;  Сумісність з операційними системами: Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  **Загальні характеристики**  Рекомендований щомісячний обсяг друку: 750–4000 стор/міс;  Робоче навантаження: макс. 80 000 сторінок на місяць;  Тактова частота процесора: 2 по 800 МГц;  Пам’ять: 1 ГБ;  Панель керування: кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см;  Споживання електроенергії: у режимі друку: прибл. 500 Вт;  Максимум: прибл. 1 370 Вт;  Рівень шуму: 53 дБ;  Комплектація: БФП, Інструкція, Гарантійний талон  Стартовий картридж, Шнури живлення та підключення до ПК;  Гарантійний термін: не менше 12 місяців. |
| 2 | БФП Canon i-SENSYS MF3010 *(або еквівалент)* | 5 шт | **Загальні характеристики**  Клас пристрою: БФП;  Тип друку: лазерний;  Формат паперу: А4;  Колір друку: монохромний;  **Функціональність**  Макс. роздільну здатність друку: 1200x600 dpi;  Максимальна швидкість монохромного копіювання: 18 арк/хв;  Роздільна здатність при копіюванні: 600x600 dpi;  Маштабування: 50-200%  Інтерфейси: USB 2.0;  **Додаткові характеристики**  Місткість листків для подачі аркушів: 150 аркушів;  Оптична роздільна здатність сканера: 600х600;  Тип: сканер планшетний;  Оперативна пам’ять: 64 МБ;  Місячний обсяг друку: 8000 сторінок;  Інтерфейси: USB;  Комплектація: БФП, Інструкція, Гарантійний талон, Оригінальний картридж Canon 725, Шнури живлення та підключення до ПК;  Гарантійний термін: не менше 12 місяців. |
| 3 | Принтер лазерний Canon i-SENSYS LBP6030B *(або еквівалент)* | 1 шт | **Загальні характеристики**  Клас пристрою: принтер;  Тип друку: лазерний;  Формат паперу: А4;  Колір друку: монохромний;  **Функціональність**  Макс. роздільну здатність друку: 2400x600 dpi;  Швидкість ч/б друку: 18 арк/хв;  Інтерфейси: USB 2.0;  **Додаткові характеристики**  Максимальна ємність подачі: 150 аркушів;  Вбудована пам'ять: 32 МБ;  Максимальна ємність прийому: 100 аркушів;  Робоче навантаження: макс. 5000 сторінок на місяць;  Комплектація: БФП, Інструкція, Гарантійний талон, Стартовий картридж, Шнури живлення та підключення до ПК;  Гарантійний термін: не менше 12 місяців. |

**Технічні вимоги та порядок постачання товару:**

1. Якщо в технічних вимогах є посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то Учасник може подати у своїй тендерній пропозиції відповідний **еквівалент**. Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному у цьому переліку, які потрібно підтвердити технічною документацією. Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару : Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

2. Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки, та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Замовник залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу.

3. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи.

4. Обладнання повинно бути виготовлено в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.

5. З метою підтвердження надання сервісної підтримки, недопущення закупівлі фальсифікатів та спроможність учасника поставити запропонований перелік товару у строки встановлені тендерною документацією учасник надає **інформаційний лист** (із зазначенням найменування замовника, найменування запропонованого товару, гарантійного терміну, номера оголошення в електронній системі закупівель Прозоро) від виробника обладнання, або його офіційного представництва в Україні про наявність сертифікованих сервісних центрів з їх адресами.

6. Ціна, запропонована учасником в пропозиції, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, доставки, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

7. Гарантійний строк на обладнання Товару має становити не менше **12 місяців.**

При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника обладнання, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником за його рахунок, про що у складі тендерної пропозиції учасника надається **гарантійний лист** у довільній формі.

Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника.

***Примітки:***

***У випадку надання учасником еквіваленту, учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності запропонованого ним товару технічним, якісним та кількісним вимогам (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими)*** ***визначеним у Таблиці 1 даного Додатку 3, за нижченаведеною формою:***

***Таблиця відповідності***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Характеристика*** | ***Опис технічних вимог товару, які визначені Замовником*** | ***Опис технічних вимог товару, який запропонований Учасником*** |
|  |  |  |  |

*Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(підпис) (ініціали та прізвище)*