**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**за кодом ДК 021:2015 - 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань** **(Послуги з обов'язкового технічного контролю транспортних засобів).**

**Предмет закупівлі включає в себе :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Найменування послуги** | **Кількість, ,послуг** |
| 1 | Послуга з обов'язкового технічного контролю транспортного засобу за категорією М2 - автобуси більше 8 місць для сидіння (крім місця водія) з повною масою до 5 т. | 3 |
| 2 | Послуга з обов'язкового технічного контролю транспортного засобу за категорією N3 - вантажні автомобілі та автомобілі-тягачі з повною масою більше 12 т.  | 2 |
| 3 | Послуга з обов'язкового технічного контролю транспортного засобу за категорією М3 - автобуси більше 8 місць для сидіння (крім місця водія) | 1 |
| 4 | Послуга з обов'язкового технічного контролю транспортного засобу за категорією О2 - Причепи, максимальна маса яких більше, ніж 0,75 т., але не перевершує 3,5 т. | 1 |

**Технічний контроль здійснюватиметься для наступних транспортних засобів та механізмів:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Марка,****модель ТЗ** | **Рік випуску** | **Категорія колісного засобу**  | **Кількість, шт** |
| 1 | СКС ІЕМL150-АП | 2022 | N3 | 1 |
| 2 | СКС ІЕМL150-АП | 2022 | N3 | 1 |
| 3 | СКС FDT-ПС | 2022 | М2 | 1 |
| 4 | ГАЗ 2705 | 1997 | М2 | 1 |
| 5 | ГАЗ 2705 | 1997 | М2 | 1 |
| 6 | КАВЗ 3976 | 1993 | М3 | 1 |
| 7 | ПР 1-Р-3 | 1973 | О2 | 1 |

Перевірка технічного стану колісних транспортних засобів проводиться на сертифікованому діагностичному обладнанні, з обов'язковою видачею Протоколів про відповідність технічного стану транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Виконавець повинен мати дозвіл на надання послуг з перевірки технічного стану транспортних засобів.

 Послуги повинні бути надані відповідно до вимог діючих ДСТУ і інших нормативів, передбачених для даного виду послуг.

 Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів Замовника проводиться згідно з:

* Наказом Міністерства інфраструктури України №106 від 15.02.2012 р. «Про затвердження Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу»;
* Наказом Міністерства інфраструктури України №710 від 26.11.2012 р. «Про затвердження Вимог до перевірки конструкцій та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки»;
* Постановою Кабінету Міністрів України №137 від 30.01.2012 р. «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу».

 Місце надання послуг - за адресою Виконавця, за умови що місце надання послуг з обов’язкового технічного контролю транспортних засобів знаходиться в межах м. Черкаси. Станція технічного обслуговування (СТО) повинна бути атестована та відповідати критеріям атестації вимірювальних лабораторій, відповідно до вимог Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі на проведення вимірювань показників об'єктів, На підтвердження надається копія атестату про акредитацію випробувальної лабораторії та копію сфери акредитації випробувальної лабораторії, що видане ДП “Укрметртестстандарт” Держспоживстандарту України або Національним агенством з акредитації України, або іншими спеціально уповноваженими органами, що підтвердять відповідність критеріям атестації вимірювальних лабораторій.

По завершенню технічного контролю транспортного засобу Виконавцем повинен бути виданий Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (у разі її використання)