**Додаток 3**

**до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

**Кабелі та супутня продукція**

**код за ДК 021:2015: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 3х0,75 | км | 0,300 |
| 2 | Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 3х2,5 | км | 0,300 |
| 3 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 4х2,5 | км | 0,300 |
| 4 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 4х4 | км | 0,150 |
| 5 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 4х6 | км | 0,100 |
| 6 | Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 4х16 | км | 0,100 |
| 7 | Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 4х25 | км | 0,100 |
| 8 | Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 4х35 | км | 0,050 |
| 9 | Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 4х50 | км | 0,050 |
| 10 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 3х1,5 | км | 0,400 |
| 11 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 3х2,5 | км | 0,600 |
| 12 | Провід ПВ3-1,5 білий | км | 0,600 |
| 13 | Кабель силовий мідний ВВГнг 4х1,5 | км | 0,600 |
| 14 | Провід ПВ3нг-нд (LS) 16 білий | км | 0,050 |
| 15 | Провід ПВ3нг-нд (LS) 25 білий | км | 0,050 |
| 16 | Кабель Category 5e U/UTP 4x2x24 AWG | км | 0,600 |
| 17 | Дюбель-ялинка 10х5 мм пiд плоский кабель б/с білий (пач. 100 шт.) | пач | 10 |
| 18 | Дюбель-ялинка 8х5 мм пiд плоский кабель б/с білий (пач. 100 шт.) | пач | 10 |
| 19 | Дюбель-ялинка 8 мм під круглий кабель б/с білий (пач. 100 шт.) | пач | 10 |
| 20 | Дюбель-ялинка 10 мм під круглий кабель б/с білий (пач. 100 шт.) | пач | 10 |
| 21 | Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT LAURA 18 Вт 6500К LAURA18SMD80C | шт | 30 |
| 22 | Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT LAURA 36 Вт 6500К LAURA36SMD80C | шт | 30 |
| 23 | Прожектор світлодіодний ENERLIGHT MANGUST 50Вт 6500К | шт | 20 |
| 24 | Лампа світлодіодна ENERLIGHT G45 9Вт 4100К Е27 | шт | 50 |
| 25 | Труба гофрована 16/10,7 мм з протяжкою (бухта 100м), ДКС | м | 400 |
| 26 | Труба гофрована 25/18,3 мм з протяжкою (бухта 50м), ДКС | м | 400 |
| 27 | Труба гофрована 32/24,3 мм з протяжкою (бухта 25м), ДКС | м | 300 |
| 28 | Обойма для труб і кабелю 15-16 мм (пач. 50 шт.) (пач - 50шт), APRO | пак | 16 |
| 29 | Обойма для труб і кабелю 25-27 мм (пач. 25 шт.), APRO | пак | 32 |
| 30 | Кабельний канал 25х25 мм (90 м) | м | 16 |
| 31 | Лоток перфорований 100x50х3000, ДКС | м | 9 |
| 32 | Лоток перфорований 100х100х3000, ДКС | м | 9 |
| 33 | Лоток перфорований 200х100х3000 , метод Сендзимира, ДКС | м | 9 |
| 34 | DIN-рейка е. din. Stand rail 101, 1м, Е.neхt | шт | 10 |
| 35 | Термоусаджувальна трубка ТТУ 1,5/0,75 жовта 1 м, ІЕК | м | 15 |
| 36 | Термоусаджувальна трубка ТТУ 1,5/0,75 зелена 1 м, ІЕК | м | 15 |
| 37 | Термоусаджувальна трубка ТТУ 1,5/0,75 червона 1 м, ІЕК | м | 15 |
| 38 | Термоусаджувальна трубка e.termo.stand.1,5.0,75.black, 1,5/0,75, 1м, чорна, E.NEXT | м | 15 |
| 39 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=4,8мм, жовта, Аско | м | 15 |
| 40 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=4,8мм, зелена, Аско | м | 15 |
| 41 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=4,8мм, червона, Аско | м | 15 |
| 42 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=4,8мм, чорна, Аско | м | 15 |
| 43 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=7,9мм, жовта, Аско | м | 15 |
| 44 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=7,9мм, зелена, Аско | м | 15 |
| 45 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=7, 9мм, червона, Аско | м | 15 |
| 46 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=7,9 мм, чорна, Аско | м | 15 |
| 47 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=15 мм, жовта, Аско | м | 15 |
| 48 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=15 мм, зелена, Аско | м | 15 |
| 49 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=15 мм, червона, Аско | м | 15 |
| 50 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=15 мм, чорна, Аско | м | 15 |
| 51 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=25, 4мм, чорна, Аско | м | 60 |
| 52 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=50 мм, чорна, Аско | м | 60 |
| 53 | Термоусаджувальна трубка з клеем d=60 мм чорна, Аско | м | 60 |
| 54 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.0, 3-6 кв.мм, "0", 350 шт | компл | 1 |
| 55 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.1, 3-6 кв.мм, "1", 350 шт | компл | 1 |
| 56 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.2, 3-6 кв.мм, "2", 350 шт | компл | 1 |
| 57 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.3, 3-6 кв.мм, "3", 350 шт | компл | 1 |
| 58 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.4, 3-6 кв.мм, "4", 350 шт | компл | 1 |
| 59 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.5, 3-6 кв.мм, "5", 350 шт | компл | 1 |
| 60 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.6, 3-6 кв.мм, "6", 350 шт | компл | 1 |
| 61 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.7, 3-6 кв.мм, "7", 350 шт | компл | 1 |
| 62 | Маркер кабельний e.marker.stand.3.6.8, 3-6 кв.мм, "8", 350 шт | компл | 1 |
| 63 | Ізолента e.tape.stand.20.yellow, жовта (20м) | шт | 30 |
| 64 | Ізолента e.tape.stand.20.green, зелена (20м) | шт | 30 |
| 65 | Ізолента e.tape.stand.20.red, червона (20м) | шт | 30 |
| 66 | Ізолента e.tape.stand.20.black, чорна (20м) | шт | 30 |
| 67 | Коробка монтажна ABS 85х85х50, IP54, AP-UEA | шт | 20 |

1.В складі тендерної пропозиції необхідно надати: Копію Паспорта якості або сертифіката відповідності, або декларацію про відповідність товару.

2. Якість та комплектність товару повинна відповідати нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його метою.

3.Продукція повинна бути новою, не повинна бути у попередній експлуатації.

4.Продукція повинна мати заводську упаковку.

5. Строк поставки: 7 (сім) робочих днів з моменту отримання письмової заявки Покупця з можливістю дострокової поставки.

6. Вартість договору має включати в себе, доставку товару, всі витрати та збори.

7.**Учасник має надати саме ту продукцію, яка вказана в додатку №3.**