ДОДАТОК 4

тендерної документації

**Технічний опис предмету закупівлі ДК 021:2015 код 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб (послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж водопостачання (послуги з перевірки та випробування внутрішніх пожежних кран-комплектів))**

Дислокація об’єктів Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ

| № | Назва об’єкту та місцезнаходження | Кількість пожежних кранів  (шт.) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчальний корпус № 4, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25 | 22 | Нежитлова будівля на 9 поверхів, з підвальним, технічним поверхом та ліфтовими шахтами |
| 2 | Гуртожиток № 1, м. Вінниця, вул. В’ячеслава Чорновола, 3 | 10 | Житлове приміщення на 5 поверхів з підвальним поверхом |
| 3 | Разом | 32 |  |

ВИМОГИ ДО ПОСЛУГ

Місце надання послуг м. Вінниця: вул. Чорновола, 3, Хмельницьке шосе, 25.

Послуги не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинні передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів проводиться ліцензованою організацією згідно ДСТУ ЕN 671-3:2017.

ВИМОГИ ЩОДО ЗДАЧІ ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

1. Після закінчення перевірок і випробувань, складаються необхідні акти і протоколи випробувань, складаються технічні карти на пожежні крани (випробування ПК) якщо такі відсутні на об'єкті.

2. Виконавець повинен надати Замовнику на підпис наступні документи, які підписані з боку Виконавця:

2.1. рахунок на оплату за надання послуги;

2.2. акт здачі-приймання послуг (у двох екземплярах);

3. Підсумковим документом є акт здачі-приймання послуг.

4. Для надання послуг Виконавець НЕ може залучати співвиконавців або субпідрядників.

Якщо такий вид послуг підлягає ліцензуванню або для їх надання необхідний інший дозвільний документ, Учасник має надати належним чином засвідчену копію таких документів.