**Додаток 3**

*до тендерної документації*

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент».***

*При пропозиції Учасником* ***еквіваленту зазначеного товару*** *за предметом закупівлі, обов’язкове надання підтвердження, що запропонований еквівалент відповідає вимогам Замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками.*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**на закупівлю: код ДК 021:2015:** **14410000-8 - Кам’яна сіль (сіль технічна (для посипання доріг)**

1. *Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  | ***Технічні вимоги*** | ***Кількість*** |
| 1. | Товар повинен відповідати державним нормам, стандартам, в частинах - ДСТУ 3583-97(ГОСТ 13830-97) і ГОСТ Р 51574-2000; ГСТУ 14.4-00032744-005-2003 і ДСТУ 4246:2003, мати повну відповідність технологічній документації і специфікаціям виробника, мати паспорти якості (або еквівалент) на конкретну партію Товару та за своїми властивостями рекомендовані для застосування у дорожньому господарстві для посипання доріг (помел №3) з антизлежувальною добавкою.При вологості солі більше 0,3% і в несприятливих погодно-кліматичних умовах, а саме: відносній вологості повітря більше 75%,  температурі повітря нижче -15°C, з метою недопущення змерзання та злежування солі при транспортуванні та зберіганні в прогнозовано несприятливих погодних умовах сіль постачається з внесенням добавки - ферроцианіду калію (K [Fe (CN) ] · 3H O) у кількості згідно: ДСТУ 4246:2003 - 150 г/т.  | ***70 тонн*** |

*2.Організаційні вимоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Місце поставки товару – м.Долина, вул. Заводська, 1а, Івано-Франківська обл., 77500. |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару. |  |
| 2.4. | Строк поставки кожної партії Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання замовлення від Замовника. Поставка товару: декілька партій. |  |
| 2.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля (*надати гарантійний лист*). |  |

**Учасник у складі пропозиції надає:**

- сертифікат відповідності, якщо такий вимагається при продажу такого виду товару в Україні. Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.**