БУЛО

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Найменування обладнання, | Виробник | Опис обладнання | Право власності обладнання  (паспорт або видаткова накладна) | Інвентарний номер (при наявності) |
| 1. | Приміщення для надання послуг. Сервісний центр надання послуг (СТО) |  |  |  |  |
| 2. | Генератор живлення (не меньше 7,5 кВт., 230/400В) та ліцензія на зберігання пального. |  |  |  |  |
| 3. | Гідравлічний стійковий підйомник (3,5 т. і вище) |  |  |  |  |
| 4. | Траверса підйомник для проведення робіт в оглядових ямах |  |  |  |  |
| 5. | Компресор повітряний для робіт пневмоінструментів та професійного обладнання потужністю не менше 1 500 літрів за хв. |  |  |  |  |
| 6. | Професійний стенд апарат для гідроабразивної обробки, миття, очищення та відновлення деталей двигуна, підвіски та пластику потужністю не менше 1000 л. за хв. |  |  |  |  |
| 7. | Стенд для перевірки та очистки паливних форсунок |  |  |  |  |
| 8. | Електронний прилад для перевірки та ремонту високовольтної тягової батареї гібридної системи |  |  |  |  |
| 9. | стенд для промивки та заправки систем кондиціонування |  |  |  |  |
| 10. | Набір ручного та електричного інструменту для проведення робіт (ключі, викрутки, шуруповерт, болгарка та інші) |  |  |  |  |
| 11. | Стенд перевірки свічок запалення |  |  |  |  |
| 12.\* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

СТАЛО

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Найменування обладнання, | Виробник | Опис обладнання | Право власності обладнання  (паспорт або видаткова накладна) | Інвентарний номер (при наявності) |
| 1. | Приміщення для надання послуг. Сервісний центр надання послуг (СТО) |  |  |  |  |
| 2. | Генератор живлення (не меньше 7,5 кВт., 230/400В) та ліцензія на зберігання пального. |  |  |  |  |
| 3. | Гідравлічний стійковий підйомник (3,5 т. і вище) |  |  |  |  |
| 4. | Траверса підйомник для проведення робіт в оглядових ямах |  |  |  |  |
| 5. | Компресор повітряний для робіт пневмоінструментів та професійного обладнання потужністю не менше 1 500 літрів за хв. |  |  |  |  |
| 6. | Професійний стенд апарат для гідроабразивної обробки, миття, очищення та відновлення деталей двигуна, підвіски та пластику потужністю не менше 1000 л. за хв. |  |  |  |  |
| 7. | Набір ручного та електричного інструменту для проведення робіт (ключі, викрутки, шуруповерт, болгарка та інші) |  |  |  |  |