**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Предмет закупівлі: бокси пластикові, автомати ПФ, коробки розподільчі, дифавтомати, щиток розподільчий.

Кількість товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Бокс пласт на 36 модулів (зовн.) | шт | 3 | Бокс пласт. на 36 модулів (зовн.) |
| 2 | Бокс пласт на 24 модулів (зовн.) | шт | 3 | Бокс пластиковий на 24 модулів (зовн.) |
| 3 | Автомат ПФ 6кА C 1р 16А | шт | 60 | Автоматичний вимикач ПФ 6кА C 1р 16А |
| 4 | Автомат ПФ 6кА C 1р 25А | шт | 48 | Автоматичний вимикач ПФ 6кА C 1р 25А |
| 5 | Автомат ПФ 6кА C 2р 50A | шт | 4 | Автоматичний вимикач ПФ 6кА C 2р 50A |
| 6 | Автомат ПФ 6кА C 3р 25A | шт | 12 | Автоматичний вимикач ПФ 6кА C 3р 25A |
| 7 | Автомат ПФ 6кА C 3р 32A | шт | 10 | Автоматичний вимикач ПФ 6кА C 3р 32A |
| 8 | Автомат ПФ 6кА C 3р 40A | шт | 10 | Автоматичний вимикач ПФ 6кА C 3р 40A |
| 9 | Автомат ПФ 6кА C 1р 10A | шт | 16 | Автоматичний вимикач ПФ 6кА C 1р 10A |
| 10 | Коробка розподільча 100х100х50 IP55 (світло сіра) | шт | 40 | Коробка розподільча 100х100х50 IP55 (світло сіра) |
| 11 | Коробка розп 80 | шт | 50 | Коробка розподільча внутрішня 80мм |
| 12 | Коробка інст набір 1-на +шуруп | шт | 250 | Коробка інсталяційна набірна 1-на |
| 13 | Дифавтомат ПФ 2р 16А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 6 | Диференційний автомат ПФ 2р 16А 30мА тип АС |
| 14 | Дифавтомат ПФ 2р 25А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 3 | Диференційний автомат ПФ 2р 25А 30мА тип АС |
| 15 | Дифавтомат ПФ 2р 32А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 3 | Диференційний автомат ПФ 2р 32А 30мА тип АС |
| 16 | Дифавтомат ПФ 2р 40А 30мА тип АС (FAP06C) АЗВ | шт | 2 | Диференційний автомат ПФ 2р 40А 30мА тип АС |
| 17 | Щиток розр ЯРП 100 комп | шт | 2 | Ящик розриву ЯРП-100 ІР 31 100А 380в Накладний г-170,ш-255,в-510  Сірий  Сталевий корпус |
| 18 | Щиток розр ЯРП 250 комп | шт | 1 | Ящик розриву ЯРП-250 ІР 31 250А 380В Навісний г-200,ш-320,в-640  Сірий  Сталевий корпус |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару – 2024.

Гарантійний термін становить 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Гарантійний строк поставленого товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки.

11. Строк поставки: ***до 25 травня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)*  *МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |