**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

**Загальні вимоги.**

Вимірювач повинен бути призначений для вимірювання температури води або повітря під час проведення ***гідрологічних*** спостережень. Вимірювач має живитись від вбудованого акумулятора, відображати цифрове значення виміряної температури, зміну виміряної температури за останні 20 с, індикацію режимів вимірювання та закінчення вимірювання, індикацію стану зарядки акумулятора. Дані добре повинні читатись вночі і за яскравого сонця. Корпус захищений від проникнення вологи повітря та опадів.

**1.Конструкційні вимоги:**

Вимірювач повинен складатись з таких компонентів:

* міцний пластиковий корпус із вимикачем і гніздом mUSB для заряджання акумулятора,
* кронштейн для кріплення вимірювача на місці спостережень
* кабель з датчиком температури і двома мітками 30 см(10 см) і 50 см (3м, 5м, 10м)
* блок живлення і кабель заряду акумулятора

**2. Технічні вимоги:**

* Діапазон робочих температур…… **-40…+85 ℃**
* Діапазон вимірювань……**0….+40 ℃**
* Похибка вимірювання**….+\_0,1** **℃ (у діапазоні 0℃ ….+40 ℃)**
* Роздільна здатність**…….0,1** ℃
* Розрядність відображення даних……**0,1 ℃**
* Габаритні розміри…….**90х75х40мм**

**3.**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, наведеним у цьому додатку тендерної документації.

**4.**Невідповідність пропозиції Учасника торгів вимогам цього додатку тендерної документації призводить до її відхилення. Неповні пропозиції відхиляються та участі у конкурсній процедурі не беруть.

**5.**Відповідність технічних, якісних та кількості характеристик запропонованих товарів вимогам замовника повинна бути підтверджена учасником шляхом надання у складі тендерної пропозиції довідки, яка має містити порівняльну таблицю технічних, якісних та кількісних характеристик товару, що пропонується учасником, які мають бути не гіршими за наведені в вимогах до технічних, якісних та кількості характеристик до предмету закупівлі, що викладені у цьому додатку тендерної документації, із обов’язковим зазначенням типу, марки, моделі, назви товару, що пропонується Учасником.

**6.**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій оригінал/копію авторизаційного листа від виробника товару про надання учаснику процедури закупівлі відповідного права (повноважень) на здійснення продажу запропонованого товару з підтвердженням зобов’язань здійснення підтримки на товар, що пропонується із зазначенням номеру закупівлі у системі Prozorro та найменування Замовника.

**7.**Доставка товару, який вийшов з ладу, виконується Учасником за власний рахунок (включаючи повернення до Замовника відремонтованого товару). Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій гарантійних лист щодо таких зобов’язань.

**Кількість та опис предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування та опис** | **Кількість (од.)** |
| Гідрологічний вимірювач температури води або повітря | 2 шт. |

**Вимоги до товару:**

**1.** У вартість товару входить доставка до замовника за адресою: вул. Звитяжна, буд. 6, м. Луцьк, 43005, Україна

**2**. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим (2022-2023 рік виготовлення) і таким, що не був у використанні.

**3**. У разі пошкодження товару під час його транспортування учасник бере на себе зобов’язання замінити пошкоджений товар на новий. Відповідальність за доставку товару, а отже його цілісність несе учасник.

**4.** При отримання товару, у разі виявлення браку, замовник залишає за собою право повернути неякісний товар, натомість отримати якісну заміну.

**5.** При виявлені недоліків (дефектів) товару протягом гарантійного терміну, учасник повинен усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок.

**6.** Для підтвердження гарантійного строку учасник закупівлі при поставці надає належним чином оформлені гарантійні листи.

**7.** У ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, оплату митних тарифів, тощо.

**8.** Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусі або ввезені з території цих країн!

Учасник гарантує якість та надійність товару, що постачається. Учасник повинен надати :

- гарантійний лист щодо наявності у нього товару, що постачається, в повному обсязі відповідно до вимог тендерної документації; що зобов’язується поставити товар у визначені договором терміни, а також про те, що зауваження (у разі наявності) по якості та укомплектованості товару будуть усунені Учасником відповідно до умов договору (не більше, ніж 20 ( двадцять) календарних днів);

- довідку щодо гарантійного терміну експлуатації обладнання не менше 12 місяців з моменту отримання товару замовником, в якій Учасник гарантує якість товару і що безкоштовно буде здійснювати його гарантійне обслуговування протягом встановленого терміну експлуатації за умови дотримання Замовником вимог до зберігання та користування товару, що є предметом закупівлі;

***Примітка: Прилад повинен 100% відповідати характеристикам наведеним вище та бути призначеним для гідрологічних спостережень. Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.***

***У випадку, якщо Учасником буде запропоновано «еквівалент» на товар із іншими характеристиками, аніж ті, які передбачені у даному додатку – учасник подає додатково порівняльну характеристику.***

**\*Еквівалент** – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Якщо учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену у довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником (**обов’язково зазначається виробник та модель**). При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

*Враховуючи те, що посилання на конкретні параметри застосовані виключно з метою визначення орієнтовних характеристик, що плануються до закупівлі (за результатом аналізу ринку України), документація не містить вимог, що обмежують конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.*

***«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

**Вимоги до поставки предмету закупівлі**

Поставка здійснюється за рахунок учасника.

Поставка здійснюється учасником протягом 14 календарних днів з дати підписання Договору Сторонами.

Місце поставки: вул. Звитяжна, буд. 6, м. Луцьк, 43005, Україна.