**ПРОТОКОЛ**

**ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.01.2024 року | м. Київ | № 61 |

Керуючись вимогами статті 11 та 24 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положенням про уповноважену особу, що затверджене рішенням дирекції Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» від 22.12.2021 року та п. 54 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами) (далі - Особливості).

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

**ВИРІШИВ:**

Внести змін до тендерної документації (далі – ТД) на закупівлю «Трактори» - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 16700000-2 (Трактор колісний Solis 75 з кабіною, з кондиціонером) – 1 од. (Далі – Предмет Закупівлі). (Ідентифікатор закупівлі UA-2024-01-25-012691-a). Внести зміни в Додаток № 5 ТД та викласти його в наступному змісті:

**«ДОДАТОК № 5**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).**

**«Трактор колісний Solis 75 з кабіною, з кондиціонером»**

*(найменування та марку техніки вказано на виконання вимог ч. 1 ст. 1 та пп. 1-2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про фінансовий лізинг») або еквівалент*

Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник для підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі:

1. Скан-копія технічних умов на предмет закупівлі та/або технічної документації, що містить докладний опис технічних, функціональних характеристик та гарантійні зобов’язання постачальника на предмет закупівлі;

2. Скан-копія довідки щодо локалізації складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі, або пояснення у разі відсутності товару в переліку відповідно до підпункту 2 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону;

3. Скан-копія сертифікату затвердження типу, виданий органом затвердження типу, або скан-копія сертифікату відповідності, виданий органом сертифікації відповідної галузі на предмет закупівлі. У разі відсутності зазначених сертифікатів учасник може надати скан-копію декларації про відповідність, звіреної печаткою та засвідченої підписом уповноваженої особи, відповідальної за достовірність наданої інформації;

4. Скан-копія довідки в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завіреної печаткою (у разі наявності) про відповідність запропонованого учасником товару технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним нижче:

Кількість – 1 од.;

Рік виготовлення – 2022-2024, новий;

Гарантійний період – 12 місяців, але не більше 18 місяців від дня продажу предмету закупівлі.

Технічні характеристики предмету закупівлі:

**ДВИГУН**

Кількість циліндрів 4 циліндра

Об'єм двигуна (см3) 4087

Модель двигуна 4105CTD 4-циліндровий двигун з турбонаддувом CRDi

Тип палива Дизель

Тип системи охолодження рідинне

Тип повітряного фільтру сухий

**ТРАНСМІСІЯ**

Коробка передач 12 + 12

Тип зчеплення 2-дискове з перемикачем безпеки

**ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ**

Вага, кг 3600

Вантажопідйомність задньої навіски 3000

Максимальна швидкість (км / год) 31,15

Довжина, враховуючи задню навіску (мм) 4310

Ширина (мм) 2030

Висота (мм) 2585

Колісна база (мм) 2350

Колія передніх коліс (мм) 1630

Колія задніх коліс (мм) 1630

Агротехнічний просвіт (мм) 385

**ХОДОВА СИСТЕМА**

Тип приводу 4х4

Розмір задніх шин 16.9-30

Розмір передніх шин 11.2-24

Блокування заднього дифференціалу Так з перемикачем безпеки

Підсилювач керма Так

**ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА**

Тип задньої навісної системи Трьохточкова

Кількість гідронасосів 2

Кількість гідроклапанів 4

**ЗАДНІЙ ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ**

Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв 540/540Е

**ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ**

Обсяг картера КПП і заднього мосту, л 37,35

Обсяг паливного бака, л 88

**КОМПЛЕКТАЦІЯ**

Бокове розташування важеля КПП Так

Кабіна з опаленням Так

Рівна підлога Так

Фари Так

Лічильник мотогодин Так

Підпружинене сидіння Так

Дзеркала заднього виду Так

Передні крила Так

Розетка під причіп Так 7-контактна

Магнітола Так

Кондиціонер Так

»

Забезпечити оприлюднення документації в новій редакції з урахуванням внесених змін через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель, а так само переліку змін, що вносяться до документації, у вигляді окремого документу у порядку, передбачено статтями 10 та 24 Закону.

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роман ДЗЮБА**