***Додаток 2***

до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015:34110000-1 - Легкові автомобілі (Легковий автомобіль підвищеної прохідності з приводом 4х4)

Код ДК 021:2015 - 34110000-1 – Легкові автомобілі

Кількість одиниць поставки товару: 1 шт.

Місце поставки товару: Україна, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 15.

Строк поставки товару: до 31.10.2023 року

|  |
| --- |
| **Легковий автомобіль Renault Duster (або еквівалент)** |
| **Найменування функції, характеристики або параметра** | **Технічні характеристики, які вимагаються** |
| Рік виготовлення | 2023р. |
| Колісна формула | 4х4 |
| Версія приводу  | Повний привод |
| Колір кузову | Сірий або еквівалент |
| Тип коробки передач  | Механічна, 6-ти ступенева |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість пасажирів | Не менше 5 місць (включаючи водія) |
| Дизельний двигун з рідинним охолодженням, що відповідає вимогам не нижче EURO V, потужністю, к. с. | від 110 до 152 |
| Двигун, об’єм, см3 | від 1460 до 1920 |
| Колеса розміром  | R16 або R17 |
| Габаритна довжина | від 4340 до 5340 мм |
| Маса автомобіля у спорядженому стані | від 1270 до 1950 кг |
| Паливний бак об’ємом, л | від 48 до 82 |
| Дорожній просвіт | 200-240 мм |
| **Базове устаткування** |
| **Безпека** |
| Передні подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення), бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, шторки – подушки безпеки |
| ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі) |
| ABS (анти блокувальна система гальм) |
| EBA(система допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна система розподілу гальмівних зусиль) |
| TPMS (система моніторингу тиску в шинах) |
| Автоматичні LED денні ходові вогні |
| LED денні ходові вогні та ближнє LED світло |
| Повторювачі сигналів поворотів |
| Передні протитуманні ліхтарі |
| Датчик світла |
| Ліхтар заднього ходу |
| Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення |
| Три задніх підголівника, що знімаються |
| Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь |
| Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами |
| Датчик нагадування про не пристебнуті ремені безпеки водія та 4x пасажирів |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX |
| Сталевий захист картера двигуна для версій 4х4 |
| Повнорозмірна і рівноцінна колесу запаска  |
| Дорожній набір засобів безпеки(сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці) |
| **Управління** |
| Індикатор перемикання передач |
| Бортовий комп'ютер |
| Круїз-контроль + обмежувач швидкості |
| Режим ECO водіння |
| **Комфорт** |
| Центральний замок |
| Ключ з дистанційним керуванням |
| Кондиціонер |
| Повітроводи для заднього ряду сидінь |
| Задній парктронік |
| Обігрів заднього скла |
| Передні електросклопідйомники + імпульсний з боку водія |
| Задні електросклопідйомники |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрoрегулюванням, обігрівом та датчикомзовнішньої температури |
| Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною |
| Оздоблення керма "Soft Feel" |
| Сидіння водія, що регулюється за висотою |
| Спинки заднього ряду сидінь, що складаються в пропорції 1/3 та 2/3 |
| **Мультимедіа** |
| Мультимедійна система: 8"сенсорний екран, USB, Bluetooth, підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ Auto\*\*, радіо, медіа, телефон з гучним зв'язком, 4 динаміки, денний та нічний режими, управління на кермовій колонці, налаштування автомобіля, система ECO моніторинга, оцінювання та рекомендацій, монітор 4х4 з компасом, креноміром та висотоміром |
| **Елементи зовнішнього дизайну** |
| Поздовжні металеві леєри з надписом DUSTER |
| Світло-сріблясті корпуса зовнішніх дзеркал заднього огляду |
| Чорна нижня захисна накладка на передній та задній бампер |
| Легкосплавні диски |
| **Додаткове обладнання**  |
| Захист лямбда зонду |
| Килими салону та багажнику |
| Сітка на радіаторну решітку |
| Захист бензобаку |
| Тонування вікон |
| Пакет «Комфорт»  |
| Камера заднього огляду  |

*У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати* ***"або еквівалент".***

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

 У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Якщо учасник подає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, який зазначено в документації та запропонованого учасником еквіваленту.

Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

Перелік якостей, запропонований учасником характеристики для еквівалентного товару може бути іншим (або з кращими характеристиками), ніж вказані в таблиці, при цьому у довідці з детальним описом технічних параметрів товару, що пропонується - учасник надає вичерпну інформацію про комплектацію запропонованого автомобілю додатковим обладнанням екстер’єру, інтер’єру, обладнанням за напрямом безпеки та комфорту

1. Учасник має підтвердити статус дилера/дистриб'ютора виробника товару або його офіційного дистриб'ютора в Україні (у випадку, якщо товар виробляється поза межами України) (на підтвердження надається копія дилерського/ дистриб’юторського договору або копія витягу з дилерського/ дистриб’юторського договору або копія сертифікату дилера/дистриб’ютора).

 2. Автомобіль повинен бути новим, виготовленим у 2023 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, не експлуатувався на виставках та тест-драйвах. Учасник гарантує, що запропонований товар не повинен мати дефектів.

3. Гарантія на автомобіль надається не менше ніж на 36 місяці або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту поставки та прийняття такого автомобіля Замовником, в залежності від того що наступає раніше (надається гарантійний лист Учасником).

 4. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля (надається гарантійний лист Учасником).

 5. Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації (надається гарантійний лист Учасником).

 6. До автомобілю, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

 7. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати проспект (зображення товару) та скан-копію сертифікату відповідності КТЗ.

 8. Товар має бути повністю розмитнений (надається гарантійний лист Учасником).

9. При постачанні Товару Постачальник зобов’язаний надати повний пакет документів для державної реєстрації автомобіля у відповідних державних органах згідно чинного законодавства України.

 10. Характеристики запропонованого учасником товару повинні відповідати технічним, якісним та кількісним вимогах замовника. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(-ах), до якої(-их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи).

 У випадку, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару, надані документи не відповідають вимогам документації або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція Учасника відхиляється.