Додаток №2

до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та їх документальне підтвердження**

**Шини автомобільні, Код ДК 021-2015: 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики****(технічна специфікація)** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1  | Шина Goodyear UltraGrip Ice+ 195/65 R15 | Діаметр: R15Ширина шини: 195Профіль: 65Індекс швидкості: T (до 190 км / год)Індекс навантаження: 91 (до 615 кг)Сезонність: зима | шт. | 16 |
| 2 | Шина LASSA WINTUS 2 225/75 R16C | Діаметр: R16Ширина шини: 225Профіль: 75Індекс швидкості: R (до 170 км / год)Індекс навантаження: 121 (до 1450 кг)Сезонність: зима | шт. | 4 |
| 3 | Шина Goodyear UltraGrip Ice+ 215/65 R16 | Діаметр: R16Ширина шини: 215Профіль: 65Індекс швидкості: T (до 190 км / год)Індекс навантаження: 98 (до 750 кг)Сезонність: зима | шт. | 16 |
| 4 | Шина Goodyear Ultragrip Performance Gen-1 235/55 R20 | Діаметр: R20Ширина шини: 235Профіль: 55Індекс швидкості: V (до 240 км / год)Індекс навантаження: 105 (до 925 кг)Сезонність: зима | шт. | 4 |
| 5 | Шина Continental VanContact Winter 195/75R16c | Діаметр: R16Ширина шини: 195Профіль: 75Індекс швидкості: R - до 170 км/годІндекс навантаження:105 - до 925 кгСезонність: зима | шт. | 4 |
| 6 | Шина Goodyear UltraGrip Ice plus 205/55R16 | Діаметр: R16Ширина шини: 205Профіль: 55Індекс швидкості: T - до 190 км/годІндекс навантаження: 91 - до 615 кгСезонність: зима | шт. | 4 |
| 7 | Шина Matador Hectorra Van 215/65R16c | Діаметр: R16Ширина шини: 215Профіль: 65Індекс швидкості: T - до 190 км/годІндекс навантаження:109 - до 1030 кгСезонність: літня | шт. | 4 |
| 8 | Шина Goodyear UltraGrip Performance 235/65 R17 | Діаметр: R17Ширина шини: 235Профіль: 65Індекс швидкості: Н - до 210 км/годІндекс навантаження: 104 - до 900 кгСезонність: зима | шт. | 4 |
| 9 | Шина BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2 255/65R17 | Діаметр: R17Ширина шини: 255Профіль: 65Індекс швидкості: S - до 180 км/годІндекс навантаження: 110 - до 1060 кгСезонність: зима | шт. | 4 |
| 10 | Шина Goodyear UltraGrip Ice SUV G1 265/65R17 | Діаметр: R17Ширина шини: 265Профіль: 65Індекс швидкості: T - до 190 км/годІндекс навантаження: 112 - до 1120 кгСезонність: зима | шт. | 8 |
| 11 | Шина Maxxis Premitra Ice SP5 265/70R16 | Діаметр: R16Ширина шини: 265Профіль: 70Індекс швидкості: T - до 190 км/годІндекс навантаження: 112 - до 1120 кгСезонність: зима | шт. | 12 |

Товар повинен бути новим і такий, що не був у використанні, непошкодженим, в упаковці від виробника, строк виготовлення його повинен бути не рaніше 2022 року.

Строк поставки Товару: не більше 10-ти календарних днів з дати отримання Постачальником письмової рознарядки (заявки) від Покупця.

Строк заміни дефектного (неякісного) Товару/виправлення (усунення) дефектів: не більше 20-ти календарних днів з дати виявлення дефектного (неякісного) Товару.

**Документальне підтвердження технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Типи документів або даних | Технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання, вимогам тендерної документації. |
| 1. | Документи щодо підтвердження відповідності (Документи щодо підтвердження відповідності надаються учасником ще раз при постачанні продукції, якщо учасник буде визнаний переможцем) | 1.1 На продукцію, щодо якої проводиться добровільна оцінка відповідності заявленим вимогам надати оригінал або копію одного з наступних документів про відповідність:- декларації (у тому числі декларації про відповідність);- протоколу (у тому числі протоколу випробувань);- звіту;- висновку;- сертифікату (у тому числі сертифікату відповідності);- атестату;- іншого документу, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності.Оцінка відповідності, зазначена в розділі 1 (крім декларування), має бути здійснена органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації з видачею документа про відповідність, оформленого на бланку органу з оцінки відповідності за встановленою ним формою.Для випадку добровільної оцінки відповідності декларація про відповідність має бути складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 із посиланням на документи, складені за результатами проведеної оцінки відповідності продукції органами з оцінки відповідності. |
| 2. | Документи щодо підтвердження виконання заданих вимог на товар  | 2.1 На кожен вид продукції надати скановані зразки документів, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості тощо).2.2 Учасник повинен надати довідку довільної форми про те, що технічні та якісні характеристики предмету закупівлі передбачають заходи із захисту довкілля. |
| 3. | Надання правових документів щодо виготовлення та постачання товару | 3.1 На продукцію, яка виготовлена та походить з території Російської Федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації». |
| 4. | Надання даних для внесення до договору постачання товару | 4.1 Надати «ТЕНДЕРНУ ПРОПОЗИЦІЮ (технічну частину)» із заповненою відповідно до інструкції таблицею «Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики Товару, який пропонується до постачання» (Додаток А). |
| 5. | Інші вимоги | Не зaзнaчaються |