Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Ці технічні умови поширюються на предмет закупівлі згідно **код ДК 021:2015 – 09210000-4: «Мастильні засоби» (олива моторна)**, який призначений для забезпечення потреб Головного управління Національної поліції в Луганській області.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Товар має бути новим та відповідати зазначеним вимогам замовника.

2. Товар повинен постачатися транспортом постачальника згідно з правилами перевезення та за рахунок постачальника.

3.Транспортні видатки враховані у ціну товару.

1. Завантаження і розвантаження товару здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.
2. Строк поставки Товару – протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання від Замовника заявки щодо поставки Товару.
3. Місце поставки: м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000 (конкретне місце поставки товару буде повідомлене переможцю торгів при укладанні договору).
4. Відповідність запропонованої продукції технічним вимогам Замовника, що викладені в оголошенні до закупівлі.

8. Товар повинен бути новим, дата виробництва не раніше 2023 року (на підтвердження надається гарантійний лист в довільній формі), заводське фасування з відповідним маркуванням.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**код ДК 021:2015 – 09210000-4: «Мастильні засоби» (олива моторна)**

**Технічні вимоги:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Кількість, од | Фасування | Специфікації, схвалення, відповідності | Фізико-хімічні показники |
| Олива 5w30 | 500 л | 5л | ACEA A5/B5  API SL/CF  WSS-M2C913-D  RENAULT RN0700  JAGUAR Land Rover STJLR 03.5003 | Щільність при 15°C: не менше 0,845 кг/л  В’язкість при 40°C: не менше  54,5 мм2/с  В’язкість при 100°C:  не менше 9,9 мм2/с  Індекс в’язкості: не менше 170  Температура застигання: не менше - 39 °C  Температура спалаху: не менше 220 °C  Лужне число: не менше 10,1 мгКОН/г  Сульфатна зольність не більше 1,09% |
| Олива 10W40 | 500 л | 5л | API SN/CF  ACEA A3/B4  MB 229.1  RN 0700  VW 501.01/505.00 | Щільність при 15°C: не менше 0,868 кг/л  В’язкість при 40°C:  не менше 95 мм2/с  В’язкість при 100°C: не менше 14,2 мм2/с  Індекс в’язкості: не менше 152  Температура застигання:  не менше - 39 °C  Лужне число: не менше 10,3 мгКОН/г  Сульфатна зольність не більше 1,3% |
| Олива 75W90 | 20 л | 5л | API GL-5  Mil-L-2105D  ZF TE-ML 07A/17B | Щільність при 20°C: не менше 0,873 кг/л  В’язкість при 40°C: не менше  87,9 мм2/с  В’язкість при 100°C: не менше  15,2 мм2/с  Індекс в’язкості: не менше 184  Температура застигання: не більше  - 42 °C  Температура спалаху: не менше 200 °C |

**Гарантійний строк на оливу моторну, яка є предметом даної закупівлі, складає не менше 24 календарних місяців з дати поставки. (на підтвердження надається гарантійний лист в довільній формі).**

**В складі пропозиції обов’язково необхідно надати:**

1. Документи, які свідчать про якість запропонованого товару (сертифікат якості (якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації), або посвідчення/паспорт якості, або технічний опис з офіційного сайту виробника.

2. Якщо учасник не є виробником, необхідно надати сертифікат дилера, лист представника, договір співпраці або інший документ, який підтверджує, що товар офіційно придбаний у виробника.

3. До першої позиції Олива 5w30 надати сертифікат офіційного схвалення виробника RENAULT з допуску RN 0700. Олива повинна мати ліцензію міжнародної організації по сертифікації моторних олив API зі стандарту SL (замовник буде перевіряти наявність стандартів на сайті http://www.api.org/).

4. До другої позиції Олива 10W40 надати надати сертифікат офіційного схвалення виробника RENAULT з допуску RN 0700 та VW з допусків 501.01 / 505.00 Олива повинна мати ліцензію міжнародної організації по сертифікації моторних олив API зі стандарту SN (замовник буде перевіряти наявність стандартів на сайті http://www.api.org/).

5. Гарантійний лист в довільній формі, щодо наявності товару на складі Постачальника впродовж усього періоду закупівлі. Замовник має право перевірити наявність товару за адресою знаходження складів Постачальника. Надати довідку з адресою місцезнаходження складів.

6. Довідку в довільній формі, яка містить інформацію, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

7. Учасник повинен надати порівняльну таблицю з зазначенням конкретної назви і фактичних характеристик/параметрів (торгову марку/тип/модель/артикул/виробник запропонованого товару) та обґрунтування того, що запропонований товар має однозначні співвідношення між технічними та якісними характеристиками до предмета закупівлі або є кращим. При необхідності Замовник буде перевіряти зазначену інформацію на офіційному сайті виробника олив. У разі, якщо інформація зазначена у таблиці не буде збігатися з інформацією, яка зазначена на офіційному сайті виробника олив, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника відповідно до п.п. 2 пункту 41 Особливостей.

Закупівля проводиться із застосуванням нульової ставки ПДВ, відповідно до постанови КМУ від 02.03.2022 №178 «Деякі питання обкладання податком на подану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану».

**\* Документи викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх перекладом на українську мову, підпис перекладача повинен бути посвідчений нотаріально.**

Посада уповноваженої

особи Учасника, завірені печаткою

(у разі її використання) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Підпис) (П.І.Б.)