**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015: 16310000-1 — Косарки (Трактор-косарка)**

**Трактор-косарка TC 238T**

Husqvarna TC 238 T — потужний трактор, розроблений для використання в садах середнього та великого розміру. Оснащений інтегрованим заднім травозбірником 320 л, педальним приводом, гідростатичною трансмісією. Сидіння 15" та ергономічне кермо.

|  |
| --- |
| **Ріжуча дека** | TC 238T |
| **Ширина скошування** | 97 см |
| **Висота скошування max.** | 102 мм |
| **Висота скошування min.** | 38 мм |
| **Додаткові колеса деки** | Ні |
| **Колеса із спеціальним протектором, який не пошкоджує газон** | 2 |
| **Система приводу** |  |
| **Тип гідростатики** | Управління педалями |
| **Швидкість, min-max max** | 6,7 км/год |
| **Швидкість задн. ходу, min-max max** | 3,5 км/год |
| **Двигун** |  |
| **Об'єм циліндра** | 764 cm³ |
| **Двигун, виробник** | Husqvarna |
| **Модель двигуна** | Husqvarna Series |
| **Номінальна потужність на робочих обертах, кВт** | 14,5 кВт |
| **Номінальна потужність на робочих обертах, об/хв** | 2 600 об/хв |
| **Кількість циліндрів** | 2 |
| **Тип енергії двигуна** | Бензиновий |
| **Масляний фільтр** | Так |
| **Обладнання** |  |
| **Матеріал сидіння** | Вініл |
| **Фронтальний захисний пристрій** | Available as accessory |
| **Лічильник мотогодин** | Цифровий з запрограмованими інтервалами сервісного обслуговування |
| **Висота спинки сидіння** | Висока 15" |
| **Кермо** | Стандарт |
| **Травозбірник** | Включено |
| **Трансмісія** |  |
| **Трансмісія, тип** | Гідростатична |
| **Трансмісія, виробник** | Tuff Torq |
| **Звук і шум** |  |
| **Гарантований рівень потужності звуку, LWA** | 100 дБ(А) |
| **Рівень звукового тиску на вухо оператора** | 80 дБ(А) |
| **Викиди** |  |
| **Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V)** | 805,99 г/кВт·ч |

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*