**Додаток № 5 до тендерної документації**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

1. **Бокси архівні для Держархіву (85 штук):**

Технічні характеристики

- Розміри (коробок архівних) – 390мм.х 270мм. х 210мм.(Г х Ш х В);

- Коробки архівні виготовляються із ДВП (дерев’яно-волокниста плита) або картон 2-3 мм, шляхом склеювання сторін по ребрах коробки із зовнішньої сторони смугою із тканини (будь якого кольору) завширшки 4-5 см.;

- Ззовні, зі всіх сторін, коробка обклеюється папером типу «Крафт». При наклеюванні паперу потрібно відступати від ребра коробки на 3-5 мм. На папір клей наноситься на всю поверхню таким чином, щоб під ним не створювалось пустот;

- При виготовленні коробки архівної використовується клей марки КМЦ, ПВА або відповідний їм за якістю. Використовувати силікатний, конторський, мучний та/або крохмальний клейстери забороняється;

- Роль завіс для утримуючого клапана і відкидної сторони коробки виконує смуга із тканини, яка має бути наклеєною як із зовнішньої так і з внутрішньої сторін коробок архівних;

- Відкидна сторона коробки архівної щільно прилягати до бокових сторін, виключаючи можливість проникнення пилу та комах-шкідників паперу;

- Ззовні на дні коробки розміщуються спеціальні планки «санчата» та «стрічка-язичок» для зручності стягування її зі стелажа (фото);

- При виготовлені коробок архівних не будуть використовуватись цвяхи, металеві кути, скоби, дроти, дерев’яні рейки.

Макет боксу архівного для Держархіву **(Зображення № 1 та № 2)**

**Зображення № 1**



**Зображення № 2**



1. **Архівні бокси (240 штук):**

Технічні характеристики

* Тип: Архівний бокс;
* Формат: А4;
* Колір: синій;
* Матеріал: гофрокартон;
* Товщина (вміст): 120 мм (до 1200 аркушів);
* Розташування: вертикальне.

**Уповноважена особа учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, вказати ціну без ПДВ, про що зробити відповідну примітку.