**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі: «Трактор КАТА КЕ 354 з кондиціонером та відвалом (або еквівалент)»**

**за кодом ДК 021:2015 – 16700000-4 Трактори**

**На виконання вимог абзацу 2 частини 3 та частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на стандартні характеристики чи технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».**

1. Постачальник повинен передати трактор, якість якого повинна відповідати вимогам, установленим нормативною документацією Продавця та чинним державним стандартам України. Товар повинен відповідати вимогам абзацу 4 підпункту 2 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів [Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp240131?ed=2024_02_09&an=30" \t "_blank)  **Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що запропонований Товар у складі тендерної пропозиції, не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації/ Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, після 24 лютого 2022р. Включно.**

2. Трактор з кондеціонером та відвалом повинен бути новим, у заводському виконанні. **Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиці** **гарантійний лист про те, що транспортний засіб, який пропонується до постачання, не перебував в експлуатації і не порушені терміни та умови його зберігання.**

3. Постачальник повинен надати усі необхідні документи для реєстрації транспортного засобу у Державних органах України. **Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиці** **гарантійний лист, який запевнить Замовника в тому, що в разі визнання Учасника переможцем закупівлі такий Учасник надасть Замовнику пакет документів для реєстрації у Державних органах.**

4. Повна гарантія на трактор з кондеціонером та відвалом не менше 12 місяців або 1000 мотогодин з дати підписання видаткової накладної.

5. Постачальник забезпечує здійснення регламентних (сервісних) робіт з технічного обслуговування Товару протягом терміну дії гарантійних зобов’язань в обсязі та періодичністю встановленою виробником в експлуатаційній документації на товар. Вартість регламентних (сервісних) робіт з технічного обслуговування входить до вартості Товару.

 6. Ціна Товару , включає в себе ціну за одиницю Товару з урахування ПДВ , та усі податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки , визначеного замовником, завантажування, розвантажування, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових необхідні платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку з ввезенням на митну територію Україна та розмитнення.

**Технічні та якісні характеристики Товару**

Кількість товару : 1 шт.

Поставка Товару здійснюється за адресою: **82042, вул. Івасюка, 4, м. Добромиль, Самбірський район, Львівська область**

|  |
| --- |
| **«Трактор КАТА КЕ 354 з кондиціонером та відвалом (або еквівалент)»** **(еквівалент за технічними характеристиками)** |
| 1 | Двигун | LAIDONG |
| 2 | Модель | 4L22BT |
| 3 | Об’єм (л) | 2,16 |
| 4 | Кількість циліндрів | 4 |
| 5 | Євро | 2 |
| 6 | Максимальна потужність, к.с./кВт | 35/25.7 |
| 7 | Витрати палива, г/кВт/год | 235 |
| 8 | Пусковий підігрівач | так |
| 9 | КПП/Трансмісія | 8F+8R, РЕВЕРС |
| 10 | Колісна формула | 4х4 |
| 11 | Вал відбору потужності | 540/1000 |
| 12 | Блокування заднього диференціала | так |
| 13 | Рульове управління | гідравлічне |
| 14 | Зчеплення | зчеплення подвійної дії, виробництво LUК |
| 15 | Розмір гуми передні/задні | 6.5-16/11.2-24 |
| 16 | Переднє крило | так |
| 17 | Тягове зусилля, кН | ≥7,4 |
| 18 | Вантажопідйомність, кН | ≥6,6 |
| 19 | Габаритні розміри, ДхШхВ | 3420×1630×2230 |
| 20 | Колія передніх коліс, мм | 1205 |
| 21 | Колія задніх коліс, мм | 1244-1425 |
| 22 | Колісна база, мм | 1860 |
| 23 | Мін. агротехнічний просвіт, мм | 295 |
| 24 | Маса трактора без спорядження, кг | 1780 |
| 25 | Компресор | так |
| 26 | Задні, передні груза | так |
| 27 | Гідросистема/виходи | 2 |
| 28 | Обсяг паливного бака, л | 45 |
| 29 | Кабіна | Герметична кабіна із фільтром салону; **кондиціонером;** обшивка салону; система обігріву; комфортне сидіння з ременем безпеки; щітка переднього вікна; сонцезахисна шторка; розетка на 12V; підсвічування номерного знаку; лічильник годин |
| 30 | Задня навіска | під шарнір |
| 31 | Фарбування трактора | зелений |
| **Відвал універсально-механічний, КАТА КЕ** |
| 32 | Маса, кг | 210 |
| Габаритні розміри, ДхВ, мм | 1700х600 |
| Ширина захвату при куті 30 градусів, мм | 1500 |
| Товщина металу лопати, мм | 4 |
| Товщина армованої гуми, мм |  20 |
| Відвал швидко знімний, оборотний, обладнаний тех.пластиною/бульдозерним ножем | так |