# Додаток 2 до тендерної документації

# Технічне завдання

код 33150000-5- Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії(системи для клінічних хімічних аналізів для апаратів) (54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди, 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем, 54500 - Гази крові pCO2 IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди, 54499 - Гази крові pH IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди, 54501 - Гази крові pO2 IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди, 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro ). 52892 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди, 52896  Натрій (Na+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди), 54502 - Йонізований кальцій (iCa) IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди, 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro ), набір, йонселективні електроди).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування медичних виробів** | **Од. виміру** | **К-сть** | **код за НК 024:2023** | **медико-технічні вимоги** |
| **1** | EasyStat Reagent Module Реагентний модуль Easy Stat | шт | 12 | 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | Для діагностики In Vitro з аналізатором EasyStat.  720 мл Розчин Calibrant A  7.3-7.50 рН, 30-40 мм рт.ст. CO 2, 125-175 мм рт.ст. 02, 135-145 ммоль / л Na +, 3,5-4,5 ммоль / л К +, 1,1-1,5 ммоль / л Са ++, 105-115 ммоль / л Cl-, буфер, консервант, зволожуючий агент  415 мл Розчин Calibrant В  6.8-7.00 рН, 66-76 мм рт.ст. CO2, 0 мм рт.ст. 02, 80-85 ммоль / л Na +, 9-11 ммоль / л K +, буфер, консервант і зволожуючий агент  555 мл Розчин Calibrant С  2,4-3,1 ммоль / л Са ++, 32-38 ммоль / л Cl-, буфер, консервант, змочувальний агент  Контейнер для відходів |
| **2** | EasyLyte EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes Daily Rince/Cleaning Solution Kit Набфр для розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes | компл | 2 | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Для діагностичного використання In Vitro, лише в аналізаторах EasyStat EasyBloodGas.  Склад:  Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл  Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок |
| **3** | Easy Stat Easy BloodGas pCO2 Electrode PCO2 електрод Easy Stat EasyBloodGas | шт | 1 | 54500 - Гази крові pCO2 IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | Іоноселективні електроди. Для проб артеріальної , капілярної або венозної крові Використовується лише в аналізаторах EasyStat, BloodGas |
| **4** | Easy Stat Easy BloodGas pH Electrode pH електрод EasyStat EasyBloodGas | шт | 1 | 54499 - Гази крові pH IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди |
| **5** | Easy Stat Easy BloodGas PO2 Electrode PO2 електрод EasyStat EasyBloodGas | шт | 1 | 54501 - Гази крові pO2 IVD  (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди |
| **6** | Easy Stat Easy BloodGas Electrolyte Reference Electrode Референсний електрод Easy Electrolytes Easy Stat Easy Blood Easy Stat | шт | 1 | 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro ) | Порівняльний іоноселективний електрод. Використовується лише в аналізаторах EasyStat EasyBloodGas |
| **7** | Easy Stat Easy Electrolytes K+ Electrode К+ електрод Easy Stat Easy Electrolytes | шт | 1 | 52892 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди) | Іоноселективні електроди. Для проб артеріальної , капілярної або венозної крові Використовується лише в аналізаторах EasyStat |
| **8** | Easy Stat Easy Electrolytes Na+ Electrode Na+ електрод Easy Stat Easy Electrolytes | шт | 1 | 52896  Натрій (Na+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди) |
| **9** | Easy Stat Easy Electrolytes C+ + Electrode Ca++ електрод Easy Stat Easy Electrolytes | шт | 1 | 54502 - Йонізований кальцій (iCa) IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди |
| **10** | EasyStat Pump Tube Трубка для помпи Easy Stat | шт | 1 | 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro ), набір, йонселективні електроди | Трубка помпи 1 шт. Використовуються лише в аналізаторах EasyStat |

1.Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його в якості під час перевезення.

2. Всі реактиви при поставці забезпечуються інструкціями на державній мові України.

3.Якість товару, що постачається, відповідає діючому законодавству, стандартам, технічним умовам даного виду товару, що підтверджується сертифікатом якості виробника та має реєстраційне посвідчення;

4. Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80%;

5. Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника.

6. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар.

7. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

8. Місце поставки **за адресою замовника**

9. Строк поставки товару: протягом 5 днів за заявкою замовника

10. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи :

- документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованих товарів вимогам технічного регламенту затвердженого Постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва, або декларації відповідності) на товар, що закуповується;

- відсканований в електронному вигляді **оригінал гарантійного листа** виробника (представництва, філії виробника-якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі електронних торгів та пропонується Учасником у **необхідній кількості, якості та строки**.

- **Наявність у штаті компанії кваліфікованого інженера** для роботи з автоматичним аналізатором EasyLyte та **досвідом роботи не менше 2х** років, що підтверджується відповідним сертифікатом.

- У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару. Запропонований еквівалент повинен мати офіційне підтвердження еквівалентності: наприклад, висновок ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», або іншого Державного органу, акредитованого чи підпорядкованого Міністерству охорони здоров'я України.

Запропонований еквівалент повинен мати офіційне підтвердження виробника або офіційного представника виробника обладнання про сумісність ,запропонованого еквіваленту з обладнанням.